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武汉市东西湖区
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采购需求
[bookmark: _Hlk130458318]依据武汉市东西湖区财政局计划函号 420112-2026-02093备案单的要求，现委托武汉市东西湖区政府采购中心就 东西湖区交管电子设施智能化管控平台 采购项目进行公开招标采购。本项目采购预算：人民币__980__万元。
[bookmark: _Toc155185861][bookmark: _Toc44583629][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc109899411][bookmark: _Toc18430][bookmark: _Toc140132746][bookmark: _Toc109899830][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc109900249][bookmark: _Toc35393630]第一部分  供应商资格要求
[bookmark: _Toc44583630][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Hlk169597205][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]（一）基本资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Hlk89807755]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.供应商特定资格要求：
[bookmark: _Toc109899831][bookmark: _Toc109900250][bookmark: _Toc140132747][bookmark: _Toc109899412][bookmark: _Toc155185862][bookmark: _Toc155185888][bookmark: _Toc30496][bookmark: _Hlk173505992]（1）投标人应同时具备以下资质：
①行政主管部门颁发有效期内的电子与智能化专业承包二级及以上资质
②行政主管部门颁发有效期内的‌建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。
（2）投标人针对本项目递交的材料真实有效，若提交虚假材料将自行承担一切法律责任，提供书面承诺函。
第二部分 技术、服务及商务要求
说明：1.文件中标“★”的条款均为实质性条款要求，投标人应按文件要求逐项写明所响应内容，否则其投标按照无效投标处理。全文中出现与此条要求不一致的，以此条为准。
2.投标人在投标文件《项目技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中应对以下条款进行响应描述或偏离说明。
[bookmark: _Toc32330][bookmark: _Toc6626][bookmark: _Toc21405][bookmark: _Toc214301682][bookmark: _Toc224825616][bookmark: _Toc6338][bookmark: _Toc18761][bookmark: _Toc140411121][bookmark: _Toc6223][bookmark: _Toc30170][bookmark: _Toc14870]一、项目概况
本项目以“自主管控、提升交通执法效能、夯实安全防护基础”为核心目标，构建集东西湖区交通大队指挥中心升级改造、网络系统分级建设、管控平台软件部署、后台存储资源建设于一体的智慧交管信息化体系。
[bookmark: _Toc107561287][bookmark: _Toc102057733][bookmark: _Toc102114935][bookmark: _Toc511889432][bookmark: _Toc102116037][bookmark: _Toc9162][bookmark: _Toc117244369][bookmark: _Toc102116167][bookmark: _Toc122685177][bookmark: _Toc511894510][bookmark: _Toc117244484][bookmark: _Toc102119868][bookmark: _Toc494561954][bookmark: _Toc102056233][bookmark: _Toc155185891][bookmark: _Toc204600155]二、采购需求执行的相关标准、规范
国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1． 《公安交通集成指挥平台通信协议第2部分：交通信号控制系统》（GA/T1049.2—2024）
2． 《公安交通集成指挥平台接入规范》（GA/T2175—2024）
3． 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181—2022）
4． 《公共安全视频监控边界安全交互技术要求》（GB/T46364—2025）
5． 《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239—2019）
6． 《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070—2019）
7． 《计算机场地通用规范》（GB/T2887—2011）
8． 《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T36463—2018）
9． 《安全防范工程技术标准》（GB/50348—2018）
10． 《建筑物防雷设计规范》（GB/50057—2010）
11． 《综合布线系统工程设计规范》（GB/50311—2016）
12． 《数据中心设计规范》（GB/50174—2017）
13． 《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T36073-2018）
14． 《建筑内部装修设计防火规范》（GB/50222-2017）
15． 《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）
16． 《计算机场地技术要求》（GB/T2887-2011）
17． 《综合布线系统工程设计规范》（GB/50311-2016）
18． 《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）
19． 《视频显示系统工程技术规范》（GB/50464-2008）
20． 《数字电视液晶显示器通用规范》（SJ/T11343-2015）
21． 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB/50395-2007）
22． 《64-1920kbit/s会议电视系统进网技术要求》（GB/T15839-1995）
23． 《会议电视系统工程设计规范》（YD/T5032-2018）
24． 《安全防范工程技术标准》（GB/50348-2018）
25． 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2017）
26． 《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T28049-2011）
27． 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学技术规范》（GB/T50356-2005）
28． 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》（GA267-2000）
29． 《防静电活动地板通用规范》（GB/T36340-2018）
30． 《电子工程防静电设计规范》（GB/50611-2010）
31． 《IP网络技术要求网络性能参数与指标》（YD/T1171-2015）
32． 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
33． 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
34． 《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T36627-2018）
35． 《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T36626-2018）
36． 《信息技术大数据数据分类指南》（GBT/38667-2020）
37． 《信息技术大数据大数据系统基本要求》（GBT/38673-2020）
38． 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）
39． 《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273—2020）
40． 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
备注：上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国家最新标准时，投标人应使产品、材料符合最新版本的国家标准、规范，并提供所采用的国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
三、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	要求/备注

	一
	指挥中心改造
	
	
	

	1.1
	东西湖分局交通管理大队指挥中心
	
	
	

	1.1.1
	大屏显示系统
	
	
	

	1
	P1.25全彩屏
	51.03
	㎡
	核心产品

	2
	LED控制器
	4
	套
	

	3
	50KW配电柜
	1
	套
	

	4
	大屏钢结构及包边
	51.03
	㎡
	

	5
	指挥室背面条屏
	4.8
	㎡
	

	6
	条屏钢结构及包边
	4.8
	㎡
	

	7
	大屏管理软件
	1
	套
	

	8
	六类非屏蔽网线
	258
	米
	

	9
	主干电源线
	75
	米
	

	10
	支干电源线
	300
	米
	

	11
	线管
	250
	米
	

	1.1.2
	分布式坐席系统
	
	
	

	1
	分布式坐席输入节点
	12
	台
	

	2
	分布式坐席输出节点
	12
	台
	

	3
	分布式拼接输出节点
	4
	台
	

	4
	拼接显示控制系统
	1
	套
	

	5
	分布式综合管理平台
	1
	套
	

	6
	分布式节点安装支架
	1
	批
	

	7
	集中控制主机
	1
	台
	

	8
	集中控制软件
	1
	套
	

	9
	电源管理器
	1
	台
	

	10
	无线路由器
	1
	台
	

	11
	无线触摸屏
	1
	台
	

	12
	坐席接入交换机
	1
	台
	

	1.1.3
	会议扩声系统
	
	
	

	1
	全频音箱
	2
	只
	

	2
	专业功放
	1
	台
	

	3
	音频处理器
	1
	台
	

	4
	反馈抑制器
	1
	台
	

	5
	电源管理器
	1
	台
	

	6
	无线话筒
	2
	套
	

	7
	天线分配器
	1
	套
	

	8
	话筒天线
	1
	套
	

	9
	无线话筒
	1
	套
	

	10
	音箱支架
	2
	只
	

	11
	会议管理软件
	1
	套
	

	12
	音频连接线
	13
	根
	

	13
	音频连接线
	2
	根
	

	14
	音频连接线
	1
	根
	

	15
	六类非屏蔽网线
	305
	米
	

	16
	水晶头
	1
	盒
	

	17
	金银线
	100
	米
	

	18
	电源线
	100
	米
	

	19
	音频线
	100
	米
	

	20
	会议地插
	2
	个
	

	21
	线管
	250
	米
	

	22
	多媒体插座
	2
	个
	

	23
	辅材
	1
	批
	

	1.1.4
	操作台及配套设备
	
	
	

	1
	服务器机柜
	1
	台
	

	2
	理线架
	2
	个
	

	3
	控制台
	4
	套
	

	4
	PDU电源
	12
	套
	

	5
	背板壁挂支架
	12
	套
	

	6
	电话支架
	12
	套
	

	7
	操作座椅
	12
	位
	

	8
	可伸缩摄像头支架
	2
	套
	

	9
	电脑更新
	12
	台
	

	10
	智能录音通信终端
	4
	部
	

	1.1.5
	指挥中心装修升级
	
	
	

	1.1.5.1
	基础工程
	
	
	

	1
	拆除工程
	120
	㎡
	

	2
	拆除地面防静电地板
	120
	㎡
	

	3
	门体拆除
	3
	套
	

	4
	拆除电子设施
	1
	项
	

	1.1.5.2
	地面工程
	
	
	

	1
	水泥砂浆楼地面
	120
	㎡
	

	2
	防尘漆
	120
	㎡
	

	3
	铺设防静电地板
	120
	㎡
	

	4
	地面面层地毯
	120
	㎡
	

	5
	踢脚线
	60
	m
	

	1.1.5.3
	墙面工程
	
	
	

	1
	轻钢龙骨
	150
	㎡
	

	2
	墙面吸音棉
	150
	㎡
	

	3
	窗帘盒
	20
	m
	

	4
	窗帘
	97
	㎡
	

	5
	踢脚线
	35
	m
	

	1.1.5.4
	门体
	
	
	

	1
	双开甲级防火门
	1
	套
	

	2
	观察室玻璃封门
	1
	项
	

	1.1.5.5
	背景墙
	
	
	

	1
	背景墙龙骨
	63
	㎡
	

	2
	背景墙饰面
	63
	㎡
	

	3
	电视墙
	1
	台
	

	1.1.5.6
	强电工程
	
	
	

	1
	电气配电箱
	1
	台
	

	2
	电源线
	1800
	米
	

	3
	电源线
	900
	米
	

	4
	电源线
	600
	米
	

	5
	电源线
	40
	米
	

	6
	线管
	650
	米
	

	7
	桥架
	155
	米
	

	8
	地插盒
	16
	个
	

	1.1.5.7
	弱电工程
	
	
	

	1
	双口RJ45面板
	12
	个
	

	2
	RJ45网络模块
	12
	个
	

	3
	底盒
	12
	个
	

	4
	2米RJ45跳线
	24
	根
	

	5
	六类非屏蔽网线
	610
	米
	

	6
	线管
	86
	米
	

	7
	HDMI线
	15
	根
	

	1.1.5.8
	防雷接地
	
	
	

	1
	B级防雷器
	1
	台
	

	2
	C级防雷器
	1
	台
	

	3
	等电位箱
	1
	套
	

	4
	接地铜排
	75
	米
	

	5
	接地电缆
	30
	米
	

	6
	防雷引下地线
	150
	米
	

	7
	接地棒
	5
	根
	

	1.1.5.9
	其他
	
	
	

	1
	脚手架租赁、搭建费用
	1
	项
	

	2
	清洁卫生
	1
	项
	

	3
	材料二次搬运
	1
	项
	

	4
	垃圾清运
	1
	项
	

	1.2
	东西湖分局交通管理大队指挥中心五层研判室
	
	
	

	1.2.1
	大屏显示系统
	
	
	

	1
	P1.25全彩屏
	5.06
	㎡
	

	2
	二合一视频处理器
	1
	套
	

	3
	10KW配电柜
	1
	套
	

	4
	大屏钢结构及包边
	5.06
	㎡
	

	5
	大屏管理软件
	1
	套
	

	6
	六类非屏蔽网线
	185
	米
	

	7
	主干电源线
	100
	米
	

	8
	支干电源线
	1
	米
	

	9
	线管
	150
	米
	

	10
	拆除电子设施
	1
	项
	

	1.2.2
	操作台及配套机柜
	
	
	

	1
	98寸会议平板
	1
	台
	

	2
	隐藏式电动伸缩支架
	1
	套
	

	3
	吊顶开槽施工
	35
	㎡
	

	1.3
	东西湖分局交通管理大队四层机房
	
	
	

	1
	精密空调
	1
	套
	强制采购
节能产品

	2
	不间断电源
	1
	台
	

	3
	蓄电池
	64
	节
	

	4
	电池柜
	2
	套
	

	5
	电池直流空开及开关箱
	1
	套
	

	6
	电池连接线
	1
	项
	

	7
	UPS输入电缆
	36
	米
	

	8
	UPS输入电缆
	5
	米
	

	9
	机房改造及数据迁移
	1
	项
	

	1.4
	东西湖分局交通管理大队指挥中心三层办公室
	
	
	

	1
	拆除地面地板
	182.85
	㎡
	

	2
	水泥砂浆楼地面
	182.85
	㎡
	

	3
	复合地板
	182.85
	㎡
	

	4
	踢脚线
	109.6
	m
	

	5
	玻璃隔断
	36.8
	㎡
	

	1.5
	吴家山片区交管指挥中心（二中队）
	
	
	

	1.5.1
	大屏显示系统
	
	
	

	1
	P1.25全彩屏
	5.06
	㎡
	

	2
	二合一视频处理器
	1
	套
	

	3
	10KW配电柜
	1
	套
	

	4
	大屏钢结构及包边
	5.06
	㎡
	

	5
	大屏管理软件
	1
	套
	

	6
	六类非屏蔽网线
	185
	米
	

	7
	主干电源线
	100
	米
	

	8
	支干电源线
	1
	米
	

	9
	线管
	150
	米
	

	10
	拆除电子设施
	1
	项
	

	1.5.2
	操作台及配套机柜
	
	
	

	1
	控制台
	2
	套
	

	2
	PDU电源
	4
	套
	

	3
	背板壁挂支架
	4
	套
	

	4
	电话支架
	4
	套
	

	5
	操作座椅
	4
	位
	

	6
	电脑更新
	4
	台
	强制采购
节能产品

	二
	网络系统建设
	
	
	

	2.1
	网络传输
	
	
	

	1
	核心交换机
	2
	台
	

	2
	边界设备接入交换机
	1
	台
	

	3
	平台设备接入交换机
	2
	台
	

	4
	光模块
	24
	个
	

	2.2
	安全边界区
	
	
	

	1
	边界防火墙
	1
	台
	

	2
	集控探针
	1
	台
	

	3
	边界准入控制系统
	1
	台
	

	4
	安全数据交换系统
	1
	套
	

	5
	安全隔离与信息交换系统
	1
	台
	

	2.3
	安全管理区
	
	
	

	1
	终端准入控制系统
	1
	套
	

	2
	出口防火墙
	2
	台
	

	3
	日志审计系统
	1
	台
	

	4
	运维安全审计系统
	1
	台
	

	5
	数据库审计系统
	1
	台
	

	6
	终端防病毒系统
	1
	套
	

	三
	平台服务器硬件建设
	
	
	

	1
	大数据服务器
	1
	台
	

	2
	核心服务器
	1
	台
	

	3
	构架服务器
	1
	台
	

	4
	行业服务器
	1
	台
	

	5
	日志服务器
	1
	台
	

	6
	媒体服务器
	1
	台
	

	7
	交管局对接服务器
	1
	台
	

	8
	操作系统
	7
	套
	

	9
	数据库
	2
	套
	

	10
	中间件
	1
	套
	

	四
	管理平台软件
	
	
	

	4.1
	交通管理平台
	
	
	

	1
	交通综合管控基础平台
	1
	套
	

	2
	监控通道数接入
	1
	套
	

	3
	本级车道接入
	1
	套
	

	4
	视频监控应用模块
	1
	套
	

	5
	视频级联网关模块
	1
	套
	

	6
	视频运维应用模块
	1
	套
	

	7
	地图应用模块
	1
	套
	

	8
	平台接口开放模块
	1
	套
	

	9
	违法查询模块
	1
	套
	

	10
	基础车辆应用模块
	1
	套
	

	11
	红名单车辆模块
	1
	套
	

	12
	车辆轨迹查询模块
	1
	套
	

	13
	区间测速模块
	1
	套
	

	14
	道路限行管控模块
	1
	套
	

	15
	交通事件参数模块
	1
	套
	

	16
	动态抓拍应用模块
	1
	套
	

	17
	数据集成模块
	1
	套
	

	18
	数据源适配扩展模块
	1
	套
	

	19
	视图数据级联模块
	1
	套
	

	20
	感知数据基础服务模块
	1
	套
	

	21
	感知数据量模块
	1
	套
	

	22
	车辆数据基础服务模块
	1
	套
	

	23
	大数据基础平台
	1
	套
	

	五
	后台存储资源建设
	
	
	

	1
	视频分布式存储节点
	5
	台
	

	2
	图片分布式存储节点
	1
	台
	

	3
	企业级硬盘
	256
	台
	

	4
	分布式存储管理模块
	1
	套
	

	5
	存储节点管理服务模块
	6
	套
	

	6
	流直存服务模块
	1
	套
	

	7
	存储虚拟化服务模块
	1
	套
	

	[bookmark: _Toc29159][bookmark: _Toc11945]节能产品
	注明“强制采购节能产品”的，依据财库〔2019〕9号文的规定，应当提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。

	★资产配置标准
	在《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财资发〔2026〕9号）目录中的产品单价不得超过配置标准最高限价（供应商需提供相关承诺函，并加盖公章）

	核心产品
	核心产品为（51.03㎡P1.25全彩屏），提供相同品牌的不同投标人按一家投标人计算，核心产品不足三个品牌会导致废标。


四、技术要求
	序号
	名称
	参数规格或功能描述

	一
	指挥中心改造
	

	1.1
	东西湖分局交通管理大队指挥中心
	

	1.1.1
	大屏显示系统
	

	1
	P1.25全彩屏
	1.像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡
2.整屏显示尺寸为：宽≥12.6m、高≥4.05m、显示面积≥51.03㎡
3.显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡
4.内弧形支架安装方式
5.像素密度≥640000点/㎡
6.维护方式：完全前维护
7.防护等级≥IP30
8.色温：3000-10000K可调
9.对比度：不低于3000：1
10色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内
11.亮度均匀性：≥97％

	2
	LED控制器
	1．输入接口：≥1个HDMI1.4接口、≥1个USB2.0接口、≥1个DEBUG接口、≥2个控制网口、≥1个RS485接口、≥1个IRIN接口
2．输出接口：≥1个AudioOUT接口，≥4个带载网口，≥1个开关按键、≥3个功能按键。
3．具有≥2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。

	3
	50KW配电柜
	输入电压：380V，三相五线
输出电压：220V
额定功率：≥50KW
输出回路：≥15个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：三回路
远程控制：有
分步逐级上电：有
计划任务上电：有
温度检测：有
逻辑联动控制：有
壳体尺寸：650*500*200mm（±5mm）
主断路器：≥100A断路器*1
交流接触器：≥32A交流接触器*1+≥50A交流接触器*2
子断路器：≥32A微型1P断路器*15
控制回路断路器：微型漏电保护断路器*1
零地排：≥16位铜排*1
PLC控制器：控制器*1
串口服务器：485转USB头*1

	4
	大屏钢结构及包边
	1、根据现场定制；
2、采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑；
3、钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象。
4、安装及含装饰包边修饰

	5
	指挥室背面条屏
	1.LED单色
2.‌点间距≤‌4.75mm
3.尺寸：长≥8m，高≥0.6m

	6
	条屏钢结构及包边
	1、根据现场定制；
2、采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑；
3、钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象。
4、安装及含装饰包边修饰

	7
	大屏管理软件
	支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能）；
支持登录网络源的账号密码进行网络源预览
支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作；
支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定；
支持监控画面及本地源画面上墙操作；
支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度；
支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中；
支持场景保存，支持场景调用及场景切换；
支持一键清空所有窗口信息；
支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备；
支持通过可视化界面调用中控接口；
支持幕布升降控制；
支持灯光开关、亮度控制，支持自定义灯光名称；
支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制；
支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换；
支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制；
支持一键调用情景模式；
支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查；
支持编辑内容名称及描述信息。
支持内容窗口的增、删、移动等操作；
支持播控内容的可前进、后退、刷新操作；
支持视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。

	8
	六类非屏蔽网线
	线缆对数：≥4对，导体材料：无氧圆铜，线规：≥23AWG，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色可选

	9
	主干电源线
	不低于YJV-3*16㎡,阻燃B1级

	10
	支干电源线
	不低于RVV-3*2.5㎡,阻燃B1级

	11
	线管
	不低于JDG25mm，壁厚≥1.2mm

	1.1.2
	分布式坐席系统
	

	1
	分布式坐席输入节点
	1.≥1路HDMI输入接口、≥1HDMI输出接口；环出接口；≥1路3.5立体声音频输入、≥1路3.5立体声音频输出，≥1路网口，≥1路光口；≥2路RS232串口；≥1路RS485串口；≥4路I/O接口；≥2路继电器RELAY接口；≥4路IR/TX接口；三路USB3.0，≥1路USB-type-B接口。
2.全链路满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片。
3.编解码节点采用编解码一体化设计，硬件及结构一致，同时兼容编、解码固件。可根据现场需求自动切换或自定义分配。
4.支持不低于3840x2160@60Hz分辨率输入、输出，并向下兼容其他分辨率，支持自适应读取分辨率，支持自定义分辨率及设置EDID。
5.支持LCD、DLP、LED、DID拼接功能，支持自动同步调整，同步间隔可根据屏幕特性自由调节，误差≤5us，支持整面屏的画面同步功能，针对快速变化的画面，不会出现撕裂、花屏、错位等现象。
▲6.支持解码电脑内多个活动窗口。包括不限于：网页、程序包、图片、视频、流媒体、web浏览器、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中,每种类型窗口可添加多个文件,可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性。可单独推送，支持快捷键切换。视信号源电脑硬件能力，无最大理论数量限制。支持固化、自由、多点、两点等多种开窗模式。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）；
7.单个节点同时具备光纤、网络传输接口，支持光、网接口双链路冗余热备份功能。
8.支持以太网供电(PoweroverEthernet），兼容802.3at标准，可与适配器供电组成供电双备份冗余电源，任意链路出现故障自动跳转另外一个链路。
9.支持音频独立传输、同步传输和异步传输，单个输出单元输出音频可与视频同源或不同源，支持反向音频功能，支持音频增益功能。
10.支持坐席KVM功能，可通过键鼠对信号源电脑进行远程控制，在坐席应用端使用体验与计算机本地使用无差异,最高可接管和切换4K计算机信号。
11.内嵌中央可编程控制功能，任意输入输出节点均可作为独立中控，可组成神经元控制系统，通过任一节点接入的外部设备均可以进行控制。
12.支持智能免维护功能，支持自动识别新旧设备及无感替换，无感知地进行设备IP、分辨率、MAC地址、音视频设置、预案、发送卡配置、信号源信息、中控命令等一系列相关信息的替换，保证系统使用的持续性和稳定性。
13.支持Windows、Linux、UNIX、Redhat、磐石、MACOS、IOS、Solaris、CentOS、Android、sureface、Ubantu、Fedora、国产操作系统、中标麒麟、银河麒麟、龙芯、申威、MPRC、飞腾、方德、红旗、鸿蒙、凝思、统信UOS、HydrongenOS等多种操作系统，多终端无差别操作。

	2
	分布式坐席输出节点
	1.≥1路HDMI输入接口、≥1HDMI输出接口；环出接口；≥1路3.5立体声音频输入、≥1路3.5立体声音频输出，≥1路网口，≥1路光口；≥2路RS232串口；≥1路RS485串口；≥4路I/O接口；≥2路继电器RELAY接口；≥4路IR/TX接口；三路USB3.0，≥1路USB-type-B接口；
2.全链路满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片。
3.编解码节点采用编解码一体化设计，硬件及结构一致，同时兼容编、解码固件。可根据现场需求自动切换或自定义分配。
4.支持不低于3840x2160@60Hz分辨率输入、输出，并向下兼容其他分辨率，支持自适应读取分辨率，支持自定义分辨率及设置EDID。
5.支持LCD、DLP、LED、DID拼接功能，支持自动同步调整，同步间隔可根据屏幕特性自由调节，误差≤5us，支持整面屏的画面同步功能，针对快速变化的画面，不会出现撕裂、花屏、错位等现象。
6.支持解码电脑内多个活动窗口。包括不限于：网页、程序包、图片、视频、流媒体、web浏览器、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中,每种类型窗口可添加多个文件,可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性。可单独推送，支持快捷键切换。视信号源电脑硬件能力，无最大理论数量限制。支持固化、自由、多点、两点等多种开窗模式。
7.单个节点同时具备光纤、网络传输接口，支持光、网接口双链路冗余热备份功能。
8.支持以太网供电(PoweroverEthernet），兼容802.3at标准，可与适配器供电组成供电双备份冗余电源，任意链路出现故障自动跳转另外一个链路。
9.支持音频独立传输、同步传输和异步传输，单个输出单元输出音频可与视频同源或不同源，支持反向音频功能，支持音频增益功能。
10.支持坐席KVM功能，可通过键鼠对信号源电脑进行远程控制，在坐席应用端使用体验与计算机本地使用无差异,最高可接管和切换4K计算机信号。
11.内嵌中央可编程控制功能，任意输入输出节点均可作为独立中控，可组成神经元控制系统，通过任一节点接入的外部设备均可以进行控制。
12.支持智能免维护功能，支持自动识别新旧设备及无感替换，无感知地进行设备IP、分辨率、MAC地址、音视频设置、预案、发送卡配置、信号源信息、中控命令等一系列相关信息的替换，保证系统使用的持续性和稳定性。
13.支持Windows、Linux、UNIX、Redhat、磐石、MACOS、IOS、Solaris、CentOS、Android、sureface、Ubantu、Fedora、国产操作系统、中标麒麟、银河麒麟、龙芯、申威、MPRC、飞腾、方德、红旗、鸿蒙、凝思、统信UOS、HydrongenOS等多种操作系统，多终端无差别操作。

	3
	分布式拼接输出节点
	1.≥1路HDMI输入接口、≥1HDMI输出接口；环出接口；≥1路3.5立体声音频输入、≥1路3.5立体声音频输出，≥1路网口，≥1路光口；≥2路RS232串口；≥1路RS485串口；≥4路I/O接口；≥2路继电器RELAY接口；≥4路IR/TX接口；三路USB3.0，≥1路USB-type-B接口；
2.全链路满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片。
3.编解码节点采用编解码一体化设计，硬件及结构一致，同时兼容编、解码固件。可根据现场需求自动切换或自定义分配。
4.支持不低于3840x2160@60Hz分辨率输入、输出，并向下兼容其他分辨率，支持自适应读取分辨率，支持自定义分辨率及设置EDID。
5.支持LCD、DLP、LED、DID拼接功能，支持自动同步调整，同步间隔可根据屏幕特性自由调节，误差≤5us，支持整面屏的画面同步功能，针对快速变化的画面，不会出现撕裂、花屏、错位等现象。
6.支持解码电脑内多个活动窗口。包括不限于：网页、程序包、图片、视频、流媒体、web浏览器、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中,每种类型窗口可添加多个文件,可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性。可单独推送，支持快捷键切换。视信号源电脑硬件能力，无最大理论数量限制。支持固化、自由、多点、两点等多种开窗模式。
7.单个节点同时具备光纤、网络传输接口，支持光、网接口双链路冗余热备份功能。
8.支持以太网供电(PoweroverEthernet），兼容802.3at标准，可与适配器供电组成供电双备份冗余电源，任意链路出现故障自动跳转另外一个链路。
9.支持音频独立传输、同步传输和异步传输，单个输出单元输出音频可与视频同源或不同源，支持反向音频功能，支持音频增益功能。
10.支持坐席KVM功能，可通过键鼠对信号源电脑进行远程控制，在坐席应用端使用体验与计算机本地使用无差异,最高可接管和切换4K计算机信号。
11.内嵌中央可编程控制功能，任意输入输出节点均可作为独立中控，可组成神经元控制系统，通过任一节点接入的外部设备均可以进行控制。
12.支持智能免维护功能，支持自动识别新旧设备及无感替换，无感知地进行设备IP、分辨率、MAC地址、音视频设置、预案、发送卡配置、信号源信息、中控命令等一系列相关信息的替换，保证系统使用的持续性和稳定性。
13.支持Windows、Linux、UNIX、Redhat、磐石、MACOS、IOS、Solaris、CentOS、Android、sureface、Ubantu、Fedora、国产操作系统、中标麒麟、银河麒麟、龙芯、申威、MPRC、飞腾、方德、红旗、鸿蒙、凝思、统信UOS、HydrongenOS等多种操作系统，多终端无差别操作。

	4
	拼接显示控制系统
	1、支持不少于20路实时动态图像预览。
2、支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。
3、支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，ipad会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。
4、图像拼接、叠加、漫游：支持单屏不低于2k超高清信号图像不低于128层叠加，信号任意拼接、漫游。
5、软件支持文件管理、界面编辑等功能。自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。
6、支持PC端windows、mac、linux等系统环境，支持国产系统如麒麟、统信、凝思，实际使用与windows系统运行功能一致；

	5
	分布式综合管理平台
	1、用户管理：所有用户统一管控，用户既可以在坐席端登录又可以在三种客户端登录，并且实现不同用户登录界面与用户设置一致；
2、设备管理：可以对输入、输出、显控客户端及第三方信号源进行设备管理，可以进行分组，增、删、改、查，以及关联同步；
3、权限管理：对所有用户，输入设备，输出设备统一进行权限管理，可分设置三级权限，分别为超级管理员、管理员、操作员；
4、场景管理：场景增、删、改、查，场景轮巡，场景联动；
5、可视化运维：系统拓扑图，设备运行状态，操作日志，告警日志，实时统计图表；
6、流媒体转发：IPC信号多路转发；
7、第三方软件对接：可以提供API给第三方软件平台或中控对接，实现信号预览，信号上屏，场景调取等；
8、WEB端管理：支持通过网页登录，对系统进行管理
9、视频墙工程管理：对多个视频墙统一管理，实现上传，同步，增删改查；
10、KVM坐席管理：可对多个坐席的用户，信号，屏区的权限进行统一管理，以及坐席安全管理；
11、电源：550W（1+1）冗余双电源；处理器：主频≥3.7GHz、≥4C、≥8MB缓存)；内存：≥DDR4 ECC16GB；硬盘：≥SATA1TB3.5寸*1；Raid：板载SATARAID0、1；网络：≥1000MNIC*2；机箱：≥2U8盘热插拔；导轨/≥HDMI接口*1。
▲12、支持Windows、Linux、IOS、Android、国产操作系统、银河麒麟等多种操作系统，多终端无差别操作。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）

	6
	分布式节点安装支架
	≥5U结构，采用≥4孔螺丝定位，可安装≥2台节点；可固定上标准机柜
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	集中控制主机
	1、全面支持通过IOS/安卓系统移动终端，[HTML(WEB模式)及PC电脑，一次编程支持多种平台，允许多个设备同时接入一台中控或者单个平板连接多台中控，控制界面完全相同或各不相同，以便满足用户各种场景使用需求。
2、指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存不低于3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。
3、主机配有≥独立8路端口RS-232/RS-422/RS-485/信号串口，支持可编程代码发送，字符格式及16进制格式，单条指令代码长度不低于256字节；≥8路IR红外发射口；≥独立8路Relay端口内置弱继电器可编程控制（吸合与断开），≥8路IO口接收触点触发后控制主机的动作；≥1路NET网络控制接口。可编程的组合动作及组合动作的嵌套使用，适合各种不同用途的场景。
4、双向控制及反馈：支持任何第三方软件发出的任何指令（通讯协议为RS-232/RS-485/TCP/UDP），通过编程达到对主机的动作控制；主机的网络控制功能（一个网口可以用TCP/UDP方式控制多台网络设备），能够根据被控网络设备的状态反馈作出相应的动作。
5、支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。
6、编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容。
7、支持自定义编辑和预存不同的场景，持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。
8、提供非遗失性内部存储，存储的内容不受主机通断电影响，重新上传程序可选择是否保留存储的数据。
9、支持箱体散热模块设计，无功耗、无风扇、无噪音，设计工作环境温度支持零下30摄氏度-90摄氏度之间，确保7*24长期高稳定运行。平均无故障工作时间（MTBF）≥220000h，工作噪音＜40db。整机防尘等级符合国际标准，大于等于IP5X级

	8
	集中控制软件
	通过PAD平板电脑中APP专用软件进行编程；实现以下控制功能：包括对会场内的所有音、视频等系统的场景切换；会议室环境的声、光、电、电源时序器，及大屏开关等控制，会议模式预案模式的设置、调取等功能。并提供定制开发服务

	9
	电源管理器
	1、串口或者网络控制，≥8路强电控制口，每路可承受高达20A的设备通断电控制。
2、CR-NET，串口，网络控制；
3、最多可以同时使用8路；
4、CR-NET总线控制，可以通过ID拨码设定ID；
5、单路载入容量10A/~220V，10A/30V；
6、电源：CR-NET供电，DC12V；

	10
	无线路由器
	最高传输速率：≥3000Mbps，≥2.5G网口

	11
	无线触摸屏
	≥11.5英寸或以上触摸屏、RAM不低于8GB、不低于128GB存储容量、电池续航时间>8小时、支持WIFI、Type-C显示端口

	12
	坐席接入交换机
	交换容量≥56Gbps
包转发率≥41.66Mpps
端口≥24个千兆电口+≥2个千兆光口
支持MAC地址表获取，支持DHCPCLIENT,默认静态

	1.1.3
	会议扩声系统
	

	1
	全频音箱
	1.额定功率：≥300W
2.峰值功率：≥1200W
3.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB
4.标称阻抗：≤4Ω
5.频率范围：70Hz-20kHz
6.灵敏度：95dB(1M/1W)
7.扬声器单元：≥3＂×8
8.水平覆盖角度（°）：≥100
9.垂直覆盖角度（°）：≥90

	2
	专业功放
	1.输出功率：立体声8Ω ：≥500W×2；立体声≤4Ω：≥850W×2；桥接≤16Ω：≥1000W ；桥接≤8Ω：≥1700W
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)
3.输入阻抗：≤10KΩ
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB@8Ω
5.THD+N(@1/8功率下)：≤0.01%
6.分离度(@1KHz)：≥80dB
7.阻尼系数(@1KHz)：≥200@8ohms
8.信噪比（A计权）：≥107dB
9.输入电压：~220V/50Hz
10.整机功耗：≤300W

	3
	音频处理器
	1.输入通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法；
2.输出通道：≥8路平衡式线路输出；
3.处理器：48kHz采样频率，64bitDSP处理器；32bitA/D及D/A转换
4.幻象供电：DC48V
5.频率响应：20Hz～20KHz
6.总谐波失真+噪声：≤0.005%OUTPUT=18dBu/1kHz
7.信噪比：≥112dB@1kHz18dBu（A计权）
8.通道分离度：≥100dB@1kHz18dBu（A计权）
9.降噪能力：≥40dB
10.输入阻抗(平衡式)：平衡：≤20KΩ
11.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：≤100Ω
12.输入范围：≤+18dBu
13.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
14.陷波器：≥24个（静态点和动态点可配）
15.Q值范围：10-50
16.频率分辨率：≥1Hz
17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
18.FFT长度：≥1024
19.传声增益：4—10dB
20.系统增益：≤0dB
21.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器
22.显示：≥2英寸IPS真彩显示屏，分辨率≥320*240

	4
	反馈抑制器
	1.输入阻抗：平衡：≤20KΩ
2.输出阻抗：平衡：≤100Ω
3.输入范围：≤+18dBu
4.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）
5.信噪比：≥110dB@1kHz18dBu（A计权）
6.失真度：＜0.012%OUTPUT=0dBu/1kHz
7.通道分离度：＞82dB(1kHz)
8.啸叫寻找与抑制方式：自适应反馈抑制、全自动陷波
9.滤波器：≥24个每通道
10.Q值范围：10-50
11.频率分辨率：≥1Hz
12.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
13.FFT长度：≥1024
14.传声增益：6—12dB
15.系统增益：≤0dB
16.陷波器：不低于双通道各12个静态点+12个动态点
17.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器
18.均衡器：≥31段图示均衡器+8段参量均衡器
19.显示：≥2英寸IPS真彩显示屏，分辨率≥320*240；≥48个陷波器状态LED指示灯
20.处理器：48kHz采样频率，64bitDSP处理器；32bitA/D及D/A转换

	5
	电源管理器
	1.额定输出电压：220V~50HZ
2.额定输出电流：≥30A
3.显示屏：≥2.2英寸LCD显示屏
4.监听器：内置≥1个
5.USB接口：≥0.5A
6.外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A
7.RS485接口：RS485-1：第三方接口通信控制；RS485-2：外接温湿度传感器
8.网络接口：标准RJ45输入，支持10M/100M网口，用于网络通信及远程固件升级
9.可控制电源：≥8路
10.每路动作延迟时间：可调，支持设置电源的开关时序间隔0~60000ms
11.供电电源：220VAC50/60Hz30A
12.单路额定输出电源：1-8路10A；总电流30A
13.控制：PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制
14.指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭
15.插座保护：过载、短路

	6
	无线话筒
	一、系统指标
1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
2.调制方式：pi/4-DQPSK
3.频率响应：20Hz~20kHz（±3dB）
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.THD+N：＜0.1%
二、接收机指标
1.显示屏：TFT-LCD屏
2.显示屏分辨率：不低于240×320
3.失真度：＜0.05%
4.天线接口：BNC/50Ω
5.接收灵敏度：＜-95dBm
6.最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输出1000mV，非平衡MIC输出50mV
7.电源：DC12V/1A
三、发射机指标
1.显示屏：OLED屏
2.显示屏分辨率：不低于128×64
3.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）
4.输出功率：≥10dBm
5.工作电流：≤200mA
6.电池：≥2×1.5V(AA)
7.电池使用时长：>10H

	7
	天线分配器
	1.频率范围：470MHZ-950MHZ
2.总增益：0±2dB
3.输入/出阻抗：≤50Ω
4.天线供电：12V
5.直流输出接口：12VDC/3A（MAX）×4组中央点为正极
6.电源：12VDC/3A
7.连接器端口：BNC
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	话筒天线
	1.频率范围：470～950MHz
2.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
3.最大增益：≥8.0dBi
4.电压驻波比：≤2.0
5.极化方式：线极化
6.输入阻抗：≤50Ω
7.接头型号：BNC接头
8.工作温度：-30～+60℃
9.放大器OIP3：＞25dBm
10.指向性：≥180°指向
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	无线话筒
	一、系统指标
1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
2.调制方式：pi/4-DQPSK
3.频率响应：20Hz~20kHz（±3dB）
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.THD+N：＜0.1%
二、接收机指标
1.天线接口：BNC/50Ω
2.接收灵敏度：＜-95dBm
3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输出1000mV，非平衡MIC输出50mV
4.电源：DC12V/1A
5.工作电流：≤320mA
三、发射机指标
1.音头：电容式麦克风(头戴话筒)
2.输出功率：≥10dBm
3.工作电流：≤200mA
4.电池：≥2×1.5V(AA)
5.电池使用时长：＞10H
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	音箱支架
	1.固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm（±3mm）
2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm（±3mm）
3.设备面板尺寸：160mm*90mm（±3mm）
4.类型：音箱支架

	11
	会议管理软件
	支持会议扩声多媒体管理

	12
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：≥0.3mm
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：≥0.3mm
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：≥0.3mm

	15
	六类非屏蔽网线
	线缆对数：≥4对，导体材料：无氧圆铜，线规：23AWG，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色可选

	16
	水晶头
	不低于RJ45

	17
	金银线
	不低于双股100芯

	18
	电源线
	不低于RVV-3*2.5㎡,阻燃B1级

	19
	音频线
	不低于黑色96铜网+铝箔屏蔽（线外径6MM）

	20
	会议地插
	会议话筒地插，翻盖式，阻燃工程塑料

	21
	线管
	不低于JDG20mm，厚度≥1.2mm

	22
	多媒体插座
	包含VGA、HDMI、RCA、RJ45、220V电源等接口，翻盖式，阻燃工程塑料

	23
	辅材
	接插件、紧固件、绝缘件、电源插座、卡农公转母、卡农公转6.5、3.5耳机头转6.5单插、欧姆头等

	1.1.4
	操作台及配套设备
	

	1
	服务器机柜
	600mm*1000mm*2000mm(±5mm），≥42U，单开网孔前门，双开网孔后门，带优质818锁及安装附件

	2
	理线架
	高竖直理线槽，钢制

	3
	控制台
	不低于2400mm*750mm*900mm(±5mm），≥3席位)：
1.控制台台面采用防火板台面；
2.主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作；
3.下柜体内有设备托盘可放置主机设备，侧立柱标准19"可安装PDU电源，托盘下方有强弱电线槽，强弱电分离；
4.键盘盒采用不低于300mm静音滑轨；
5.门板采用阻尼缓冲铰链安装；
6.表面处理经过酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后，采用静电喷塑；

	4
	PDU电源
	≥16A输入，≥8位16A输出，含工业连接器，含连接线

	5
	背板壁挂支架
	单臂单节单屏，钢制，与控制台配套

	6
	电话支架
	单臂单节斜槽托盘，钢制，与控制台配套

	7
	操作座椅
	防疲劳多功能座椅
头枕：多维可调（升降/旋转）
腰靠：独立可调（升降/旋转），提供骶骨支撑
扶手：可调
后仰锁定：最大138°大角度后仰，无前倾功能
面料：高弹透气布
座垫：乳胶层+高弹海绵，坐感偏软
气压杆：三级气压杆（安全底线）
五星脚：钢制脚
承重≥150公斤

	8
	可伸缩摄像头支架
	配套放置于屏体两侧隐藏式支架，用于放置会议摄像机，钢制，与控制台配套
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	电脑更新
	1、 CPU：国产≥8核CPU、主频≥2.7GHz
2、内存≥16G内存
3、硬盘：固态硬盘≥512G
4、显卡：集成显卡
5、端口：至少包含以下6个端口（USB3.0接口、HDMI接口、RJ45接口、音频输入接口、音频输出接口）
6、主板：除显卡接口外至少保留两个PCIE接口
7、随机配置有线标准USB接口键盘、鼠标
8、含国产操作系统，需与硬件配置兼容
★9、所提供的产品符合安全可靠评测要求、符合财政部工业和信息化部关于《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）（财库〔2023〕29号）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕34号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	10
	智能录音通信终端
	CPU:ARM/MIPS系列芯片
存储≥8G
内存≥256M
LCD分辨率:≥480*272
LCD尺寸≥4.3英寸
背光模式:LED背光模式
含操作系统
工作环境:温度:0°C一40°C
不低于2000小时超长录音时间，所有通话、一个不漏;
支持无人值守电话值班功能;智能化多级密码管理;
支持专业级录音音质，让录音清晰可鉴;
支持检索功能、备注功能，查询检索一目了然;录音一键导出，既可分段导出，又可全部导出;
支持内部通讯录，查找、拨打快速高效。

	1.1.5
	指挥中心装修升级
	

	1.1.5.1
	基础工程
	

	1
	拆除工程
	拆除原墙饰面、窗帘

	2
	拆除地面防静电地板
	拆除原地面防静电地板

	3
	门体拆除
	对指挥中心原有门体进行拆除封闭处理

	4
	拆除电子设施
	拆除显示大屏及操作台等设施，除尘，封装、运输至仓库资产登记

	1.1.5.2
	地面工程
	

	1
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干混砂浆找平
2.素水泥浆遍数:不少于一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干混砂浆面层

	2
	防尘漆
	防尘漆滚涂不少于两遍

	3
	铺设防静电地板
	1.基层处理：地面平整；2.面层材料种类、厚度:≥35mm厚陶瓷面防静电地板+铜条地线焊接铺设

	4
	地面面层地毯
	1.基层处理：地面清理干净、保持地面干燥；2.面层材料种类、厚度:块状地毯，厚度≥1.2mm

	5
	踢脚线
	不少于9mm高木质踢脚线外饰不锈钢面层

	1.1.5.3
	墙面工程
	

	1
	轻钢龙骨
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层，间距300mm
2.基层材料种类、规格:≥18mm阻燃板基层

	2
	墙面吸音棉
	不低于50mm厚阻燃吸音棉

	3
	窗帘盒
	1.基层材料种类、规格:≥18mm阻燃板基层
2.面层材料品种、规格、颜色:≥9mm双面纸石膏板、涂刷乳胶漆

	4
	窗帘
	1. 窗帘材质:遮光双倍打折布帘
2.遮光等级：一级遮光（达到99.9%以上遮光率）
3.面层、底层为阻燃涤纶，中间层为黑色遮光纱线。
4.单轨不锈钢静音轨道

	5
	踢脚线
	1.踢脚线高度:≥100mm
2.面层材料品种、规格、颜色:≥0.8mm厚304U型不锈钢外层，内填九厘板

	1.1.5.4
	门体
	

	1
	双开甲级防火门
	定制防火门A级，2*2.4m(±0.02m）
定制不锈钢装饰面层门套定制不锈钢装饰面层门套(双层套)

	2
	观察室玻璃封门
	钢化璃封门（厚度≥12mm）。含不锈钢支架及五金配件。

	1.1.5.5
	背景墙
	

	1
	背景墙龙骨
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层，间距≥300mm
2.基层材料种类、规格:≥18mm阻燃板基层

	2
	背景墙饰面
	含指挥大厅墙面换新，文化长廊，根据业主需求定制

	3
	电视墙
	指挥大厅门口电视墙，100寸屏

	1.1.5.6
	强电工程
	

	1
	电气配电箱
	强电定制700*900mm(±5mm）配电箱，含元器件

	2
	电源线
	阻燃B1级，规格：不低于BVR-2.5㎡

	3
	电源线
	阻燃B1级，规格：不低于BVR-4㎡

	4
	电源线
	阻燃B1级，规格：不低于BVR-6㎡

	5
	电源线
	 阻燃B1级，不低于YJV-4x10+1x6㎡电缆

	6
	线管
	不低于JDG20mm

	7
	桥架
	 150*50*1.0㎡(±1）

	8
	地插盒
	五孔地插配套，镀锌材质，尺寸：86*86mm(±1mm）

	1.1.5.7
	弱电工程
	

	1
	双口RJ45面板
	1、产品描述：86×86mm(±1mm），双口信息插座面板，带有可更换标识纸和标识盖，颜色：白色可选；
2、符合GB/T26572-2011标准要求。

	2
	RJ45网络模块
	1、不低于6类非屏蔽模块，白色可选，自动分卡线、分线防脱落结构；阻燃级别：V-0；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥20次；最高传输频率：250MHz；
2、不低于6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s）；

	3
	底盒
	不低于86型镀锌底盒，尺寸：86×86mm(±1mm）。

	4
	2米RJ45跳线
	不低于6类24AWG非屏蔽跳线，不低于2米，多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG；线序：T568B-T568B；

	5
	六类非屏蔽网线
	线缆对数：≥4对，导体材料：无氧圆铜，线规：23AWG，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色可选

	6
	线管
	不低于JDG20mm

	7
	HDMI线
	 不低于10米HDMI线

	1.1.5.8
	防雷接地
	

	1
	B级防雷器
	试验类别：I级试验
标称放电电流I≥25kA
最大放电电流Imax≥60kA
电压保护水平Up≤2.5kV
响应时间≤100ns
组合方式：4P(3P+N)或3P+N全模保护

	2
	C级防雷器
	试验类别：II级试验
标称放电电流In≥20kA
最大放电电流Imax≥40kA
电压保护水平Up≤1.5kV
响应时间≤25ns
组合方式：4P(3P+N)或3P+N全模保护

	3
	等电位箱
	等电位箱，外形尺寸350X250X120mm(±5mm）

	4
	接地铜排
	不低于30*3mm紫铜排

	5
	接地电缆
	阻燃B1级，规格：不低于BVR-6㎡

	6
	防雷引下地线
	阻燃B1级，规格：不低于BVR-50㎡

	7
	接地棒
	材质：T2紫铜（铜含量≥99.9%）
结构形式：实心铜棒
直径：≥φ16mm
长度：≥1.2m
抗拉强度≥600MPa

	1.1.5.9
	其他
	

	1
	脚手架租赁、搭建费用
	简易脚手架，含指挥中心及办公区、研判室、机房改造区域

	2
	清洁卫生
	完工后全面清洁，含指挥中心及办公区、研判室、机房改造区域

	3
	材料二次搬运
	材料人工搬运上楼，含指挥中心及办公区、研判室、机房改造区域

	4
	垃圾清运
	自卸汽车外运，外运距离自行考虑，含弃渣场费用，含指挥中心及办公区、研判室、机房改造区域

	1.2
	东西湖分局交通管理大队指挥中心五层研判室
	

	1.2.1
	大屏显示系统
	

	1
	P1.25全彩屏
	1、像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡
2、整屏显示尺寸为：宽≥3m、高≥1.6875m、显示面积≥5.06㎡
3、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡
4、像素密度≥640000点/㎡
5、维护方式：完全前维护
6、防护等级≥IP30
7、色温：3000-10000K可调
8、对比度：不低于3000：1
9、色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内
10、亮度均匀性：≥97％
▲11、视网膜蓝光危害:符合GB/T20145-2006标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）

	2
	二合一视频处理器
	1．输入接口：具有≥3个HDMI2.0（4K）接口、≥1个DP1.2接口、≥4个HDMI1.3（2K）接口、≥1个USB2.0接口、≥1个CONSOLE接口、≥2个控制网口、≥2个RS485接口、≥1个LINEIN接口；输出接口：≥3个HDMI2.0Loop
2．输出接口、≥1个LineOut接口，≥16个带载网口，≥1个HDMI1.3（Monitor）输出接口。≥4个10G万兆光口输出。≥1个3D接口。
3．前端具有≥1个USB2.0口，接口传输响应正常。
4．具备≥2路RS485接口，接口通讯响应正常。
5．支持HDMI2.0环通输出，支持最大分辨不低于4096×2160@60Hz。
6．支持设置护眼模式并生效。
7．支持通过WEB端查看输入信号源的实时网络预览。
8．支持通过WEB端查看输出画面的完整实时网络预览。
9．支持通过射频遥控器控制，射频遥控器最远距离10m，可穿过建筑物墙壁进行遥控。
10．支持通过客户端和设备自带WEB浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。
11．支持设置多种显示模式，具体包括常规、文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式。
12．支持设备自带WEB浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。
13．支持手动打开/关闭自动除湿功能。
14．支持从云端加载屏幕配置文件。支持从云端加载校正文件。支持通过网络IP地址登录，可查看发送卡IP地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。

	3
	10KW配电柜
	输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
远程控制：有
分步逐级上电：有
计划任务上电：有
温度检测：有
壳体尺寸：400*300*130mm(±2mm）
逻辑联动控制：有
主断路器：≥32A断路器*1
交流接触器：≥32A交流接触器*1
子断路器：≥32A微型1P断路器*3
控制回路断路器：微型漏电保护断路器*1
零地排：≥8位铜排*1
PLC控制器：≥控制器*1
PLC控制电源模块：≥电源*1
串口服务器：≥485转USB头*1

	4
	大屏钢结构及包边
	1、根据现场定制；
2、采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑；
3、钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象。
4、安装及含装饰包边修饰

	5
	大屏管理软件
	支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能）。
支持登录网络源的账号密码进行网络源预览。
支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作。
支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定。
支持监控画面及本地源画面上墙操作。
支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度。
支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中。
支持场景保存，支持场景调用及场景切换。
支持一键清空所有窗口信息。
支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备。
支持通过可视化界面调用中控接口。
支持幕布升降控制。
支持灯光开关、亮度控制，支持自定义灯光名称。
支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制。
支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换。
支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制。
支持一键调用情景模式。
支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查。
支持编辑内容名称及描述信息。
支持内容窗口的增、删、移动等操作。
支持播控内容的可前进、后退、刷新操作。
支持视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。

	6
	六类非屏蔽网线
	线缆对数：≥4对，导体材料：无氧圆铜，线规：23AWG，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色可选

	7
	主干电源线
	 不低于YJV-3*6㎡,阻燃B1级

	8
	支干电源线
	 不低于RVV-3*2.5㎡,阻燃B1级

	9
	线管
	 不低于JDG25mm，厚度≥1.2mm

	10
	拆除电子设施
	拆除显示大屏等设施，除尘，封装、运输至仓库资产登记

	1.2.2
	操作台及配套机柜
	

	1
	98寸会议平板
	1、显示屏幕尺寸规格：≥98英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，防眩光全钢化防爆玻璃面板,显示比例为16：9，分辨率不低于3840*2160。
2、整机系统需具备高清电视处理能力，支持4K高清画质输出。
3、整机需支持在任意通道中可以无需通过物理按键，通过三指手势调用悬浮菜单到屏幕任意位置。悬浮菜单可根据用户需要自定义替换。
4、整机需自带Android系统，嵌入式系统，内存≥8GB，存储空间≥128GB。
5、嵌入式系统下，在选中笔迹或形状后，可选择不同颜色对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。
6、嵌入式系统下，可实现白板书写、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置/外接电脑形成双操作系统安全备份。
7、嵌入式系统传屏时，需支持不少于4个投屏客户端图像画面对比展示。
8、整机需提供不少于8个固定功能的物理按键，至少具备电源开关、一键切换安卓主页、一键调用信号源菜单、音量调节、一键开启护眼模式、触控开关等常用功能；并提供不少于1个自定义按键，满足个性化需求。
9、整机需具备常用的前置接口，具备≥1路HDMI接口、≥3路前置双系统USB接口、≥2路Type-C、≥1路TOUCHUSB。
10、整机需内置摄像头、麦克风以及扬声器，不占用整机外部设备接口，摄像头可拍摄≥1600万像素的照片，麦克风阵列数≥8阵列，扬声器总功率≥60W。
11、整机需支持纸质护眼模式，可实时调整画面纹理，同时支持色温调节和透明度调节。
12、含无线投屏器

	2
	隐藏式电动伸缩支架
	隐藏式电动伸缩支架，行程不低于1.5米，双柱双电机，承重不低于90KG,满足不低于98寸会议平板吊装

	3
	吊顶开槽施工
	对原有吊顶进行重新开槽，将隐藏式支架扩大，修复吊顶

	1.3
	东西湖分局交通管理大队四层机房
	

	1
	精密空调
	≥12.5kw，恒温恒湿，含铜管及安装

	2
	不间断电源
	≥60KVA，三进三出

	3
	蓄电池
	≥12V/150AH,铅酸免维护蓄电池

	4
	电池柜
	≥32节组合，钢制

	5
	电池直流空开及开关箱
	直流≥160A，钢制

	6
	电池连接线
	电池线及安装，不低于BVR25mm²㎡,阻燃B1级

	7
	UPS输入电缆
	不低于YJV-4*25+1*16㎡,阻燃B1级

	8
	UPS输入电缆
	不低于YJV-4*25+1*16㎡,阻燃B1级

	9
	机房改造及数据迁移
	1、整合大队现有机房资源，满足新建设备存放标准，将大队四层机房整改，达到数据机房B级标准及安全等保三级物理环境建设要求，并配合安全等保三级第三方评测服务，自行综合考虑潜在费用，费用全包。
2、将大队现有近一个月视频图像及违法图片从云资源池迁移至本地自建存储，需自行协调云服务商，综合考虑潜在费用，费用全包。

	1.4
	东西湖分局交通管理大队指挥中心三层办公室
	

	1
	拆除地面地板
	拆除原地面地板

	2
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:不低于20mm厚1:2.5干混砂浆找平
2.素水泥浆遍数:不低于一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:不低于20mm厚1:2干混砂浆面层

	3
	复合地板
	1.基层处理：地面平整2.面层材料种类、厚度:≥12mm厚复合木地板铺设

	4
	踢脚线
	不低于9mm高木质踢脚线

	5
	玻璃隔断
	夹胶玻璃（PVB）+中空玻璃，内层：不低于5mm钢化玻璃+12mm中空气体层

	1.5
	吴家山片区交管指挥中心（二中队）
	

	1.5.1
	大屏显示系统
	

	1
	P1.25全彩屏
	像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡
2、整屏显示尺寸为：宽≥3m、高≥1.6875m、显示面积≥5.06㎡
3、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡
4、像素密度≥640000点/㎡
5、维护方式：完全前维护
6、防护等级≥IP30
7、色温：3000-10000K可调
8、对比度：不低于3000：1
9、色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内
10.亮度均匀性：≥97％

	2
	二合一视频处理器
	1．输入接口：具有≥3个HDMI2.0（4K）接口、≥1个DP1.2接口、≥4个HDMI1.3（2K）接口、≥1个USB2.0接口、≥1个CONSOLE接口、≥2个控制网口、≥2个RS485接口、≥1个LINEIN接口；输出接口：≥3个HDMI2.0Loop
2．输出接口：≥1个LineOut接口，≥16个带载网口，≥1个HDMI1.3（Monitor）输出接口。≥4个10G万兆光口输出。≥1个3D接口。
3．前端具有≥1个USB2.0口，接口传输响应正常。
4．具备2路RS485接口，接口通讯响应正常。

	3
	10KW配电柜
	输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：≥10KW
输出回路：≥3个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
远程控制：有
分步逐级上电：有
计划任务上电：有
温度检测：有
壳体尺寸：400*300*130mm(±2mm）
逻辑联动控制：有
主断路器：≥32A断路器*1
交流接触器：≥32A交流接触器*1
子断路器：≥32A微型1P断路器*3
控制回路断路器：≥微型漏电保护断路器*1
零地排：≥8位铜排*1
PLC控制器：≥控制器*1
PLC控制电源模块：≥电源*1
串口服务器：≥485转USB头*1

	4
	大屏钢结构及包边
	1、根据现场定制；
2、采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑；
3、钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象。
4、安装及含装饰包边修饰

	5
	大屏管理软件
	支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能）。
支持登录网络源的账号密码进行网络源预览。
支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作。
支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定。
支持监控画面及本地源画面上墙操作。
支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度。
支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中。
支持场景保存，支持场景调用及场景切换。
支持一键清空所有窗口信息。
支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备。
支持通过可视化界面调用中控接口。
支持幕布升降控制。
支持灯光开关、亮度控制，支持自定义灯光名称。
支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制。
支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换。
支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制。
支持一键调用情景模式。
支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查。
支持编辑内容名称及描述信息。
支持内容窗口的增、删、移动等操作。
支持播控内容的可前进、后退、刷新操作。
支持视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。

	6
	六类非屏蔽网线
	线缆对数：≥4对，导体材料：无氧圆铜，线规：23AWG，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色可选

	7
	主干电源线
	不低于YJV-3*6㎡,阻燃B1级

	8
	支干电源线
	不低于RVV-3*2.5㎡,阻燃B1级

	9
	线管
	不低于JDG25mm，厚度≥1.2mm

	10
	拆除电子设施
	拆除显示大屏等设施，除尘，封装、运输至仓库资产登记

	1.5.2
	操作台及配套机柜
	

	1
	控制台
	4000mm*750mm*900mm(±5mm），≥4席位：
1.控制台台面采用防火板台面；
2.主体框架选用厚度为1.5mm-2.0mm优质冷轧钢板制作；
3.下柜体内有设备托盘可放置主机设备，侧立柱标准19"可安装PDU电源，托盘下方有强弱电线槽，强弱电分离；
4.键盘盒采用不低于300mm静音滑轨；
5.门板采用阻尼缓冲铰链安装；
6.表面处理经过酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后，采用静电喷塑；

	2
	PDU电源
	≥16A输入，≥8位16A输出，含工业连接器，含连接线

	3
	背板壁挂支架
	单臂单节单屏，钢制，与控制台配套

	4
	电话支架
	单臂单节斜槽托盘，钢制，与控制台配套

	5
	操作座椅
	防疲劳多功能座椅
头枕：多维可调（升降/旋转）
腰靠：独立可调（升降/旋转），提供骶骨支撑
扶手：可调
后仰锁定：最大138°大角度后仰，无前倾功能
面料：高弹透气布
座垫：乳胶层+高弹海绵，坐感偏软
气压杆：三级气压杆（安全底线）
五星脚：钢制脚
承重≥150公斤

	6
	电脑更新
	1、 CPU：国产≥8核CPU、主频≥2.7GHz
2、内存≥16G内存
3、硬盘：固态硬盘≥512G
4、显卡：集成显卡
5、端口：至少包含以下6个端口（USB3.0接口、HDMI接口、RJ45接口、音频输入接口、音频输出接口）
6、主板：除显卡接口外至少保留两个PCIE接口
7、随机配置有线标准USB接口键盘、鼠标
8、含国产操作系统
★9、所提供的产品符合安全可靠评测要求、符合财政部工业和信息化部关于《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）（财库〔2023〕29号）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕34号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	二
	网络系统建设
	

	2.1
	网络传输
	

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥460Tbps，包转发率≥76800Mpps；
2、主控槽位≥2，业务槽位≥6；
3、设备CPU和转发芯片要求国产化；
4、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分
5、支持标准和扩展ACL；
6、支持VRRP、BFDforVRRP；
7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；
8、支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3Snooping及MLDSnooping；
9、支持VxLAN分布式网关，集中式网关；
10、配置双主控板卡，双电源，≥48个万兆光口，≥3年原厂质保。
▲11、支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击防御，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级功能；支持在线自动生成交付验收报告； 支持全网巡检完成后，自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）

	2
	边界设备接入交换机
	1、‌交换容量‌≥25.6Tbps‌
2、包转发率≥360Mpps
3、端口：‌≥16个1/10GESFP+光接口
4、链路聚合：支持10GE端口聚合
5、路由：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由器，支持RIPv1/2、RIPng，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP、ISIS等增强三层路由协议
6、配置冗余电源

	3
	平台设备接入交换机
	1、交换容量：≥598Gbps
2、包转发率：≥180Mpps
3、设备维护：支持Console、Telnet、SSH2.0
4、风扇：≥3个
5、接口数量：≥24*100M/1G/2.5GBASE-T，≥6*10GSFP+
▲6、端口浪涌抗扰度≥10KV。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）

	4
	光模块
	万兆多模光模块（≥850nm，≥10km，LC），原厂，与核心交换机同一品牌

	2.2
	安全边界区
	

	1
	边界防火墙
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥2.3GHz，≥8核；≥2U标准机架设备，千兆自适应电口数≥6个，千兆光口数≥4个，万兆光口≥2个；剩余接口展槽位≥1个；内存≥16G，系统盘≥128GMsata，数据盘≥128GSSD；吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥800万;新建连接数≥18万；支持IPS入侵防御、AV防病毒、URL过滤、威胁情报和SSLVPN功能及客户端并发许可，配置不低于三年免费特征库升级。不低于三年软硬件维保服务。
▲2、支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲3、支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能，简化用户管理。
▲5、病毒库特征总数量不少于3600万条，可配置不少于3个不同的病毒检测引擎，提高病毒检测效率。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
6、支持垃圾邮件智能学习，从已检测出的垃圾邮件内容中提取特征，增强后续对相似垃圾邮件的识别能力。
7、支持根据应用和服务进行智能选择端口或者链路，实现应用层负载均衡；支持通过配置多条DNSDoctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。

	2
	集控探针
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统；≥1U标准机架设备，千兆自适应电口数≥6个，combo口≥2个；支持通用网络设备日志采集，支持标准SYSLOG协议、支持SNMP协议。不低于三年软硬件维保服务。
2、支持采集交换机、路由器、防火墙、入侵检测、可信边界网关等边界接入链路外网侧常用设备的运行状态信息。
3、支持标准Syslog协议，支持SNMPv2/SNMPv3协议。
4、支持与同品牌边界接入平台外主机安全联动，以私有协议方式转发从外网采集到的设备和业务日志信息在集控服务器统一监控展示。
5、满足“边界监管新规”，边界监管agent支持与部级平台对接。

	3
	边界准入控制系统
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥2.7GHZ，≥8核；≥2U标准机架设备，≥双电源，千兆自适应电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个；剩余接口展槽位≥1个；数据盘≥128G；吞吐量≥10Gbps，不低于1000个并发准入终端接入，不低于三年软硬件维保服务。
2、支持系统内置账号认证、Radius认证、AD域账号认证、LDAP账号认证、证书认证、短信认证、OAuth认证、动态令牌认证等多种身份认证方式，并且支持多种认证方式组合使用；支持证书本地管理和发放；实现数字证书的签发、审核、验证、吊销等全生命周期管理和维护。
3、支持B/S认证模式和C/S认证模式。
▲4、支持多种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥），并10、且支持至少四种以上准入技术的复用，如802.1x、DHCP、端口镜像、策略路由混合部署。（提供功能截图加盖公章证明）
5、支持网络内部NAT设备探测发现、告警、阻断，并可以针对NAT设备下接终端进行准入控制，可设为可信、隔离、禁用端口操作。
6、支持发现内网私接hub、非网管交换机等，能够及时产生告警并阻断接入设备入网；支持Hub下多个终端需分别认证才能入网。
7、支持一机多网管控，根据终端所访问的目标地址，自动判断所属安全域，无需安装客户端，即可实现对目标网络的访问控制规则，在同一时间，只能访问一个网络，实现多网互斥访问。
8、支持对终端的安全状态动态调整安全域的访问控制规则，只有认证和安检全部通过后，才可以访问所有业务系统。
9、支持非法外联监控，通过ping或者telnet探测方式检测非法外联行为，执行向服务端发送报告或断开网络或提示客户端操作，支持Linux系统违规外联检查。

	4
	安全数据交换系统
	1、 由数据交换前置机与后置机组成，均为软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统；≥2U标准机架设备，≥2个电源、千兆自适应电口数≥8个、千兆光口数≥4个、万兆光口数≥4，剩余扩展槽≥1个；内存≥16G，数据盘≥2TB；吞吐量≥4Gbps，交换能力≥4000Mbps，文件数据处理（100KB/个）≥10000个/秒；应用层数据交换处理速度（FTP）≥4000Mbps;并发会话数≥3万，最大支持服务个数≥100；配置请求与响应交换模块(支持HTTP、TCP、SOCKS、SOAP协议)、大数据库交换模块（支持Cassandra数据库）、国产数据库交换模块及不低于三年软硬件维保服务。
2、支持下一代互联网IPv6网络环境，且支持IPV6和IPV4之间的互相转换；
▲3、文件传输延迟不高于1.16ms；网络传输延迟不高于0.34ms；（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
4、支持共享、客户端、FTP、SFTP、NFS、本地模式、OSS等多种模式的文件交换服务。
5、支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、SQLServer、DB2、Sybase、Mysql、PostgreSQL、GreenPlum、的各种版本，及支持达梦、高斯、Gbase、kingbase、神舟通用等国产数据库，及支持MaxCompote、Mongodb、Cassandra、UDB、Hbase等大数据数据库，同时可支持Kafka、Rabbitmq消息交换。
6、支持Webservice、SOAP1.1/1.2、WSDL2.0等多种访问协议；支持主流数据库服务协议、文件服务协议、应用服务协议的识别和过滤；

	5
	安全隔离与信息交换系统
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥2.8GHZ，≥8核；≥2U标准机架设备，冗余电源；内/外网千兆自适应电口数≥8个、千兆光口数≥8个、≥2个万兆光口，剩余扩展槽≥1个；内存≥8G，系统盘≥64G；交换能力≥5000Mbps，文件数据处理（100KB/个）≥10000个/秒；应用层数据交换处理速度（FTP）≥5000Mbps。配置全功能模块（含安全浏览、文件传输、邮件访问、VOIP访问、数据库访问、其他访问、文件同步、数据库同步等模块）及不低于三年软硬件维保服务。
▲2、内/外网主机系统分别配置的独立管理接口，而不是采用低安全的管理方式，如通过业务口管理或通过内网唯一管理接口完成全部管理。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲3、系统内置三操作系统，分别为系统A、系统B和备份系统，当A系统故障时，B系统可以根据备份系统实时备份的配置信息无缝接管，解决A系统配置信息手动备份效率不高，准确性差的问题。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
4、支持文件传输审批，内置组织结构管理，可以由管理员选定审批部门，由审批部门对通过安全隔离与信息交换系统读取文件的行为进行审批，保障文件共享行为的可知、可控。
5、支持文件断点续传、增量传输、发送和删除、改名传输、延时传输等策略；支持文件传输长度及MD5效验，效验失败后可自动重传；支持文件格式特征过滤。
6、可以以白名单、黑名单方式过滤SQL语句，白名单表示仅能转发指定SQL语句，黑名单表示不能转发指定SQL语句。
7、数据库同步客户端（非浏览器）支持Windows、linux等主流平台，均具有图形化管理界面；
8、支持FTP方式上传日志。

	2.3
	安全管理区
	

	1
	终端准入控制系统
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥2.8GHZ，≥8核；≥2U标准机架设备，≥双电源，千兆自适应电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个；剩余接口展槽位≥1个；数据盘≥SSD128G，吞吐量≥30Gbps，不低于8000个并发准入终端接入，不低于三年软硬件维保服务。
2、支持系统内置账号认证、Radius认证、AD域账号认证、LDAP账号认证、证书认证、短信认证、OAuth认证、动态令牌认证等多种身份认证方式，并且支持多种认证方式组合使用；支持证书本地管理和发放；实现数字证书的签发、审核、验证、吊销等全生命周期管理和维护。
3、支持B/S认证模式和C/S认证模式。
4、支持多种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥），并10、且支持至少四种以上准入技术的复用，如802.1x、DHCP、端口镜像、策略路由混合部署。
5、支持对网络攻击行为，如Smurf入侵、LAND攻击、WINNUK攻击等，支持对攻击行为的发现和告警。
6、支持发现内网私接hub、非网管交换机等，能够及时产生告警并阻断接入设备入网；支持Hub下多个终端需分别认证才能入网。
7、支持一机多网管控，根据终端所访问的目标地址，自动判断所属安全域，无需安装客户端，即可实现对目标网络的访问控制规则，在同一时间，只能访问一个网络，实现多网互斥访问。
8、支持对终端的安全状态动态调整安全域的访问控制规则，只有认证和安检全部通过后，才可以访问所有业务系统。
▲9、支持对终端异常流量、高危端口、异常协议等异常行为的发现、告警和阻断。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）

	2
	出口防火墙
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥2.8GHz，≥8核；≥1U标准机架设备，电源≥2个；千兆自适应电口数≥8个，万兆光口≥4个；剩余接口展槽位≥1个；内存≥16G，系统盘≥128GMsata，数据盘≥4T；整机吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥600万;新建连接数≥10万；支持IPS入侵防御、AV防病毒、URL过滤、威胁情报和SSLVPN功能及客户端并发许可，配置不低于三年免费特征库升级。不低于三年软硬件维保服务。
2、支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换。
3、支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入。
▲4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能，简化用户管理。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
5、病毒库特征总数量不少于3600万条，可配置不少于3个不同的病毒检测引擎，提高病毒检测效率。
6、支持垃圾邮件智能学习，从已检测出的垃圾邮件内容中提取特征，增强后续对相似垃圾邮件的识别能力。
7、支持根据应用和服务进行智能选择端口或者链路，实现应用层负载均衡；支持通过配置多条DNSDoctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。

	3
	日志审计系统
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥3.0GHZ，≥4核；≥1U标准机架设备；千兆自适应电口数≥6个，千兆光口≥4个；剩余接口展槽位≥2个；内存≥16G，系统盘≥128GSSD，数据盘≥4TB；综合日志处理性能≥4000EPS;配置不低于50个审计对象授权（可扩容）及不低于三年软硬件维保服务。
▲2、产品支持日志源管理功能，对日志源进行增删改查、对断点日志源可以设置产生告警，单个日志源设备可查看该设备最近7天的事件趋势。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
3、支持SNMPTrap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；支持对国内主流国产化数据库进行日志数据采集，包括武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等；支持动态表名模式进行数据库采集，能按照时间或者数字的规则动态每天递增采集日志表。
4、支持系统在数据存储时进行阈值设置，包括存储时间不能少于180天、使用容量告警、剩余容量告警、删除方式等设置。
5、支持对日志编码方式进行自定义选择，包括UTF-8、UTF-16、GBK、IOS-8859-1等。
▲6、支持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
7、支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联的关联分析能力；关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景。

	4
	运维安全审计系统
	1、软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥2.3GHZ，≥8核；≥1U标准机架设备；千兆自适应电口数≥6个，千兆光口≥4个；剩余接口展槽位≥3个；内存≥8G，系统盘≥64Gmsata，数据盘≥4TB；字符并发≥2000，图形并发≥800;配置不低于50个被管资源数量授权（可扩容）及不低于三年软硬件维保服务。
▲2、支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句关键字定位审计回放。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
3、支持自动化运维操作定时/周期执行，实现网络设备配置的自动备份。
4、支持系统在数据存储时进行阈值设置，包括存储时间不能少于180天、使用容量告警、剩余容量告警、删除方式等设置。
5、支持限定配置中可指定通过限定的应用发布服务器对资源进行访问。
6、支持用户忘记登录密码时，可通过短信或邮件方式获取验证码，验证通过后重置登录密码。
7、支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。

	5
	数据库审计系统
	1、 软硬一体机，含国产化处理器与国产化操作系统，CPU：≥2.3GHZ，≥8核；≥1U标准机架设备；千兆自适应电口数≥6个，千兆光口≥4个；剩余接口展槽位≥3个；内存≥16G，数据盘≥4T；整体吞吐量≥10Gbps，可审计业务流量≥900Mbps，事件记录能力≥45000条/秒;配置不低于3个被审计数据库实例数（可扩容）及不低于三年软硬件维保服务。
2、系统支持一键自检功能，可以检查系统当前运行状态，检查内容包括：系统信息、进程信息、数据库信息、授权信息、用户信息等不少于17项内容，协助管理员迅速定位系统异常，减少日常维护工作量。
3、支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯等数据库的审计。
4、支持自定义报表模板，包括数据集、图表设计、数据设计等，数据设计可根据不同数据集提供不同的分析维度和指标供用户进行选择。
▲5、支持疑似暴力破解、疑似撞库攻击、场景的操作异常分析；行为周期与阀值可按需定义。支持查询需返回全部符合查询条件的事件，不可限制最大返回数量，防止因返回结果不全导致异常信息遗漏。（提供功能截图加盖公章证明）
6、支持敏感数据访问独立大屏展示，可直观展示各类各级别敏感数据占比、敏感数据访问量与分布、敏感数据访问用户TOP5、敏感数据访问源IPTOP5、敏感数据增删改插操作分析等内容。

	6
	终端防病毒系统
	1、系统由终端安全管理平台软件及终端节点软件组成，含大队内国产化服务器、PC端系统主机节点授权，配置不低于三年病毒库升级服务许可；支持IPV6或IPV4/IPV6混合网络内部署和使用。
2、资产发现支持通过ARP、PING、NMAP三种方式发现未安装客户端的资产。
3、产品应具有对全网资产进行一键风险评估的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目；并根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等。
4、具有对全网资产进行统一管理的能力，包括资产运维、资产清点，资产发现等。终端运维至少包括对终端进行关闭、重启、锁屏、结束进程、断开网络、远程协助等操作；资产清点至少包括数据库、中间件、环境变量、内核模块、共享目录、Web应用、Web站点、安装包、证书等资产信息。
5、产品病毒检出率≥99%，病毒检测误报率＜1%，ATT&CK框架攻击技术（Windows）覆盖≥370个。

	三
	平台服务器硬件建设
	

	1
	大数据服务器
	1、 CPU：≥2颗国产化，单颗核数≥32核，单颗主频≥2.6GHz；
2、内存：≥256GDDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3、硬盘：≥600GSAS*2(RAID1)+≥480GM.2SSD*1+≥960GSSD*6(JBOD)+≥8TSATA*6(JBOD)；
4、阵列卡：≥1张RAID卡（带电池）；
5、网口：≥2个千兆电口+2个万兆光口；
6、PCIE扩展槽：配置最大可支持9个PCIe4.0接口扩展插槽，其中≥1个为RAID扣卡专用的PCIe扩展槽位，另外≥8个为标准的PCIe扩展槽位；
7、电源：≥900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
★8、 CPU符合安全可靠评测要求。所提供的产品符合财政部工业和信息化部关于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕33号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	2
	核心服务器
	1、 CPU：≥1颗国产化，单颗核数≥24，主频≥2.6GHz
2、内存：≥128GDDR4，≥4根内存插槽；
3、硬盘：≥2块1.2T10KSAS硬盘，最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SASHDD；
4、阵列卡：≥1张阵列卡，支持RAID0/1/10；
5、PCIE扩展槽：最多4个PCIe4.0×8扩展槽位;最大支持3个AI推理卡；
6、网口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口；
7、电源方案：≥2个900W交流热插拔电源，支持AC220V/DC240V，支持1+1冗余；
8、其它端口：前面板：≥2*USB2.0端口、≥1*DB15VGA端口；
9、后面板：≥1*USB3.0端口、≥1*USB2.0端口，≥1*DB15VGA端口、≥1*RJ45管理串口；
★10、 CPU符合安全可靠评测要求。所提供的产品符合财政部工业和信息化部关于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕33号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	3
	构架服务器
	1、 CPU：≥1颗国产化，单颗核数≥24，主频≥2.6GHz
2、内存：≥128GDDR4，≥4根内存插槽；
3、硬盘：≥2块1.2T10KSAS硬盘，最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SASHDD；
4、阵列卡：≥1张阵列卡，支持RAID0/1/10；
5、PCIE扩展槽：最多4个PCIe4.0×8扩展槽位;最大支持3个AI推理卡；
6、网口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口；
7、电源方案：≥2个900W交流热插拔电源，支持AC220V/DC240V，支持1+1冗余；
8、其它端口：前面板：≥2*USB2.0端口、≥1*DB15VGA端口；
9、后面板：≥1*USB3.0端口、≥1*USB2.0端口，≥1*DB15VGA端口、≥1*RJ45管理串口。
★10、 CPU符合安全可靠评测要求。所提供的产品符合财政部工业和信息化部关于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕33号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	4
	行业服务器
	1、 CPU：≥1颗国产化，单颗核数≥24，主频≥2.6GHz
2、内存：≥128GDDR4，≥4根内存插槽；
3、硬盘：≥2块1.2T10KSAS硬盘，最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SASHDD；
4、阵列卡：≥1张阵列卡，支持RAID0/1/10；
5、PCIE扩展槽：最多4个PCIe4.0×8扩展槽位;最大支持3个AI推理卡；
6、网口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口；
7、电源方案：≥2个900W交流热插拔电源，支持AC220V/DC240V，支持1+1冗余；
8、其它端口：前面板：≥2*USB2.0端口、≥1*DB15VGA端口；
9、后面板：≥1*USB3.0端口、≥1*USB2.0端口，≥1*DB15VGA端口、≥1*RJ45管理串口。
★10、 CPU符合安全可靠评测要求。所提供的产品符合财政部工业和信息化部关于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕33号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	5
	日志服务器
	1、 CPU：≥1颗国产化，单颗核数≥24，主频≥2.6GHz
2、内存：≥128GDDR4，≥4根内存插槽；
3、硬盘：≥2块1.2T10KSAS硬盘，最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SASHDD；
4、阵列卡：≥1张阵列卡，支持RAID0/1/10；
5、PCIE扩展槽：最多4个PCIe4.0×8扩展槽位;最大支持3个AI推理卡；
6、网口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口；
7、电源方案：≥2个900W交流热插拔电源，支持AC220V/DC240V，支持1+1冗余；
8、其它端口：前面板：≥2*USB2.0端口、≥1*DB15VGA端口；
9、后面板：≥1*USB3.0端口、≥1*USB2.0端口，≥1*DB15VGA端口、≥1*RJ45管理串口。
★10、 CPU符合安全可靠评测要求。所提供的产品符合财政部工业和信息化部关于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕33号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	6
	媒体服务器
	1、 CPU：≥1颗国产化，单颗核数≥24，主频≥2.6GHz
2、内存：≥128GDDR4，≥4根内存插槽；
3、硬盘：≥2块1.2T10KSAS硬盘，最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SASHDD；
4、阵列卡：≥1张阵列卡，支持RAID0/1/10；
5、PCIE扩展槽：最多4个PCIe4.0×8扩展槽位;最大支持3个AI推理卡；
6、网口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口；
7、电源方案：≥2个900W交流热插拔电源，支持AC220V/DC240V，支持1+1冗余；
8、其它端口：前面板：≥2*USB2.0端口、≥1*DB15VGA端口；
9、后面板：≥1*USB3.0端口、≥1*USB2.0端口，≥1*DB15VGA端口、≥1*RJ45管理串口。
★10、 CPU符合安全可靠评测要求。所提供的产品符合财政部工业和信息化部关于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕33号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）

	7
	交管局对接服务器
	1、 CPU：≥1颗国产化，单颗核数≥24，主频≥2.6GHz
2、内存：≥128GDDR4，≥4根内存插槽；
3、硬盘：≥2块1.2T10KSAS硬盘，最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SASHDD；
4、阵列卡：≥1张阵列卡，支持RAID0/1/10；
5、PCIE扩展槽：最多4个PCIe4.0×8扩展槽位;最大支持3个AI推理卡；
6、网口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口；
7、电源方案：≥2个900W交流热插拔电源，支持AC220V/DC240V，支持1+1冗余；
8、其它端口：前面板：≥2*USB2.0端口、≥1*DB15VGA端口；
9、后面板：≥1*USB3.0端口、≥1*USB2.0端口，≥1*DB15VGA端口、≥1*RJ45管理串口。
★10、 CPU符合安全可靠评测要求。所提供的产品符合财政部工业和信息化部关于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕33号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）
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	操作系统
	1、 国产化产品，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器；
2、支持国密算法并内置国密模块；内置私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问；提供内核和核外统一访问控制安全框架；
3、提供高效和简洁的基本环境，包括最小安装、基础设施服务器、文件及打印服务器、基本网页服务器、虚拟化主机、带GUI的服务器等；支持RPM软件包管理工具DNF，提供RPM到DEB包格式转换工具，提供RPM到DEB包管理器转换工具；
4、支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统，支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议，支持KVM虚拟化；内置单机虚拟化管理程序；默认提供apachehttp、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用；
5、操作系统核心基础组件代码开源率为0%,其中至少包括内核模块保护程序、安全授权管理工具、安全模块。
6、支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存方面的安全防护。
★7、所提供的产品符合安全可靠评测要求、符合财政部工业和信息化部关于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕34号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章。）
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	数据库
	1、 具有自主知识产权的国产数据库产品；
2、支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器；支持国产操作系统平台（UOS、麒麟等）；
3、提供图形化和命令行工具，包括数据库管理工具、迁移工具等，能够方便的完成数据库管理、维护、迁移等工作；支持GIS数据通过拖拽方式进行编辑；
4、支持国密算法，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件，日志文件备份文件，导入导出文件等均支持透明加密；
5、支持千万级数据的近似统计分析，支持根据日期对指定列进行HASH处理后将数据聚合到概率数据结构中；
6、支持覆盖索引功能实现查询时避免回溯操作，在单并发执行查询下扫描数据块数量减少≥80%，性能提升≥50%；10并发执行查询下性能提升≥10%，TPS提升≥10%；
7、支持数据文件到表的快速转换功能，提供分区表的大量数据导入及索引的创建，实现数据文件到表的快速转换；
8、兼容Oracle统计分析相关函数，包括位运算函数BIT_AND_AGG、BIT_OR_AGG和BIT_XOR_AGG，相关性计算函数CORR_S、CORR_K和CORR，偏度函数SKEWNESS_POP和SKEWNESS_SAMP，峰度函数KURTOSIS_POP和KURTOSIS_SAMP，校验函数CHECKSUM。
★9、所提供的产品符合安全可靠评测要求、符合财政部工业和信息化部关于《数据库政府采购需求标准（2023年版）财库〔2023〕35号》的需求标准中“★”指标要求。（提供投标承诺函，加盖投标人公章）
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	中间件
	1、国产化产品，具备Web应用、EJB应用、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境；
2、遵循行业标准，通过JavaEE5、6、7、8标准规范。
3、支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器；支持国产操作系统平台（UOS、麒麟、华为欧拉、麒麟信安等）；
4、非封装国外开源中间件产品，核心源代码100%自主原创；
5、具有良好的技术规划和先进性，参与JavaEE6标准（JSR316）、JavaEE7标准（JSR342）制定。
6、支持适应云原生需求，通过中间件成熟度评估。

	四
	管理平台软件
	

	4.1
	交通管理平台
	

	1
	交通综合管控基础平台
	[bookmark: _GoBack]1、监控预警：支持状态监控、告警处理、告警处理、解决告警、支持用户忽略告警、配置告警策略。
2、应用部署：支持查看当前产品的所有信息，支持查看服务器的信息，包括服务器名称、IP地址、在线/离线状态、本机代理版本、组件数量和服务器所属群组；同时支持针对服务器进行管理，包括添加和删除服务器、创建和编辑服务器分组、编辑服务器展示名称等；支持进行平台安装部署操作，包括软件安装包、资源包、补丁包的安装与管理。
3、日志管理：支持按照时间范围以及关键字搜索各组件的日志文件，支持各组件的日志文件下载。支持根据条件查询操作日志；支持列表查看日志记录，包括日志时间，操作用户名，登录IP地址，操作动作，操作对象类型，操作对象，操作结果，操作内容详情以及操作（查看详情和调用链）等信息，支持导出操作日志。支持查看日志的详细信息，如日志时间、用户所属组织、操作用户名、用户姓名、登录IP地址、调用链ID等信息。支持查看对应服务器、组件和服务的系统日志信息，支持查看日志中的错误码（一串由数字和英文字母组成的蓝色字符）详细了解系统错误内容及解决建议。支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。支持查询错误码，展示错误码的相关信息；支持导入错误码。
4、配置管理：支持针对了服务参数、客户端参数、告警策略、校时、多线路和防火墙策略进行配置，并支持配置下发。
5、系统管理：支持添加、编辑、删除指定下载项，以及下载项展示顺序的调整；当组件新增、升级后有菜单更新，或需要调整菜单排列顺序时，支持针对菜单进行添加、编辑、删除、移动等操作；支持根据输入的16位AK生成SK的能力；支持查看所有通过CASDK接入了CA证书的服务，以及对应服务的重启；支持查看当前服务使用的证书详情；支持用户上传指定证书，并应用到对应服务；支持修改服务使用的证书。
6、门户应用展示：快捷入口支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用；快捷入口支持拖动排序，支持鼠标悬停分类展示系统菜单，并支持快速打开对应应用。
7、工具下载：支持下载使用系统所需要的插件，包括平台播放器、上传工具、标注工具、报警助手、登录助手、下载器、截图工具等。客户端为最近所更新的PC平台应用系统。支持在下载中心下载客户端，实现不用登陆网页而在客户端上对监控进行实时控制。支持自定义上传工具后进行下载，包括录屏工具、视频播放工具如vsplay，谷歌浏览器等。
8、主题应用：支持多主题切换；支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页；支持显示系统帮助文档；显示系统名称、型号、版本、授权信息等信息。
9、数据对接市级相关单位：支持将违法数据包括闯红灯、违停等违法数据通过统一协议的方式上传到市级相关单位平台，数据主要包括违法车牌、车牌颜色、违法时间、违法行为等。支持将实时过车数据通过统一协议的方式上传到市级相关单位平台，主要包括车牌、车牌颜色、过车时间、过车地点等。支持视频通过统一协议的方式对接，包括实时视频流查看和录像查看。
10、客户端：
11、支持实时视频云台控制，可以在视频上直接控制。支持设置云台转动速度。支持调节镜头焦距、光圈。支持3D定位功能。支持设置预置点、调用预置点、自动扫描、自动巡航、模式线路。支持控制灯光开关、雨刷开关。支持云台锁定与解锁，支持自动解锁，支持设置锁定时间。
12、平台基础应用：支持用户名密码登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动不显示明文功能等。
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	监控通道数接入
	1、支持依据模板批量导入编码设备，及编码设备数据导出。
2、支持编辑及同步编码设备信息。
3、支持在选定区域下手动添加编码设备，支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式。
4、支持针对编码设备添加标签。
5、支持列表展示选中区域下的编码设备信息，包括所属区域、设备接入协议、设备编号、设备型号、IP地址及端口号、密码强度、视频通道数、报警通道数、能力集状态、数据接入协议、数据接入协议状态。
6、支持设备能力集校准编辑，监控点通道能力集继承设备能力集。
7、支持根据名称或ip模糊搜索编码设备，支持批量删除编码设备。
8、提供编码设备的增、删、改接口，支持批量操作。
9、支持数据接入协议配置。
10、支持厂商和设备接入协议联动。
11、支持批量添加选中区域及其上级区域的编码设备中的监控点。
12、支持通过导入导出经纬度功能，批量修改监控点经纬度信息。
13、支持批量更改监控点所属区域及批量删除监控点，支持修改监控点排序，支持根据名称或ip模糊搜索监控点。
14、支持列表展示选中区域下的监控点信息，包括监控点名称、传输协议、所属设备、IP地址、端口及通道号等。
15、支持查看、编辑监控点基本信息、能力集信息、音视频信息及类型信息，支持针对监控点添加标签。
16、支持手动输入经纬度信息或地图定位方式标注监控点位置。
17、支持级联点位标签设置。
18、支持osd信息叠加配置，支持osd全局配置，包括监控点名称、时间的显示隐藏，以及位置配置。
19、配置≥8000路视频接入

	3
	本级车道接入
	1、支持列表展示所选区域下的卡口信息，包括所属区域、卡口编号、使用类型、前端类型、出入城类型、级联状态、经纬度、治理状态及车道数等信息。
2、支持添加卡口，并支持编辑卡口基本信息，支持针对卡口添加标签。
3、支持从所选择区域及其上级区域监控点中添加抓拍通道信息。
4、支持手动输入卡口经纬度信息或通过地图定位方式标注卡口位置。
5、支持配置卡口车道信息，包括车道方向、名称以及城际卡口出入城方向标识。
6、支持卡口数据导入导出及城际卡口信息下发。
7、支持批量删除卡口。
8、城际卡口下发支持出入城下发。
9、支持卡口自定义扩展卡口属性、方向属性、车道属性、卡口前端类型、车道关联的资源类型。
10、支持方向车道模板配置。
11、支持根据卡口信息进行过滤查询。
12、配置≥8000路本级车道接入
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	视频监控应用模块
	1、支持视频实时预览，支持重新取流。
2、支持预览画面电子放大。
3、支持在预览界面对单个画面或对全部画面分别抓图并保存至本地，支持对所抓图片利用自带图片编辑工具标注名称、类型、备注信息。
4、具有开启/关闭音频播放设置选项。
5、实时预览支持切换主码流或子码流。
6、支持在多画面显示模式下，支持鼠标拖拽调换播放窗口上的视频源，双击任一监控画面可全屏显示该画面。
7、支持将当前预览点位添加至选定收藏夹。
8、支持轮巡功能。
9、支持设置预览画面水印内容，包括用户名、IP地址、MAC地址，监控点位名称、设备名称、分辨率、码率、帧率、编码格式以及码流类型，同时支持修改水印颜色。
10、支持对预览视频进行录像，可设置录像文件是否分包保存，可设置录像包大小、录像保存位置。
11、支持设置预览时开启/关闭自动连续抓图，支持设置自动连续抓图时间间隔和张数、自动连续抓图文件保存格式和位置。
12、支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏功能。
13、支持多屏播放，支持切换画面为1、4、6、8、9、16、25、36、48、64、1+5、1+7、1+8、1+9、1+11、1+15、1+16、3+4、1+1、1+2、1+4屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。
14、针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开码流信息、上墙展示、打开录像回放、关闭窗口功能。
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	视频级联网关模块
	为视频监控业务提供级联服务，在平台间进行视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2022）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
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	视频运维应用模块
	1、支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计；支持统计数据明细查看，支持以区域对接过进行筛选。
2、支持用可视化展示编码设备的在线情况。
3、支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据。
4、支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况包括统计以及运行排名，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率，支持各统计项明细查看功能；支持明细页面数据查询功能。
5、系统支持针对系统状态进行一键运维，通过得分及异常状态数据直观展示系统健康程度。系统支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据。
6、用户可以依照所选区域及其子区域的巡检得分进行排名设置，且支持根据需要导出巡检数据。
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	地图应用模块
	1、支持根据地图缩放级别，将包含经纬度信息的视频监控资源点位通过聚合方式展示在电子地图上。
2、支持在地图上查看选中点位的详情，如点位名称、类型；支持点位视频预览、回放、周边信息检索及录像解析。
3、支持修改监控点、卡口、录入平台的第三方监控点位的经纬度信息。
4、支持列表展示未定位在地图中的点位资源。
5、支持通过关键字对视频监控点位进行模糊匹配检索，支持分类型检索。
6、支持对地图上的点位、卡口进行收藏。
▲7、支持查看基础目录，并支持根据业务需求切换相应的自定义业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲8、支持通过关键字对视频监控点位进行模糊匹配检索，支持按资源类型、能力集标签检索，能力集标签支持自定义配置。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
9、地图支持拖动、滚轮放大缩小。
10、支持恢复地图的初始化中心点和地图层级，并可清除初始图层以外的所有操作内容。
11、支持在地图上测量距离和面积。
12、支持框选、圆选、点选、线选、多边形选多种方式进行地图空间查询，支持针对查询结果进行按类过滤展示，并支持针对不同类型点位进行预览、回放、批量收藏、预览、跳转查询操作。
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	平台接口开放模块
	1、提供开放平台接口服务。
2、提供车辆应用服务。
3、提供取流解码、视频预览、录像回放的能力。
4、提供区域信息、视频监控点信息、车辆卡口信息的获取服务。
5、提供用户服务、事件订阅、数据字典服务。
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	违法查询模块
	支持查询平台接入的机动车违法数据：支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的违法过车数据。
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	基础车辆应用模块
	1、支持正常过车查询功能。
2、支持选择时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码、关联人脸、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行过车记录检索。
3、支持按车辆特征信息（包括拍照角度、车辆特征、前车窗特征、主副驾人员特征、是否渣土车、速度区间）进行过车记录检索。
4、查询结果支持显示车辆与人脸的关联关系，当结果图片左上角出现关联人脸标志时表示搜索结果可关联人脸。
5、支持查看配置中的号牌归属。
6、支持查看检索结果详情。
7、支持过车详情显示当前车辆车牌信息、抓拍卡口信息以及抓拍时间。
8、支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv格式文件。
9、支持查询结果快捷操作，链接到查看详情，地图定位，视频回放，一车一档功能。
10、支持在地图上标注搜索结果图片的抓拍设备。
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	红名单车辆模块
	1、支持红名单过车查询功能。
2、支持按时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码、关联人脸、车牌类型、车牌颜色进行红名单过车记录检索。
3、支持按车辆特征信息进行红名单过车记录检索。
4、查询结果支持按照车牌或卡口分组展示。
5、查询结果支持以图片或列表形式展示，列表形式支持表头过滤。
6、支持查看配置中的号牌归属。
7、支持查看检索结果详情。
8、支持过车详情显示当前车辆车牌信息、抓拍卡口信息以及抓拍时间。
9、支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv格式文件。
10、支持查询结果快捷操作，链接到查看详情，地图定位，视频回放功能。
11、支持在地图上标注搜索结果图片的抓拍设备。
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	车辆轨迹查询模块
	1、支持按照车牌号码、车牌颜色、过车时间和选择范围查询，结果在地图上展示，并可进行轨迹回放；
2、支持对某条过车数据进行视频回放；
3、支持车辆轨迹信息的顺序、倒序排列。
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	区间测速模块
	1、支持区间测速查询功能。
2、支持按车辆区间属性（车牌号码、车牌颜色、违法时间、区间名称、超速比）搜索区间违法超速数据（包括超速比、平均速度超速信息）。
3、查询结果支持按时间顺序或超速比例排序；支持以图片或者列表形式展示。
4、支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv。
5、支持查看检索结果详情。
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	道路限行管控模块
	1、支持针对道路的单双号管控、限时禁行管控、单行路管控、黄牌车禁行；
2、支持管控名称、管控状态、管控人员、开始时间、结束时间查询条件；
3、支持禁行规则配置，支持按照车辆类型、车牌颜色、车牌尾号、模糊车牌、区域条件、车牌名单配置车牌规则；
4、支持按照离散时间、月、日、星期、单双休、时间段配置时间规则；
5、支持按照模糊车牌、精确车牌、放行节假日配置放行规则。
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	交通事件参数模块
	1、支持按卡口、方向、事件类型、时间段进行交通事件查询；
2、支持按缩略图的方式展示查询结果，并包含事件图片、事件类型、方向、点位、时间信息；
3、支持通过视频回放，以纪录片形式还原交通事件历史运行状况；
4、支持对事件发生时间前后的录像进行回放。
5、支持全部导出和部分导出。
6、交通事件统计支持按事件类型，统计生成交通事件年报表、月报表、日报表，支持以柱状图或表格展示统计结果，并支持数据导出；
7、支持按卡口分类展示单个或对比多个卡口交通事件发生情况，支持以柱状图或表格展示统计结果，并支持数据导出；
8、支持生成交通事件年报表、月报表、日报表，并支持调整时间轴以对比不同时间点交通事件发生情况，支持以柱状图和表格展示统计结果，并支持数据导出。
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	动态抓拍应用模块
	1、车辆违法取证：支持抓拍监控点多画面视频轮询，以及自定义快捷键配置，可通过快捷键进行云台控制、抓图、紧急录像快速完成违法行为取证；支持对抓拍点进行收藏管理，方便用户能够快速切换抓拍场景。
2、违法取证录入：支持对违法取证结果进行录入、检索及详情查看；支持对取证记录中的违章图片进行图片合成、水印叠加，满足取证规范要求。
3、违法抓拍统计：支持按人员、抓拍点对取证记录进行统计，实现人员工作量监管。
4、违法数据对接：支持将违法抓拍数据统一录入到违法管理平台，满足违法数据上传集成指挥平台的要求
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	数据集成模块
	▲1、支持接入Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLServer、StarRocks、MariaDB、ClickHouse、Impala等数据源的数据。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲2、系统接入国产数据库的数据，包含达梦（DM）、人大金仓(KINGBASE)、南大通用(GBASE)。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
3、支持将数据分发到非关系型数据库（Cassandra、Elasticsearch、Hbase、HDFS、Kudu、MaxCompute、MongoDB、Redis）。
▲4、系统通过Flink-CDC（数据变更捕获）模式读取Oracle、MySQL、SQLServer、MongoDB、PostgreSQL等关系型数据库的存量历史数据和增量变更数据。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲5、系统支持跨数据库类型的整库数据迁移，来源数据库包括Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL，目标数据库包括Oracle、MySQL、PostgreSQL、Kudu、Hive；查看整库迁移的执行进度以及任务数、运行中任务数、等待中任务数、停止任务数、异常任务数和每个任务执行情况。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲6、单张数据表的数据接入，5分钟之内至少完成1500万条数据接入。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲7、单条大图数据550KB，服务器数据处理性能，千兆网络环境下不低于120张/秒，万兆网络环境下不低于1000张/秒。单条小图数据50KB，服务器数据处理性能，千兆网络环境下不低于1500张/秒，万兆网络环境下不低于5900张/秒。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
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	数据源适配扩展模块
	1、支持在画布中拖拉拽输入插件、处理插件、输出插件形成数据流，输入插件和输出插件选择对应的数据源以及属性配置完成数据集成任务的开发。
2、支持通过导入已有任务模板的方式快速生成数据集成任务。
3、支持将数据集成任务根据不同的文件夹实现分组管理，支持修改数据集成任务的文件夹。
4、支持查看所有数据集成任务，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、节点数、创建者、创建时间、最近修改人、修改时间等信息。
5、支持导出数据集成任务文件到本地和从本地导入数据集成任务到系统中。
6、支持数据集成任务的调度策略配置，支持“全量”和“全量+增量”两种调度策略，若有增量任务，可选择批量处理和实时处理两种执行类型，提供周期配置能力，可进行周期定时调度配置。
7、支持查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况。支持查看输入、处理、输出每一个节点的数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。
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	视图数据级联模块
	1、支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。
2、支持添加本级域信息。
3、支持新增、导入、导出直连设备信息，支持查看设备在线情况。
4、支持新增授权用户，包括用户名、授权码、授权系统类型、确认授权码、联系人、功能说明等信息，作为上下级通信的信令凭证。
5、支持基于GA/T1400及其扩展协议，级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法及非机动车等数据。
6、提供FTP摆渡、跨网标准接口、同网标准接口及KAFKA摆渡四种数据订阅与推送方式。
7、支持创建订阅、取消订阅、暂停订阅和上报间隔时间等。
8.支持对人脸、人体、车辆、非机动车及违法过车等数据设置过滤与填充规则，下级视图库依据规则将数据级联至上级。
9.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸、车辆及人体采集数据。
10.支持以采集接口方式向上级推送采集设备、人脸、车辆及和人体采集数据。
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	感知数据基础服务模块
	1、名单库统计：支持库数目统计、库数据量统计。支持分库统计人员名单库中有模型人员、无模型人员、有照片人员、无照片人员、有高质量照片人员、无高质量照片人员数量。支持分库统计车辆名单中有照片车辆数量、无照片车辆数量。
2、名单管理；支持名单库分类管理、支持新建、修改、删除名单库。支持在名单库中自主添加名单。
3、支持统一建表服务；
4、支持数据生命周期管理：支持用户自定义数据的存储周期，自动按照配置信息保留制定时间范围内的数据。
5、感知数据服务总览：支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。
6、感知数据资产管理：支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。
7、感知数据接入管理：支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务。
8、感知分析模型管理：支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据。
9、感知服务接口管理：支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调。
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	感知数据量模块
	1、支持查看数据类别总数、总数据量、近7天平均日增量、数据量趋势图，支持按照最近7天、最近30天切换查看数据量趋势。
2、支持查看每个数据类型的总数据量、昨日新增、近7天平均日增。
3、支持查看授权数据量和当前数据量，当授权数据量大于当前数据量时，系统可正常提供服务。
4、支持不少于15亿感知数据量。
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	车辆数据基础服务模块
	1、车辆数据接入服务：支持车辆抓拍、车辆违法数据接入、存储和生命周期管理。
2、车辆查询统计服务：支持修改过车数据的服务接口、支持指定车辆过车记录的服务接口、支持按卡口或车牌两种分组类型、支持查询车辆的驾乘人员情况统计的服务接口等。
3、车辆数据查询：支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆类型、车辆颜色等属性信息查询车辆抓拍数据。支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆违法类型、车辆类型、车辆颜色等属性信息查询车辆违法数据。
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	大数据基础平台
	1、支持对集群信息操作，包括集群扩容、集群减容、重启服务器、清除环境、修改时钟源、备份所有文件、开启集群白名单、开启主备切换的操作。
2、支持查看集群信息，包括集群名称、主节点、备节点、集群白名单状态、创建时间、节点数、时钟源信息。
3、支持对不同节点信息查看与操作，可查看节点的ip地址、主机名称、节点状态、硬件状态、角色实例、CPU使用率、内存使用率、磁盘不同分区容量与状态、不同角色实例服务状态。
4、支持对基础服务管理查看、操作与搜索功能，查看包括服务类型、服务版本、更新时间、服务描述、角色实例、服务状态，操作包括停止、重启、强杀、卸载、监控，支持按服务类型关键字进行搜索。
5、支持升级服务管理和更新，选择升级包、服务器分发路径、升级包、组件包信息进行升级服务。
6、支持添加服务，选择服务或导入服务、布局模式、输入实例个数等信息配置。
7、支持按整包和差分包筛选并展示升级记录信息，包括不同批次下的升级时间、升级服务、升级版本、补丁信息。
8、支持展示部署记录信息，选择服务可导出部署记录。
9、支持监听配置管理功能，可添加、删除监听路径，并允许随时开启或关闭监听路径。
10、支持镜像管理功能，包括上传镜像、删除镜像、批量删除镜像操作。
11、支持按集群与服务名称筛选并展示告警信息。
12、支持以列表和图形方式展示实时告警信息，列表包括告警时间、错误码、服务类型、告警名、告警状态、服务类型与告警级别信息，图形化方式包括告警态势图、告警信息占比、告警等级占比。
13、支持按列表展示历史告警信息，列表包括告警时间、错误码、服务类型、告警名、告警级别信息。
14、支持按集群筛选并展示监控概览信息，包括服务健康状态、集群已使用内存大小、集群节点总数、运行节点数目、集群总内存大小、告警数统计、集群节点磁盘剩余总容量统计、集群节点cpu使用率情况、集群节点空闲内存统计、集群节点网络流量速率统计、集群节点负载统计信息、节点接收/传输丢包数统计等信息。
15、支持按服务类别、节点筛选并展示基础服务信息，包括系统运行时间、CPU核数、内存总量、CPU使用率、内存使用率、磁盘总空间展示，及系统平均负载、CPU使用率、内存信息、磁盘每秒的I/O操作耗费时间、磁盘使用率、磁盘已使用文件数、磁盘读写频率、磁盘读写速率、磁盘读写花费时间、网络流量、TCP连接情况等趋势统计。
16、支持按节点、挂载点、磁盘筛选并展示磁盘专题监控和网络专题监控信息，磁盘专题监控包括节点磁盘总空间使用、节点磁盘个数、磁盘分区空间使用、磁盘分区inode使用、磁盘空间使用率、磁盘分区inode使用率、磁盘每秒读写磁盘次数、磁盘每秒读写数据大小、磁盘每秒读写花费时间等统计，网络专题监控包括节点带宽、网络流量、数据包数量、错误数据包数量、丢弃数据包数量、正在使用TCP套接字数量、TIMEWAIT连接情况等统计。
17、支持以列表方式展示操作日志，包括操作用户、操作时间、审计内容、操作类型。
18、支持对操作日志搜索功能，可按开始时间、结束时间、服务类型、操作类型进行搜索。
19、支持用户管理功能，支持用户的添加、编辑、删除和搜索。
20、支持按步骤进行授权激活操作。
21、支持以列表方式展示激活码信息，包括激活码、激活码状态、到期时间。
22、支持查看授权信息销售项信息的查看。

	五
	后台存储资源建设
	

	1
	视频分布式存储节点
	1、处理器：≥2颗64位多核
2、系统盘：≥1×240GBSSD
3、系统内存：≥32GB（可扩展至≥256GB）
4、磁盘接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔
5、网络接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口
6、其他接口：≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI
7、整机电源：≥1200W，≥1+1冗余电源
8、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
▲9、支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
10、支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。
11、支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率。
12、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。
13、支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。
14、支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。
▲15、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
16、支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；
▲17、支持提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
▲18、采用分布式架构对多区域、多套存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。（提供第三方机构出具的检测报告加盖公章证明）
19、支持以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。
20、具备自主知识产权，支持与国产操作系统、国产CPU适配兼容。

	2
	图片分布式存储节点
	1、处理器：≥2颗64位多核
2、系统盘：≥1×240GBSSD
3、系统内存：≥32GB（可扩展至256GB）
4、磁盘接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔
5、网络接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口
6、其他接口：≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI
7、整机电源：≥550W，≥1+1冗余电源
8、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
9、支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断。
10、支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。
11、支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率
12、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。
13、存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。
14、支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。
15、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。
16、支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；
17、支持提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。
18、采用分布式云架构对多区域、多套存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。
19、支持以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。
20、具备自主知识产权，支持与国产操作系统、国产CPU适配兼容。

	3
	企业级硬盘
	1、容量：≥12TB，SATA3.0接口
2、空气盘，CMR传统磁记录
3、传输速率：≥267MB/s
4、接口类型：SATA
5、转速：≥7200RPM
6、平均读写功率（W）：≥10.4W
7、缓存：≥256MB
8、刻录技术：CMR
9、接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s
10、MTBF：≥2,000,000
11、硬盘故障提供免费换新盘替换服务，旧盘不回收。

	4
	分布式存储管理模块
	1、分布式存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。
2、支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。
3、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
4、存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统。
5、接入存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性；
6、支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写；
7、支持对存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证。
8、支持对系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。
9、支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡。
10、支持对所纳管的存储设备和存储系统的监控告警运维管理。
11、支持对存储设备的CPU、内存、网卡、磁盘、风扇等信息的监控运维。
12、支持对录像计划、资源池容量、性能等集中监控告警。
13、支持对运维告警信息的个性化配置和告警方式设置管理。

	5
	存储节点管理服务模块
	支持管理分布式存储节点设备。

	6
	流直存服务模块
	支持管理的前端点位数不低于8000路视频点位。

	7
	存储虚拟化服务模块
	1、软件模块存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置不低于3000TB容量授权模块。
2、系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。
3、支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用。
4、支持底层数据块ErasureCode技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。
5、支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力；
6、支持按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间。
7、存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量TB级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内。


[bookmark: _Toc313][bookmark: _Toc19197]五、商务要求
特别说明：本章标“★”号的条款为实质性条款要求，任意一项不响应的将作为无效投标处理。
	序号
	重要性
	条款名称
	内容、说明与要求

	1.
	 
	合同履行期限(服务期限)
	合同签订之日起50 个日历天内完成供货及安装、调试。

	2.
	★
	质保期
	1.所有硬件原厂3年质保，软件平台3年升级，3年运维；
2.故障响应：7×24 小时热线，4小时到场维修，备件 24 小时更换到位；
3.质保期内每季度出具运维报告；
4.质保期内若设备存在质量缺陷，中标人免费更换全新同型号设备。
5.平台硬件设备出现故障时，只换不修，保障平台运行；涉及硬盘设备，原损坏硬盘由采购人保留。
6.质保期内，中标人安排1名人员常驻，开展平台运维服务，负责外场设备的平台接入（含ip地址规划）、违法图片推送、法核流程管理等工作。（提供承诺函）

	3.
	
	项目地点
	采购人指定地点

	4.
	
	付款方式
	合同付款方式分2个阶段:（1）货物安装调试完毕，通过验收及结算审计后，采购人按财政性资金政策启动付款程序，待采购人资金到位后10个工作日内，向供应商支付审计金额80%；（2）质保期满3年无质量问题,采购人按财政性资金政策启动付款程序，待采购人资金到位后10个工作日内，向供应商支付剩余审计金额。

	5.
	★
	报价要求
	5.1投标人的投标总报价应当包含完成本次招标内容全部工作所需的一切费用（含税费、保险、市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即投标总报价为“交钥匙”价，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。
5.2对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。（提供承诺函）

	6.
	
	包装和运输
	本项目所涉及的包装和运输均由中标人负责。

	7.
	
	保险
	本项目所涉及的保险均由中标人负责。

	8.
	
	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	9.
	
	附件和图纸
	所有设备按照产品制造商规定的产品随机标准附件为准。

	[bookmark: _Toc27238]10.
	★
	证明材料真实性
	为杜绝虚假应标，利用快速检测机构出具未经实际检测的报告进行虚假应标，不仅损害采购的公平性，也影响产品质量。为有效规避此类风险，出具的检测报告需由具备合法资质的检测机构依据相关标准进行实际检测。若检测报告存在伪造、变造、虚假或与投标产品不符等情形，投标人将自愿承担由此带来的一切后果，采购人将依法追究其法律责任。（提供承诺函）

	11.
	
	类似业绩
	投标人近三年（2023年至今）有类似业绩。

	12.

	
	体系认证
	12.1为保障本项目质量、环境安全、信息安全、IT服务、知识产权合规、售后服务六个维度风险防控，构建了覆盖本项目“供货—安装—集成—运维—售后”全链条的供应商能力评估体系。
12.2投标人具有下列证书：
①质量管理体系认证证书（ISO9001）；
②环境管理体系认证证书（ISO14001）；
③信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001）；
④信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC20000）；
⑤知识产权管理体系认证证书（GB/T29490）；
⑥售后服务认证五星级证书（GB/T27922）。

	13.
	
	企业实力
	13.1本项目覆盖的平台技术架构复杂、数据治理要求高、运维服务周期长的显著特点。投标人作为项目的直接承建方和质保期服务主体，其企业软件开发对接技术能力和数据管理成熟度、IT服务运维体系综合能力直接决定了项目的交付质量和长期运行效果。
13.2投标人具有下列证书：
①SPCA软件能力成熟度三级及以上证书；
②ITSS信息技术服务标准符合性二级及以上证书。
③建筑机电安装工程专业承包三级及以上证书；

	14.
	
	人员实力
	14.1本项目交通管理平台需与现有平台数据切割，还需与市级相关单位管控平台对接。项目经理作为项目实施的核心负责人，为保障本项目顺利交付，其专业技术能力和综合管理素质直接决定了项目的交付质量和成败。要求项目经理具备信息项目管理、软件设计、架构规划、需求分析、数据管理、运维规划服务六个技术维度，覆盖本项目从“需求—设计—对接开发—数据—部署—运维”的全生命周期技术能力要求。
拟派本项目的项目经理（与技术负责人、售后负责人均不得为同一人）具备：
①信息系统项目管理师（计算机软考）；
②系统分析师（计算机软考）；
③数据库系统工程师（计算机软考）；
④系统规划与管理师（计算机软考）。

	
	
	
	14.2技术负责人是项目技术方案的总把关者和实施质量的第一责任人，要求技术负责人具备专业技术资历和理论知识、IT运维服务管理、数据安全治理、系统安全集成四个维度，确保项目质量。
拟派本项目的技术负责人（与项目经理、售后负责人均不得为同一人）具备：
①中级及以上工程师（信息或机电类专业职称）；
②注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）；
③信息安全保障人员认证证书（CISAW安全集成）。

	
	
	
	14.3本项目管控平台是支撑全区交通管理的神经中枢，集成了海量前端设备接入、实时数据处理、复杂业务逻辑与高等级安全防护需求。售后负责人要求具备实践经验和综合技术水平、平台软件层面的逻辑排障与优化、复杂系统全局联动分析与性能调优、服务流程标准化与规范化管理、应急响应中的信息安全底线守卫。
拟派本项目的售后负责人（与项目经理、技术负责人均不得为同一人）具备：
①中级及以上工程师（信息或机电类专业职称）（不得与项目技术负责人使用同一证书}；
②系统架构设计师（计算机软考）；
③注册信息安全专业人员（CISP）。

	
	
	
	14.4本项目覆盖基础装修、供配电、大屏安装、网络及安全设备部署、服务器与存储硬件上架调试、平台软件部署及数据对接等多个技术环节，具有施工环境复杂、专业工种交叉、安全生产要求高、运维周期长等显著特点。除项目经理和技术负责人外，项目团队其他成员的专业配置同样直接关系到工程质量、施工安全和后期运维效果。
拟派本项目的其他团队人员（不含项目经理、技术负责人、售后负责人）：
①具备安全员、施工员、资料员、标准员、机械员证书，且同时具备中级及以上职称证书。
②具备《特种作业操作证》(作业类别：电工作业、高处作业、焊接与热切割作业)证书。
③具备信息安全保障人员认证（CISAW安全运维）、信息安全保障人员认证（CISAW风险管理）；

	15.
	
	实施方案
	针对本项目，各投标人根据项目需求提供实施方案，能够提出完整、准确、清晰、细致实施方案内容，包括但不限于以下内容：
1.质量保障措施和项目组织计划；
2.交货方案和项目进度计划；
3.设备安装、调试方案和验收计划。

	16.
	
	售后服务方案
	针对本项目，各投标人根据项目需求提供售后服务方案，能够提出完整、准确、清晰、细致售后服务方案内容，包括但不限于以下内容：
1.售后服务体系和流程；
2.故障响应时间和保障措施；
3.维保方式与内容；
4.质保期满后的维保费用以及本地化服务措施。
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	其他要求
	1.平台要与市级相关单位相应管控平台实现数据无缝对接，确保相关视频、过车图片及违法图片及时推送至市级相关单位相应平台。（提供承诺函）
2.平台需将相关数据推送至区级相关单位相应平台。（预留相关端口）
3.开展现场操作培训，提供线上永久培训资料。

	18
	
	验收要求
	1. 中标人在完成项目平台部署后，具备上线运行条件后（将相关视频、图片数据推送至市级相关单位相应平台），试运行15个日历日后，向采购人书面申请项目初验，采购人在接到申请后15个工作日内组织进行项目初验。
2. 中标人在项目完成上线运行一个月后，且己进行密评、等保测评和第三方软测工作后，向采购人书面申请项目终验，采购人在接到申请后15个工作日内组织进行项目验收，验收合格后，甲方向乙方出具验收合格凭证。


第三部分 评标办法及标准
[bookmark: _Toc155185917][bookmark: _Toc29391]一、评分标准【综合评标法适用】
	评审项目
	评分因素
	分值
	评分标准
	评审类型

	投标报价（35分）
	报价得分
	35
	1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（以落实中小企业价格扣除后的评议价为准）为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35%×100 （保留小数点后两位）。
	客观分

	商务部分（25分）
	类似业绩
	3
	投标人近三年（2023年至今）有类似业绩，每提供一个得1.5分，最多得3分。需提供合同复印件并加盖公章，未提供或证明材料不完整的不得分。（以业绩合同签署时间为准）
注：证明材料提供不全或未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	客观分

	
	体系认证
	3
	投标人具有：①质量管理体系认证证书（ISO9001）、②环境管理体系认证证书（ISO14001）、③信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001）、④信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC20000）；⑤知识产权管理体系认证证书（GB/T29490）；⑥售后服务认证五星级证书（GB/T27922）；且证书在有效期内。满足一类得0.5分，全部提供得3分，不满足不得分。提供有效期内证书扫描件。
	客观分

	
	企业实力
	3
	投标人具有：①SPCA软件能力成熟度三级及以上级证书；②ITSS信息技术服务标准符合性二级及以上证书；③建筑机电安装工程专业承包三级及以上证书；且证书在有效期内。满足一类得1分，全部提供得3分，不满足不得分。提供有效期内证书扫描件证明。（后续需补充社保辅助证明）
	客观分

	
	人员实力
	3
	投标人拟派本项目的技术负责人具备：①中级及以上工程师（信息或机电类专业职称）；②注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）；③信息安全保障人员认证证书（CISAW安全集成）。满足一类证书得1分，全部满足得3分，未提供不得分。提供与投标人签订的劳动合同关键页复印件和相关证书复印件；未提供的不得分。（后续需补充社保辅助证明）
	客观分

	
	
	4
	投标人拟派本项目的项目经理具备：①信息系统项目管理师（计算机软考）；②系统分析师（计算机软考）；③数据库系统工程师（计算机软考）；④系统规划与管理师（计算机软考）。满足一类证书得1分，全部满足得4分，未提供不得分。提供与投标人签订的劳动合同关键页复印件和相关证书复印件，未按要求提供的不得分。（后续需补充社保辅助证明）
	客观分

	
	
	3
	投标人拟派本项目的售后负责人具备：①中级及以上工程师（信息或机电类专业职称）；②系统架构设计师（计算机软考）；③注册信息安全专业人员（CISP）。满足一类证书得1分，全部满足得3分，未提供不得分。提供与投标人签订的劳动合同关键页复印件和相关证书复印件证明，未按要求提供的不得分。（后续需补充社保辅助证明）
	客观分

	
	
	6
	投标人拟派本项目的其他团队人员（不含项目经理、技术负责人、售后负责人）：
①具备岗位证书（安全员、施工员、资料员、标准员、机械员），同时具备中级及以上职称证书，每提供一人得0.5分，本项最高得2.5分。同一岗位证书不重复累计得分。
②具备《特种作业操作证》(作业类别：电工作业、高处作业、焊接与热切割作业)证书，每提供一类证书得0.5分，全部满足得1.5分。
③具备信息安全保障人员认证（CISAW安全运维）、信息安全保障人员认证（CISAW风险管理），每提供一类证书得1分，全部满足得2分；
注：上述人员不得兼任，提供与投标人签订的劳动合同关键页复印件和相关证书复印件，未按要求提供的不得分。（后续需补充社保辅助证明）
	客观分

	技术部分（40分）
	技术参数
	30
	根据产品技术和性能响应情况评审：
带“▲”项为重要技术参数，存在负偏离，每项扣减1分，扣完为止。
注：①带“▲”技术参数需按要求提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，检测项目须明确包含并体现上述参数的实际检测结果。其检测机构应覆盖该产品检测范围，提供以下任意一种：（1）该检测机构有效的《检验检测机构资质认定证书》，其证书附表检查范围应覆盖该检测产品。（2）①投标承诺函并附该检测机构联系人及联系方式，用于验证真伪。②要求提供功能截图证明的，界面须明确包含并体现参数字眼及功能点。
（注：1、应提供技术响应偏离表，并对每项技术要求说明是否响应;
2、所有▲项指标项须提供证明材料，未提供证明材料视为不满足。）
	客观分

	
	实施方案
	6
	（一）评分内容：
针对本项目，各投标人根据项目需求提供实施方案，能够提出完整、准确、清晰、细致实施方案内容，包括但不限于以下内容：
1.质量保障措施和项目组织计划；
2.交货方案和项目进度计划；
3.设备安装、调试方案和验收计划。
评审标准：
①完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
②科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
③符合性：方案对招标文件要求充分响应，且不得提供与本评标项无关内容。
（二）评分依据：每项评审内容完全满足以上3项评审标准的得2分，满足2项的得1分，满足1项的得0.5分，其他情况不得分，满分6分。
	主观分

	
	售后服务方案
	4
	(1) 评分内容：
针对本项目，各投标人根据项目需求提供售后服务方案，能够提出完整、准确、清晰、细致售后服务方案内容，包括但不限于以下内容：
1.售后服务体系和流程；
2.故障响应时间和保障措施；
3.维保方式与内容；
4.质保期满后的维保费用以及本地化服务措施。
评审标准：
①完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
②科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
③符合性：方案对招标文件要求充分响应，且不得提供与本评标项无关内容。
（二）评分依据：每项评审内容完全满足以上3项评审标准的得1分，满足2项的得0.5分，满足1项的得0.25分，其他情况不得分，满分4分。
	主观分

	合计：100分
	






















（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）
武汉市公安局东西湖区分局交通管理大队
东西湖区交管电子设施智能化管控平台项目
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二0  二六年___月
合同书

甲方：武汉市公安局东西湖区分局交通管理大队(以下简称“甲方”)
乙方：(以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国民法典》,为明确双方在东西湖区交管电子设施智能化管控平台项目实施过程中的权利、义务和责任，双方经协商同意签订本合同。
一、项目概况
1、项目名称：东西湖区交管电子设施智能化管控平台项目。
2、项目内容：项目建设内容主要包括指挥中心改造（东西湖分局交通管理大队指挥中心、东西湖分局交通管理大队指挥中心五层研判室、东西湖分局交通管理大队指挥中心三层办公室、吴家山片区交管指挥中心（二中队））、网络系统建设、平台服务器硬件建设、管理平台软件、后台存储资源建设。
3、合同交付时限：合同签订之日起50天。
4、合同交付地点：                     
二、标的名称、数量（规模）
按照招标文件要求以及投标文件的响应执行。
三、货物质量
按照招标文件要求以及投标文件的响应执行
四、合同金额及支付方式
1、合同金额
本合同的总金额为人民币    元整（￥    元）。
2、付款方式
（1）货物安装调试完毕，通过验收及结算审计后，采购人按财政性资金政策启动付款程序，待采购人资金到位后10个工作日内，向供应商支付审计金额80%；（金额的    %计    万元）。
（2）质保期满3年无质量问题,采购人按财政性资金政策启动付款程序，待采购人资金到位后10个工作日内，向供应商支付剩余审计金额；（金额的    %计    万元）。

五、安装与运输
      (见招标文件)                       
六、交付标准、方法与验收方案
  1.交付标准、方法：        (见招标文件)                    。
      2.验收方案：            (见招标文件)                      。
七、质保期和质保范围和要求
1、质保期：（见招标文件）
2、质保范围：（见招标文件）
3、质保要求：（见招标文件）
八、项目培训
（见招标文件）
九、知识产权归属、处理方式
（见招标文件）
十、双方权力和义务
1.甲方的权力和义务：
（1）甲方有权利要求乙方按照合同约定或订单的时间、地点、数量、价格、质量标准交付获取；
（2）甲方应当按照合同约定向乙方支付货款。   
2.乙方的权力和义务：
（1）乙方应按照合同约定和甲方的要求，质量标准交付货物，并办理相应的交接手续；
（2）乙方按合同约定向甲方收取货物采购费用。
（3）在货物安装过程中，因乙方搬运、安装失误等引发的一切安全事故责任均由乙方自行承担。
（4）乙方按要求在验收前，对平台进行密评、等保测评以及第三方软件测评，相关费用包括本合同中，不在另行计费。
（5）质保期内，乙方安排1名人员常驻，按照甲方要求开展平台运维服务，完成外场设备接入（含ip地址规划）、违法图片推送、法核流程管理等工作。  
十一、违约责任
1.如乙方未能在甲方合同约定期限内交货，每逾期一天，甲方有权要求乙方支付相当于合同总价款    的逾期违约金。如逾期超过    日，则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方所有损失并支付相当于总价款的   作为违约金。如甲方已支付乙方部分款项，则乙方还须退换所有已支付的价款。
2.乙方提供的货物存在质量问题，或与合同约定或订单的条件不符，乙方应当在甲方要求的时限内负责修改并承担相应的逾期责任。超过约定修改次数后仍不符合合同约定的质量标准或验收要求的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款   的违约金，由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
3.乙方违法本合同所约定的保密义务，甲方有权要求乙方支付合同总价款   的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。
4.乙方违法其他义务，给甲方造成损失的，乙方须承担一切经济责任和法律责任，且甲方有权要求乙方支付合同总价款   的违约金。
十二、 保密条款
（一）本合同涉及保密的技术信息和技术资料包括
1.本合同中涉及的技术信息和技术资料，以及有关会议文件、纪要和决定；
2.合同双方之间往来的传真、信函、电子邮件等；
3.项目工作过程中产生的新的技术信息和技术资料；
4.项目系统中的声音、图像和数据信息；
5.需要保密的其他信息。
（二）未经甲方许可，不得对本项目的文件和资料进行复制和公开。
（三）双方应对参与本项目工作人员进行保密教育。敦促其履行保密职责，承担各自工作人员在职和离职期间失泄密责任。
（四）自签订合同之日起，双方必须承担保密义务，出现泄密行为，依法追究相关人员责任
十三、 其它补充条款
                                                     
十四、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后     日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的
不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十五、合同组成
  下列文件为本合同不可分割的部分：
      1.合同书；
      2.代理机构发出的中标或成交通知书； 
      3.经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；
      4.乙方的投标或响应文件（含附件、补充文件、图纸等）；
      5.采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。
十六、风险责任的承担
在履行本合同的过程中，因遇到不可抗力事件，甲乙双方应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。并在不可抗力事件发生24小时内通知对方。
十七、争议解决方式
1、合同执行过程中发生争议，双方应采取友好协商的办法解决，若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2、诉讼不影响本合同的履行。
十八、合同生效与终止
1、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、其他未尽事宜，双方友好协商后签订补充条文，作为附件，本合同所包含的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有相同法律效力。

甲方（盖章）：武汉市公安局东西湖区分局交通管理大队
法定代表或其授权的代理人：
地 址：
日 期：

乙方(盖章):
法定代表或其授权的代理人：
地址：
开户行：
账号：
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