

武汉市东西湖区
区级政府采购
采购需求文件

计划编号：420112-2026-01090
项目名称：2026年湖北省中职发展引导奖补资金武汉市东西湖职业技术学校项目

招标内容：教学用台式计算机

采购人名称：武汉市东西湖职业技术学校

提交时间：


采购需求
依据武汉市东西湖区财政局计划函号备420112-2026-01090案单的要求，现委托武汉市东西湖区政府采购中心就东西湖区2026年湖北省中职发展引导奖补资金武汉市东西湖职业技术学校计算机专业教学条件改善更新、汽修虚拟仿真实训室建设项目和数控专业机房建设项目进行公开招标采购。本项目采购预算：人民币386.3万元。
[bookmark: _Toc26758][bookmark: _Toc1458930]第一部分供应商资格要求
（一）基本资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: _Toc1458932]（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc1458931]


[bookmark: _Toc2539][bookmark: _Toc509997285][bookmark: _Toc1421483]第二部分技术、服务及商务要求
[bookmark: _Toc19901]说明：1.投标人在投标文件《采购需求响应、偏离说明表（不含★号条款）》中应对以下条款进行响应描述或偏离说明。
2.招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于，如有不满足的其投标按照无效投标处理。
一、第1包：武汉市东西湖职业技术学校计算机专业教学条件改善更新项目258.5万元
（一）项目概况
1.项目基本情况
学校基本情况：占地面积142959.6平方米，建筑面积86693.42平方米，师生共计4800余人。计算机专业近年来已完成大部分机房的建设和翻新，但目前仍有两个标准机房设备老旧、故障率高、维修价值低，无法满足当前教学实训要求，需进行升级；2017年建成的高水平实训室，4间机房共计68个可用工位，因工位有限，目前仅作为专业技能竞赛训练用，难以适配专业发展和教学实际需要，需整体调整优化；依据教育部及省厅标考文件，计算机等级考试机房不达标，需采购前端设备接入标考平台，以满足高标准高级别上机技能考试要求。
随着专业迭代和教学要求的不断提高，现阶段存在教学实训设备配置落后、运行卡顿、无标考功能、维护成本居高不下等问题，已无法满足日常教学、技能实训和考试组织需求，随着人工智能、大数据、工业互联网等新增专业大类方向课程的正常开设，对专业现有实训教学条件进行全面升级改造已经势在必行。
2.利用率预测
本项目将成为学校开展前沿信息技术教学与实训的核心基础设施，为人工智能、大数据等新兴学科的人才培养提供坚实的硬件平台支撑。通过设备换代与基础架构升级，强化教学过程的流畅性与稳定性，满足高并发实训、远程教学及标准化考场考试等多样化场景需求，有效提升实践教学质量。
通过部署云桌面管理与智能运维体系，实现对机房内所有终端设备的统一配置与远程维护，大幅简化软件环境部署流程，保障教学环境的一致性，有效降低日常运维工作量和技术门槛。发生教学软件故障时，可快速恢复系统，最大限度减少对教学秩序的影响。所有新建机房将严格按照标准化考场要求建设，安装防窥隔板、视频巡查系统，满足全国计算机等级考试及各类职业技能考试的组织需求。
通过集成智慧黑板、无感扩声与国家考试巡查系统，对教学过程进行数据化赋能，实现课堂互动的实时增强与教学体验的沉浸式提升，进一步加强现代化教学场所的综合管理与服务水平。升级后的机房将兼具日常教学与标准化考试双重功能，实现教学资源与社会服务能力的同步提升。
（二）采购内容清单
	标的序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	要求/备注

	1
	实训终端
	台
	100
	强制节能产品

	2
	高性能实训终端
	台
	100
	核心产品
强制节能产品

	3
	实训终端利旧更新
	套
	40
	

	4
	云管理系统
	套
	5
	

	5
	桌面管理系统
	套
	140
	

	6
	教学管理系统
	套
	100
	

	7
	WPS一级等级考试系统
	套
	100
	

	8
	考场半球摄像机
	台
	10
	

	9
	考场半球拾音器
	个
	10
	

	10
	巡查POE交换机
	台
	3
	

	11
	智慧教学终端
	台
	3
	强制节能产品

	12
	显示终端
	台
	1
	强制节能产品

	13
	AI全向拾音麦
	台
	3
	

	14
	音频处理器
	台
	3
	

	15
	壁挂音箱
	对
	6
	

	16
	八口POE交换机
	台
	3
	

	17
	定制实训工位
	套
	140
	包含140个工位

	18
	多功能实训台
	套
	50
	包含50个工位

	19
	教师实训教学操作台
	套
	3
	包含3个工位

	20
	24口千兆交换机
	台
	8
	

	21
	千兆光模块
	对
	8
	

	22
	电源稳压设备
	套
	3
	

	23
	机柜
	个
	1
	

	24
	系统集成
	项
	1
	

	25
	实训教学环境优化
	项
	1
	


备注：（1）为落实政府采购强制、优先采购节能产品政策的要求，本项目采购标的物中，需实施政府强制采购的节能品目清单产品类别为实训终端、高性能实训终端、实训终端显示器、高性能实训终端显示器、智慧教学终端、显示终端，供应商须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中相应认证机构出具的产品认证证书。
★（2）供应商提供承诺函，承诺实训终端、高性能实训终端满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）通知全部*指标（不包括序号183关于CPU和操作系统安全可靠测评要求）。
（3）核心产品为高性能实训终端，提供相同品牌的不同投标人按一家投标人计算，核心产品不足三个品牌会导致废标。
（三）技术、服务要求
1.技术要求
	序号
	产品名称
	参数规格
	数量
	单位

	1
	实训终端
	★1.中央处理器：内核数≥10（性能核≥6，能效核≥4），性能核（基本频率≥2.5GHz，最大睿频频率≥4.7GHz），能效核（基本频率≥1.8GHz，最大频率≥3.3GHz），缓存≥20MB、总线程数≥16（投标时需注明CPU详细型号，需提供CPU厂家官网截图证明并加盖投标人公章）；
2.芯片组：可支持的处理器PCIExpress端口配置PCIe5.0:1x16,PCIe4.0:1x4；
★3.运行内存：≥16GDDR4内存，≥2个内存插槽（需提供产品技术功能证明文件并加盖投标人公章）；
4.声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口图片）；
5.存储空间：≥512GB，M.2PCIeNVMeSSD硬盘，支持扩展不低于2个HDD硬盘+2个SSD硬盘；
6.网卡：集成10/10/100M以太网卡；
7.扩展槽：≥1个PCIe16xGen5、1个PCIe1x，所有插槽均为出厂标配；
8.键鼠：原厂USB防水抗菌键盘鼠标；
9.接口：≥11个USB接口（至少包含8个USB3.2Gen1接口、1个USB3.2Gen2Type-C接口），≥1个HDMI1.4、≥1个DP、≥1个RJ-45端口、≥3个SATA3.0接口；
10.操作系统：至少支持简体中文版Windows11操作系统；
11.电源：≥200瓦高效电源，能效不低于82%；
12.显示器：≥23.8英寸超窄边框LED显示器，分辨率不低于1920x1080，为保证兼容性，显示器与实训终端需为同一品牌，提供强制节能证书；
▲13.机箱：标准MATX立式机箱，标配除菌风扇；机箱≥15L、顶置电源开关键，方便使用；（提供官网截图作为佐证材料并加盖公章）
▲14.安全功能：（1）支持看门狗功能，可监控系统的运行状态。当系统死机时该功能会自动重启系统，以确保计算机可以继续正常运行（提供中文版BIOS设置界面截图）；（2）智能USB屏蔽技术，仅识别键盘鼠标，无法识别USB读取设备（提供中文版BIOS设置界面截图）；（3）主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能，且保证硬盘数据擦除后不可恢复，所投产品制造商需提供原厂数据安全擦除软件（提供软件截图），有效防止数据泄露。
（需提供功能截图证明并加盖投标人公章）
▲15.整机应通过数据接口性能和棱缘试验测试合格认证；（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）
	100
	台

	2
	高性能实训终端（核心产品）
	★1.中央处理器：主频≥5.2GHz/30MB缓存，核心数≥16C/线程≥24条（需提供原厂产品技术功能证明文件并加盖投标人公章）；
2.芯片组：支持DDR5内存，支持超频；
★3.运行内存：≥16GBDDR43200双通道，最大支持64G内存扩展（需提供产品技术功能证明文件并加盖投标人公章）；
★4.存储空间：≥1TBSSDM.22280PCIeNVMe高速固态，支持M.2/SATA多种存储方式；（需提供产品技术功能证明文件并盖章证明）；
5.显卡：核显及以上，需支持至少8GBGPU显卡的升级槽位及供电；
6.声卡及音箱：集成HDAUDIO声卡，支持多音频流，内置扬声器；
7.网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
8.I/O扩展：≥原生10个USB接口（前置≥4*USB3.2+≥1*Type-C）、≥1*HDMI、≥1*DP、≥1*VGA，主板插槽≥1个PCIE3.0*1，≥1个PCIE4.0*16，≥1个PCI，≥2个M.2；
9.键鼠：原厂同品牌USB防水抗菌光电键鼠；
▲10.机箱：自带多向双风扇散热技术（提供机箱电源实物照片证明并加盖投标人公章），内置入侵监控传感器，免工具开启，≥15L塔式机箱（提供官网截图作为佐证材料并加盖投标人公章）；
▲11.电源：≥350W额定电源，转换效率≥92%主动式PFC，具备国家级电源节能认证，并提供证书；可适应90V至265V的工作电压（提供官网截图作为佐证材料并加盖投标人公章）；
12.操作系统：至少支持简体中文版Windows11操作系统；
▲13.AI应用软件包：预装正版AI助手程序，集成多种AI工具以协助用户处理日常任务（需提供功能截图证明并加盖投标人公章）；
‌核心功能‌：主要包括“库/分析”“询问”与“执行”三大模块。
‌库/分析‌：允许用户上传个人文档（如pdf、txt、docx格式），并基于文件内容进行交互，实现精准问答、总结关键信息或数据筛选。
‌询问‌：可用于提出一般知识性问题，或协助创作各类文本内容。
‌执行‌：整合了系统设置调整与技术支持功能，可自动维护驱动程序与BIOS并提供故障排除指导。集成了多项AI能力助手，包含如下应用：
（1）‌AI效率工具‌：整合了生成式AI工具，可接入市面流行的AI大模型进行自然语言对话，以及提供常用办公软件AI功能入口以快速生成PPT和文档。
（2）‌AI智能会议‌：支持中英双语同声传译、实时字幕生成、会议内容总结与记录，并能将结果保存为文本或音频文件。
（3）‌AI电脑管家‌：通过AI智能助手提供新机设置、系统调节、应用推荐、网络故障处理等本地化支持，承诺基于本地隐私保护处理数据。
（4）‌AI生活助理‌：提供电脑状态管理、一键加速清理、桌面工具集成（如录屏、截屏、日程管理）以及文字智能提取等功能。
14.硬件防护安全软件：提供原厂安全功能软件，设备自带的软件可对BIOS和浏览器提供持续运行的硬件增强型弹性防御保护。
（1）提供原厂商用客户端安全（ClientSecurity）软件，帮助用户保护数据、设备访问和身份认证；防止未经授权的用户访问数据，并支持多元身份验证；
（2）提供原厂电脑BIOS保护功能，该功能可监控内存BIOS，防止BIOS级别攻击，无需用户或管理员干预即可恢复平台，避免宕机，并将BIOS恢复至安全状态；
▲（3）提供原厂系统恢复和备份工具软件，实现对计算机的安全巡检、数据备份及恢复，对操作系统和硬件驱动程序进行智能备份和恢复，为首次安装软件的用户提供无损、智能分区，提升客户端安全及维护（安全功能需提供官网技术证明文件截屏并加盖投标人公章）；
▲15.MTBF平均无故障运行时间≥110万小时；（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）
16.显示器：
（1）≥23.8寸FHD全高清1920*1080液晶，亮度≥250nits，接口VGA+HDMI，为保证兼容性，显示器与实训终端需为同一品牌，提供强制节能证书。
▲（2）显示器应具备寿命优化模块功能；（需提供功能截图证明并加盖投标人公章）
	100
	台

	3
	实训终端利旧更新
	对现有机房电脑及相关设备进行全面的维护与升级，确保设备稳定高效运行，满足日常教学、实训及考试需求。服务内容包括硬件检测维修、软件更新安装、资产清查登记等。
	40
	套

	4
	云管理系统
	1.平台基于校园网络，支持跨网段跨路由管理计算机终端，通过独立软件实现不同配置的所有品牌计算机终端集中统一管理；
2.平台应对服务器配置要求较低，在服务器故障时，可临时使用笔记本电脑、台式电脑等代替专业服务器管理，进行系统更新、系统部署、系统维护等，提供极端情况下的故障应急处理能力；
▲3.平台为了更好地适应不同的网络环境，服务器能以覆盖PXE数据段、可用内存高端、临近PXE数据段三种启动加载模式连接终端；（提供官方技术证明文件或功能截图并加盖投标人公章）
4.平台可以配置组内机器种子线程数、部署数据缓冲区大小、部署二级缓冲池大小、磁盘IO缓冲区开始地址、磁盘IO缓冲区大小、最低响应时间、组内终端磁盘IO模式、压缩存储等，可根据实际环境调整最优策略。
5.平台支持不同的组间部署方式，支持只部署一个组和多个组同时部署；
6.平台可以根据终端配置和使用情况，灵活选择系统部署策略，支持部署所有操作系统、部署显示系统、部署默认系统、部署隐藏系统，并可选择是否允许开机自动后台部署。
7.平台支持对终端上系统和软件进行控制，通过执行不同的命令和参数来控制终端不同的软件应用方式；
8.平台应能兼容WINDOWS操作系统，支持扩展镜像存储目录配置，所有镜像信息、磁盘信息、终端信息、桌面信息、配置参数全部放在同一文件夹下面，只要将该文件夹拷贝到任何一台计算机上面，一分钟内就可以搭建起新的管理平台，并可随时调整数据库路径；
9.平台客户端支持在无引导（没有配置操作系统和其他软件）的终端电脑上，首次联网开机即可使用操作系统和办公软件，在操作系统使用过程中，可查看数据在后台自动部署，部署完成后操作系统可断网使用；
10.平台客户端支持操作系统镜像复用，终端安装多个操作系统只占用一个操作系统的空间，多个操作系统的分区大小的总和大于硬盘物理容量，所有操作系统均可正常使用。
11.平台客户端支持远程监控，在任意一台客户端都可以针对某一台客户端进行远程操控，方便远程解决某一个终端的软件安装、调试等问题。
12.支持终端系统和程序个性化定制，一个实验室中任意一台终端可单独引用不同的操作系统镜像，进行个性化设置，从而满足个别终端的特殊使用需求。
13.平台客户端支持桌面更新节点间的任意切换，切换后不会删除或影响已有更新节点，且每个操作系统桌面下的更新节点数量不少于10个。
14.平台客户端支持终端操作系统和文件个性化保留，在操作系统还原保护状态下，可远程一键保存客户端的个性化数据，确保管理员定制的数据不被还原；
15.支持终端分区数据共享，在不同的操作系统中，可以访问同一个分区里面的数据，实现数据在使用过程中可以共用的目的。
16.支持输入磁盘名称、磁盘大小、磁盘是否显示帮助、是否显示操作系统选单、是否延迟关机，并且可以设置延迟关机等待时间。设置需要验证密码的管理操作：查看系统信息、删除系统索引、还原系统、保存系统、删除系统、卸载、显示隐藏系统；
▲17.终端不依赖网络和服务端可自我还原，支持每次还原、每天第一次启动还原、每周第一次启动还原、每月第一次启动还原、手动还原等多种还原方式。终端可以针对各个分区设置不同的还原方式，比如系统分区设置每天第一次启动还原，数据分区设置每周第一次启动还原，以满足分区不同的还原需求。（提供官方技术证明文件或功能截图并加盖投标人公章）
18.支持与中控对接管理：实现开系统、关系统、开投影机、关投影机、开/关计算机、开电子锁、幕布升/降。
19.平台客户端支持启动界面提供管理接口，断网的情况下，教室管理员也可以更新系统和应用软件。
★20.本次所投的终端云管理系统需与学校前期管理系统无缝对接，实现集中统一平台管理。（提供承诺函并加盖投标人公章）
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	5
	桌面管理系统
	1.为实现异构平台混合管理，要求云桌面管理平台支持在Windows或麒麟等国产系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。
2.可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试。
3.为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。
4.为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。
5.为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。
6.为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。
7.支持平台通过计划任务设置，可设置固定时间、每天、每周、每月定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、下发模板、还原系统盘、还原数据盘。
8.支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。
9.为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。
10.可提供网盘功能：支持用户在终端登录网盘，实现数据漫游与数据共享；支持用户将网盘中的文件分享给其他用户，其他用户可通过链接和提取码查看文件。
11.网盘回收站功能：为防止误删重要文件，删除的文件会先保留在回收站，可根据实际情况按需取回。
12.支持系统名称、LOGO、登录背景图等可按需修改客户单位名称。
13.为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。
▲14.为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。（提供官方软件技术功能证明文件或功能截图并加盖投标人公章）
15.为简化管理，云桌面管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理。
16.终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。
17.终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。
18.为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现异构设备的统一管理。
19.当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。
20.支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有USB存储接口、光盘驱动器接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。
21.提供备课与教学云空间功能，老师可将课件、教材等上传至云空间，上传后数据可跟随老师账号实时漫游，可在教室直接登录并使用，避免因使用U盘导致的病毒交叉感染；云空间支持文件分享功能，可通过链接和提取码的方式分享给其他老师或学生，构建校内资源与知识共享平台。
22.为防止学生误入底层系统或在镜像下发时误操作，在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。
四、多媒体教学：
1.教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示；
2.屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等；
3.视频广播：为保障教师机播放的视频可流畅地同步广播到学生机，采用流媒体技术，实现同步广播，且达到流畅无延时，支持市面常见的媒体音视频格式，包括但不限于WindowsMedia文件、VCD文件、DVD文件、Real文件、AVI文件、MP3等，支持视频清晰度包括但不限于720p、1080p；
4.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字、表情、图片等。
5.视频直播：为达到更形象的教学效果，支持通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，为快速设置摄像头，支持引导提示客户选择视频设备；
6.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用MediaPlayer直接播放。
7.语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源包括但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）；
8.教师可与任意一名已登录的学生进行双向语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切换对讲对象；
9.教师可选定一台学生机，由此学生代替教师进行示范教学；
10.教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学。小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息。教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度；
11.支持屏幕录制与回放。教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生；
12.允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。若目录不存在，则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法，则不允许分发；
13.教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕。教师机每屏可监视多个学生屏幕。
14.为方便教师收取作业并批改，支持学生把做好的作业直接提交到教师机。教师可选择接收或拒绝学生提交的文件，且可限制学生提交文件的数目和大小。
15.支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等。
16.为防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ等聊天工具，支持通过各种策略限制学生使用程序。
17.支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护、断线锁屏、热键退出等。
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	6
	教学管理系统
	▲智能云桌面教学软件：云教室管理软件，包含P2P/广播/组播/单播模板下发，广播教学、随堂点名、语音广播、远程设置、IP管理等功能。可根据不同的终端硬件配置，选择Intel集成显卡解码、NVIDIA显卡解码、DXVA2解码等多种不同的解码方式，实现最优的多媒体互动效果（需提供官方软件技术功能证明文件或功能截图并加盖投标人公章）。
①提供学生端离线使用。当网络中断时，学生端依然可以正常启动，多个教学桌面正常切换使用无任何影响。
②提供学生端硬件直通机制。系统启动和数据运行直接在硬件平台上执行，无需额外启动中间层软件。不仅具有良好的USB设备兼容性，还可实现对硬件资源100%的充分利用，避免资源浪费。
③提供学生端还原模式、维护模式、升级模式，可根据需要进行一键快速切换，方便后期终端维护。
④提供学生端模板一键自动上传功能。为节省网络带宽资源，支持上传模板所有数据、系统数据、分区数据、增量数据等多种方式，节省维护时间和成本，提升上传效率。
⑤提供学生端Windows7/8/10/11、Linux、统信UOS、银河麒麟等多种系统桌面独立启动及多系统一键切换，每个系统可以单独设置不还原/手动/自动/每天/每周/每月/每次开机等还原策略。
⑥提供学生端组策略管理。当网络中断后，学生终端与教师端失去连线，学生端依然可以独立设置任务管理器、控制面板、桌面显示、注册表、电源选项、设备管理器、磁盘管理、系统信息、系统服务、网络、声音等项目的使用策略，使学生端依然处于可控范围。
⑦提供学生终端多硬盘、多桌面部署。每一个系统桌面可独立建立不少于50个虚拟桌面，系统和数据分离存储，数据分区可设置私有、共享等分区所属模式。
⑧提供学生终端进程保护和断网锁屏功能，防止学生恶意卸载或退出云教室管理软件，或拔掉网线破坏上课环境，确保上课正常秩序。
⑨提供学生端系统单独设置桌面启动密码或免密自动登录，确保系统登录安全。
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	等级考试系统
（一级WPS）
	1.等级考试软件
一、服务器端功能
●1）导入、更新题库：升级只需要在服务器端更新题库，客户端会在下一次启动时自动下载最新试卷；（提供操作功能视频）
2）导入学生信息：学生信息可以用.xlsx格式进行导入；
3）导出成绩：可以按照要求提供相关的考试成绩，并保留考试文件，以便查询；
●4）多科目题库管理：可添加多个科目，练习模式时客户端根据加密狗控制显示多个科目，考试模式时客户端根据预置的学号对应的科目自动下载该科目的试卷；（提供操作功能视频）
5）练习模式和考试模式切换；
6）网络设置：可对某些网段进行设置，以加强考试的安全；
7）权限设置：可添加教师多用户管理权限，每个教师只能看到自己的班级学生；
●8）数据备份/还原：对于服务器端的数据可以进行备份存储，必要时也可以还原查看；（提供操作功能视频）
9）对客户端进行控制，可以进行强制交卷、延时处理、换机考试等操作；
10）考试设置：可设置在考试时是否当场显示分数，可以设置是否上传学生答卷（用于期末考试备份试卷）。
二、客户端功能
1）全真模拟真实考试环境，包含一级等级考试历年考试真题，题量丰富，试题难度与正式考试题一致；
●2）详细的操作讲解（MP4格式，真人讲解）：对上机题的所有步骤进行详细讲解演示，实现自动评分，进行详细的知识点解析，方便学习；（提供操作功能视频）
3）专项练习功能：可分别对Word、Excel、PowerPoint等模块进行单独练习；
4）综合练习功能：按考试环境组卷成套练习，用于日常练习，练习过程可以查看答案、评析、视频演示来帮助学习；
5）考试功能：模拟正式考试环境，可按随机抽题和固定抽题进行考试，用于学校组织期中和期末及摸底考试；
★6）自动阅卷评分：评分规则必须和国家正式考试的评分规则保持一致，可以对计算机文化基础（主要包括Windows操作系统、中文OFFICE2016）等知识点的操作题进行自动阅卷评分，能够实现对网络操作等的考试环境模拟兼容性。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）
三、系统升级要求
★系统至少保证一年内更新，包括软件、题库；（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）
四、题库说明
★1.题型规范要求（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）
1）题目必须符合国家计算机等级考试大纲要求；
2）题目必须是国家计算机等级考试题库里的真题；
3）题目难度必须和国家计算机等级考试要求一致；
4）题型、结构必须和国家计算机等级考试真题一致。
★2.题库量（提供承诺函并加盖投标人公章）
1）题量必须不低于国家考试库的数量；
2）题库每年必须更新两次，保持和国家题库真题一致。
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	考场半球摄像机
	★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》及GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》等相关技术规范（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）
★2.通讯指令应能满足考点中心控制系统和国家、省级网上巡查系统平台的调用，能实现与国家、湖北省教育考试院网上巡查系统互联互通，厂商提供设备近一年内与湖北省教育考试院网上巡查系统平台成功对接的视频画面截图（截图需显示考点学校、考场、日期等，并加盖投标人公章）。
3.支持绊线入侵、区域入侵；
4.采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
5.可输出≥400万（2560×1440）@25fps，最大可输出400万（2688×1520）@20fps；
6.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
7.内置高效红外补光灯，红外监控距离≥30米；
8.支持走廊模式、宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印，适用不同监控环境；
9.具有隐私区域遮挡功能，区域的个数可达到≥4个，大小、方位支持自行设置；
10.支持ROI、SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
11.在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可设置不少于4块感兴趣区域、6个图像质量等级；
12.支持报警接入≥2端口、报警输出≥2端口、音频接入≥1端口、音频输出≥1端口，支持≥256GBMicroSD卡；
13.在视频遮挡、SD卡空间不足、SD卡出错、无SD卡、非法访问、网络断开、IP冲突时，能给出报警提示；
14.具有≥1路RJ45接口、≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1个SD卡插槽、≥1个硬件恢复按钮；
15.支持将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热拔插；
16.在正常工作时断开网络，可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至指定的存储服务器；
17.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，电流≥165mA，方便工程安装；
18.支持不低于IP67、IK10防护等级；
★19.为保证系统兼容性，本设备必须能接入学校原有网关、转发、中心三合一服务器，实现集中录像和增、删、改、查等操作。（提供投标人对接承诺函并加盖投标人公章）
	10
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	考场半球拾音器
	1.保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置DSP降噪芯片，Clearspeech优化电路设计，高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达10～100平方米。
2.频率响应≥300Hz～8500Hz（±6dB），灵敏度（标准音源1米，94dBSPL）：-4.0dB～+3.0dB（0dB=1V/Pa,1KHz）。
3.最大承受音压≥120dBSPL（1KHz,THD1%），输出阻抗≥600～1000欧姆非平衡，输出信号幅度≥2.5Vpp/-25db。
4.麦克风：电容咪头。
	10
	个

	10
	巡查POE交换机
	1.交换容量：≥20Gbps，包转发率：≥14.88Mpps。
2.≥9个10/100/1000Mbps自适应电口（其中≥8个支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率≥70W，单端口最大输出功率≥35W），≥1个SFP千兆光口；
3.支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能；
	3
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	智慧教学终端
	1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：≥3840*2160，采用先进触控技术，在Windows、安卓及国产化系统下均支持≥40点触控。
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
3.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
4.智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
5.书写侧板主屏与侧板过渡平滑，表面无凸起部件阻隔；侧板采用金属材质，支持磁性教具吸附。
6.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口；后置标配非扩展HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
▲7.智能交互黑板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）
8.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。
▲9.前置接口面板支持前拆，在不需要拆下整机打开背板的情况下进行前拆维护（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）。
10.智能交互黑板接口及主要功能按键具备丝印中文标识。
11.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，≥8核CPU、≥4核GPU，至少支持Android系统版本14.0，内存≥4G，存储≥32G。
12.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，最大功率≥80W,扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
13.内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
14.智能交互黑板内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
▲15.智能交互黑板整机具备前置物理电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文标识便于识别（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）。
16.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
17.智能交互黑板具备独立无线网卡和蓝牙模块，且支持单独拆卸。无线网卡不低于Wi-Fi6，蓝牙不低于5.4版本。
18.内置电脑CPU配置不低于8核12线程，主频不低于2.0GHz，内存：≥8GDDR4；硬盘：≥256GSSD固态硬盘。
	3
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	显示终端
	1.屏幕尺寸：≥98英寸；
2.能效等级：一级能效；
3.屏幕刷新率：≥144Hz，亮度：≥1000nits；
4.支持壁挂式安装。
	1
	台
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	AI全向拾音麦
	▲1.麦克风数量：≥30个阵列单元；（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）
▲2.MIC灵敏度：≤-38dBv/94dBSPL@1KHz（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）；
3.MIC频响：≥20Hz～20,000Hz；
4.信噪比：≥73.9dB（A）；
5.动态范围：≥84dB（A）；
6.最大声压级：≥104dBSPL；
7.设备灵敏度：≥-10.22dBFS/Pa；
8.≥10/100/1000Mbps自适应网口*1，支持802.3at，Type-C，USB2.0接口≥1个，凤凰端子≥2个，Reset按键≥1个；
9.支持802.af/802.3atPOE供电协议，通过网线进行供电，供电距离≥80米，减少强电施工，简化布线和维护；
10.AFC：MSG15dB，收敛时间<300ms；
11.AES：≥65dB；
12.稳态降噪：最大35dB；
13.AI降噪：最大25dB；
14.本地扩声延时不高于30毫秒，以确保扩声后的高保真的声音还原和良好的听觉感受；
▲15.设备本地扩声增益≥10dB，声音采样率≥48KHz，采样深度≥24bit（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时要求检测机构通过国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定，提供检测机构在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统的查询截图）；
●16.支持多种类别的噪声抑制，如教室中常见的敲桌子、衣物面料摩擦声等噪声（提供对应降噪算法开、关的噪声抑制效果演示视频，视频中间不允许有任何剪辑）；
17.开启本地扩声时，能有效控制扩声边界，对扩声区域外1米区域的声音不进行任何程度的扩音处理；
18.AGC：不少于三段式增益调节；
19.EQ：可调节范围≥0~24000Hz；
20.设备支持保存、导入配置参数，设备支持预配置多个参数实现快速切换；
21.支持遥控器更改吸顶麦工作模式、控制音量大小，方便根据场景的实际需求，进行灵活的控制，提高用户操作便利性；
22.具备状态指示灯，通过不同颜色、状态的指示灯显示，便于用户直观获取设备的工作状态信息；
●23.可基于室内平面图标示的域精确设置拾音区，并灵活调节拾音区覆盖范围，根据建筑结构，能够满足矩形、方形、梯形或其他与建筑结构匹配的拾音区形状，调节范围可以精确到0.01米（提供拾音区范围、形状调节功能演示视频）；
24.支持在线更新设备固件，确保会议设备始终处于最佳状态；
25.提供≥4个可独立配置的拾音区，支持基于室内平面图的拾音区框选，以适应不同教学场景；
26.音频信号输出增益可调，可调节范围-20dB~20dB；
●27.吸顶麦系统支持配置的保存、导入，预配置多个参数进行切换，方便大规模系统配置和调试（提供调试软件录制视频，视频中间不允许有任何剪辑）；
28.设备支持算法参数调优，可区分通话拾音区和扩音拾音区，精细化配置算法资源。当前可调整的算法模块包括：AFC、AES、EQ（可调节范围0~24000Hz）、AGC、输出增益、稳态降噪、AI降噪、混响抑制等；
29.麦克风不需要音频处理器的情况下，可以与第三方音视频会议系统连接使用；
30.支持基于TCP/IP的API接口，至少可以提供音量控制、功能开关、设备重启、状态查询接口，满足采购人二次开发及集中管理、集中控制需求（需附API文档）；
●31.具备可视化声源定位能力，实时捕捉讲师位置，便于精准定位收音区域（提供功能演示视频）。
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	音频处理器
	1.模拟输入通道：≥4；
2.功率放大器：≥4x150W8ohms；
3.DSP处理能力：≥400MIPS，1.6GFLOPS；
4.采样率：48kHz，±100ppm；
5.输入动态范围：≥110dB；
6.输出动态范围：≥112dB；
7.两通道独立AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：≥60dB/S，回声消除幅度：≥60dB；
8.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB；
9.噪声抑制（ANS），信噪比提升≥18dB；
10.内置两进两出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议，如ZOOM、腾讯会议、钉钉会议等。
11.≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择；
12.具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。
	3
	台
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	壁挂音箱
	1.单元组成：≥1x6.5"低音，1x1”高音；
2.频率响应：≥70Hz—20KHz；
3.额定阻抗：≥8Ω；
4.额定功率：≥80W；
5.最大功率：≥160W；
6.灵敏度：≥90dB；
	6
	对
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	八口POE交换机
	1.交换容量：≥20Gbps，包转发率：≥14.88Mpps；
2.≥9个10/100/1000Mbps自适应电口（其中≥8个支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率≥70W，单端口最大输出功率≥35W），≥1个SFP千兆光口；
3.支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能；
	3
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	定制实训工位
	1.尺寸：≥1200mm*600mm*750mm；（长*宽*高）
2.桌面：E1级环保板材，厚度为≥25mm，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边；
3.桌架：带电源线槽和网络布线槽，支架采用≥1.5*5cm钢管弯曲焊接，上框采用≥2*2cm方管焊接。
4.挡板：采用优质冷轧板折弯焊接，整体支架经过磷化除锈，喷涂高温处理，耐久不掉色
5.木板颜色：多色可选或提供样品色定制；
6.桌子配3面围挡，隔板采用木质，前挡板采用磨砂钢化玻璃。
7.椅子：
（1）钢木结构，尺寸规格：≥340*240*450mm（长*宽*高）
（2）凳面为三聚氰胺面板，厚度≥18mm，做工精细，表面光滑，美观大方，
（3）凳腿部件材质为喷塑钢架≥25*25*1.0mm，配尼龙方管塞，坚固耐用。
	140
	套
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	多功能实训台
	1.台架：采用≥50mm*25mm方管≥1.2mm厚优质冷轧钢管；
2.横梁：采用≥50mm圆管≥1.2mm厚优质冷轧钢管；
3.两边顶托铁片≥3.0mm厚；
4.书网：采用≥12mm圆管，厚度不低于1.0mm优质冷轧钢管；表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
5.台面≥1200mm*400mm，采用≥25mm厚E1级环保刨花板基材三胺板，颜色可选配；
6.前挡板采用≥15mm厚E1级刨花板基材，颜色可选配。
7.桌架两侧有ABS塑料旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面
8.脚轮配有旋钮，可手动调节高低，调节范围≥1.5cm，确保拼接平整
9.带工位座位：
（1）椅背：全新PP+30%玻纤材质，耐磨透气网布
（2）椅座：高弹力舒适海绵，高弹力透气坐布
（3）扶手：PA+30%玻纤，固定扶手
	50
	套

	19
	教师实训教学操作台
	1.产品尺寸L*W*H（mm）：≥1100*650*1100mm(±5mm)；桌面离地高度（含脚杯）：≥890mm(±5mm)
2.钢木结合，讲桌上下层钣金采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；桌面采用不低于18mm木质耐刮材料。
3.整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计。讲桌采用上下分层设计，上层围边采用厚度≥18mm的厚度木质材料；三面围边都高出桌面，前面最高不低于≥200mm，左右最高不低于≥170mm；钣金连接固定结合处无明显缝隙设计工艺；下层中间为可整体拆卸的维修门，方便用户维修设备，通过柜锁锁住；上层木质部分可安装学校的LOGO；
4.布局设计：桌面整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；桌面预留直径≥50mm过线孔，旁边配置≥86盒，盒内预留强电插座*1，USB充电口不少于2个，方便笔记本的教学使用；设计抽屉，可放置教学教具，抽屉采用加厚钢珠静音导轨，材料厚度为≥1.2mm。
5.机柜：标准钣金机柜设计，机柜的安装空间≥12U；前后门方便运维。
6.实训教学操作台座位：
（1）椅背：舒适透气的耐磨网布；背框为PA材质，自由升降悬浮腰靠，升降适配教师身高，宽厚承托结构符合人体工学设计。
（2）扶手：可上下调节，≥7档上下升降；
（3）椅座：座垫采用高密度定型海绵
（4）底盘：底盘单手柄≥3档锁定，升降调节
（5）气杆：不低于三级防爆气压棒，行程≥100mm
（6）椅脚：≥R340mm尼龙五星脚，≥Φ60mmPU面尼龙轮
	3
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	24口千兆交换机
	1.交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥108Mpps/144Mpps，整机功耗≤21W
2.端口类型≥24个千兆电口，≥4个1000千兆光口
	8
	台

	21
	千兆光模块
	支持≥1.25Gbps传输速率，千兆光模块
	8
	对

	22
	电源稳压设备
	1.额定功率：≥20kVA；
2.输入电压范围：160V—250V；
3.输出电压：220V±4%；
4.过压保护：246V±4V；
5.保护功能：具有过压保护、欠压保护、过流保护、延时保护；
6.效率：＞90%；
7.调压速度：＜1秒（输入电压变化10%时）；
	3
	套

	23
	机柜
	1.尺寸不低于：高度2200mm，宽度800mm，深度1000mm；
2.材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm。
	1
	个

	24
	系统集成
	设备及软件的运输、固定安装、调试等，并包含安装所需的支架、螺丝以及HDMI线、音频线、网线、电源线等全部辅材配件、线材及人工等。
	1
	项

	25
	实训教学环境优化
	包含局部环境基础改造、文化氛围提升所需的文化设计、实施材料与人工等。
具体如下：所有数量仅为初步估算，实际数量以现场实施为准。如有未涉及部分，以实际所需为准。
1． 墙面装饰拆除：不少于5间教室约1100平方，现有天花板、墙面装修、地面地胶拆除；
2． 室内地板：不低于360平方，材质木地板，长度：800-900mm、宽度：120-150mm、厚度：不低于12mm；
3． 墙面刷漆：不低于550平方，墙面刷白；
4． 天花板吊顶：不低于360平方，规格不低于600mm*600mm，石膏板材质；
5． 窗帘：不低于20面窗，每面不低于3.8平方，总面积不低于75平方，布质材料；
6． 垃圾清运：现场所有拆除和施工后的建筑垃圾定期、分批运出处理；
7． 门：现有门体改造不少于8扇，新增金属门不少于3扇，钢质，镀锌钢板，防火等级不低于甲级，防盗等级不低于乙级；
8． 护眼灯具：不低于60个，天花板配套灯具，功率不低于35瓦；
9． 实训点位强电：不低于800米，根据现场摆放位置，每组一条回路，单独空开控制，线材规格不低于3*2.5平方电源线，每组负载的终端数量不得大于8台；
10． 强电面板、灯具电源线：不低于800米，线材规格不低于2*1.5平方电源线，实际数量根据现场面积和灯具数量核算；
11． 稳压器供电：不低于100米，各教室每组实训点位供电需经由稳压器输出，稳压器接入户总线，要求稳压器接入电源线不低于3*16平方电源线；
12． 强电箱改造：不低于5间，根据实际情况，对各教室强电箱进行改造，照明、设备及空调等强电线路独立敷设，每间实训室提供独立空开和漏保；
13． 文化墙及标识：根据实际情况定制室内、外墙面文化板、标识等，需满足对应实训室功能的内容；
	1
	项




（四）商务要求
★1、合同履行期限：合同签订之日起30个日历天内完成供货及安装、调试。
★2、（1）质保期：验收合格之日起三年。
（2）质保要求：a.所供货物质量要求和技术标准必须满足国家相关技术标准；b.所投产品是全新的、未使用过的，标识明显；货物外观清洁，字体清晰、明确，并完全符合规定的质量标准、技术要求。质保期内，由于投标人责任，维修或更换有缺陷的货物或部件，或为解决货物使用过程中出现的问题所产生的一切费用由投标人承担；c.所供主要设备技术规格、标准、配置要求应符合采购人的需求。投标人必须对产品的技术资料、参数等作出说明；d.所投产品和服务均应提供明细表并且明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。e.所投产品软件须为正版。
3、交货地点及方式：采购人指定地点。
★4、验收及交付：本项目为交钥匙项目，投标人的报价应包括完成最终项目的全部费用。（提供书面承诺函并加盖投标人公章，未提供视为无效投标）
5、支付方式：验收合格后，支付合同金额的100%。
6、包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
★7、所投标考巡查摄像机需对接到本校SIP流媒体转发服务器，实现与学校标准化考场系统和武汉市及湖北省标准化考场系统互联互通，提供互联互通截图证明和投标人互联互通承诺函并加盖公章。
★8、投标人对本项目递交的材料真实有效，若提交虚假材料将自行承担一切法律责任。（提供书面承诺函并加盖投标人公章，未提供视为无效投标）
[bookmark: _Toc23020]9、培训及售后服务要求
9.1.对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。培训内容应包括在日常和紧急情况下如何操作系统。
9.2.售后服务的内容：
在质保期内，售后服务包括：
1 硬件产品保修服务、巡检服务、技术咨询服务、培训服务等。
2 提供服务承诺：投标人需承诺提供质保期内7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
9.3.故障修复时限承诺
投标人在质保期内应加强巡检，及时修复故障，对于故障类型分等级管理，投标人应根据故障级别提出相应的故障修复时限。如中标人不能按照故障等级修复时限承诺的要求提供服务。
对于用户报告的重要故障，中标人须在全天的任何时段的30分钟内响应，专业维护人员必须2小时内到达现场，4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗力事故除外）。如中标人不能按以上要求提供重要故障修复服务，采购人（用户）有权聘请第三方进行修复，中标人必须无条件配合并支付相关费用。
投标人需提供售后服务保障方案，方案内容包含但不限于：（1）接到故障通知后到达时间、处理故障时间；零配件优惠措施、明确质保期后的维修费用、配件及耗材优惠等其他条件内容；有售后服务人员配置，服务内容、保障措施，发生故障时有替代产品。
10.投标人近三年来（2023年5月至今）具备类似成功案例经验，须同时提供相关类似项目业绩证明（包括但不限于标准化考场机房类项目）
11.投标人须提供所投智慧教学终端生产厂家依据国标GB/T15496-2017《企业标准体系要求》达到标准化等级服务证书
12.投标人针对本项目拟投入的项目经理具有高级工程师职称或信息系统项目管理师、技术负责人（与项目经理不得为同一人）具有高级工程师职称或信息系统项目管理师
13.投标人在满足招标文件基本要求的情况下，承诺质保期、服务标准年限可延长
14.投标人需提供设备供货进度、运输、保管、安装调试方案，方案内容包含但不限于：成品设备供货进度计划；运输、保管保障方案；安装调试方案。

[bookmark: _Toc1458935][bookmark: _Toc2358]二、第2包：武汉市东西湖职业技术学校汽修虚拟仿真实训室建设项目63.9万元。
（一）项目概况
我校汽修专业经过多年建设与发展，已形成在校生规模稳定、学习氛围浓厚的骨干专业，现有每届学生约150人。随着湖北省汽修技能高考改革的深入推进，“汽缸测量”“曲轴测量”等核心技能项目将逐步采用虚拟仿真考试方式，同时理论考试（150分）也已全面实行计算机化考核。在此背景下，建设专用的计算机机房，已成为保障教学与备考工作的迫切需求。
当前，我校汽修专业的虚拟仿真训练、理论机考模拟等环节均依赖计算机设备。由于缺少专用机房，日常教学需与校内其他专业共用通用机房，导致排课冲突频繁、软件环境难以针对性优化、设备维护复杂等问题，严重制约了大规模、高频次实训教学的正常开展。此外，模拟考试环境与真实考场的差异，也在一定程度上影响学生的应考状态。
专用机房的建成，将为汽修专业提供集中、稳定、高效的信息化教学平台，有效满足理论机考备考、虚拟仿真实训、教学数据分析等核心需求，同时为教师开展信息化教学改革、组织集体教研提供有力支撑。本项目建设符合国家职业教育信息化发展方向，是提升我校汽修专业人才培养质量、对接技能高考改革要求的重要举措。
（二）采购内容清单
	标的序号
	标的名称
	计量
单位
	数量
	要求/备注

	1
	汽修技能高考仿真考试软件
	套
	1
	核心产品

	2
	教学专用台式计算机
	台
	51
	强制节能产品

	3
	98英寸电子白板大屏显示系统
	台
	1
	强制节能产品

	4
	机房管理系统
	套
	1
	

	5
	学生电脑桌
	张
	50
	

	6
	学生凳
	个
	50
	

	7
	多媒体讲台套件
	套
	1
	

	8
	千兆交换机
	台
	2
	

	9
	网络布线工程
	批
	1
	

	10
	考场文化氛围布置
	批
	1
	

	11
	网络机柜
	台
	1
	

	12
	静电地板
	㎡
	172
	


备注：（1） 为落实政府采购强制、优先采购节能产品政策的要求，本项目采购标的物中，需实施政府强制采购的节能品目清单产品类别为教学专用台式计算机、教学专用台式计算机显示器、98英寸电子白板大屏，供应商须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中相应认证机构出具的产品认证证书。
★（2）供应商提供承诺函，承诺教学专用台式计算机满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29号）通知全部*指标（不包括序号183关于CPU和操作系统安全可靠测评要求）。
（3）核心产品为汽修技能高考仿真考试软件，提供相同品牌的不同投标人按一家投标人计算，核心产品不足三个品牌会导致废标。
[bookmark: _Toc17770][bookmark: _Toc432753211]（三）技术、服务要求
	项目
	产品名称
	性能/配置

	
	汽修技能高考仿真考试软件
	一、平台总体要求
▲在线云平台软件采用 SaaS 架构，分为后端和前端两部分，支持电脑、手机及平板使用，需提供承诺函。
二、后台设置部分
1.用户管理：通过账号、密码登陆后，在系统管理 -> 用户管理处添加用户，填写信息并设置角色以控制权限，可修改用户信息及密码。
2.角色与菜单管理：在系统管理处分别进行角色和菜单的添加、编辑及权限设置，角色权限不同可对应查看不同范围的用户。
3.主题切换与监控：右上角可切换主题风格及菜单方式，不影响其他电脑；可查看当前在线用户及服务器使用情况并进行强退等操作。
4.维度与学员管理：先进行维度管理以便设置学员身份对应的可见课程，学员管理可添加学员基本信息、重置密码，支持模板导入学员信息。
5.课程相关管理：
课程分类与范畴：添加课程分类的一级、二级菜单，设置课程的用户范畴为全部、维度或指定用户，并需手动启用课程。
●创建课程章节：可创建视频课程（支持第三方和本地上传，指定格式如 m3u8）、考试关联、图文教材（文本形式，手动设置时长）、课件形式（支持多种格式）等不同类型的章节内容。
6.考试相关管理：
a.考试分类与管理：添加考试分类的一级、二级菜单，考试管理需设置用户范围、时间、时长、次数等，关联课程和证书。
b.出题规则与答题方式：支持随机出题（选择比例）和固定出题（关联题目），答题方式有顺序做答和随机做答两种模式。
7.题库相关管理：创建题库后新增题目，包括多种题型，可手动录入和批量导入（部分题型支持）；练习设置可供学员练习的题库并启用，习题统计可查看用户答题情况。
三、前端使用部分
1.登录注册与密码管理 ：支持手机号 + 密码或验证码登录，注册账号需手机号且学员身份必填，忘记密码通过验证手机号和验证码重置。
2.首页与课程推荐 ：可按分类查看课程，有最新推荐课程展示。
3.课程搜索与考试详情 ：顶部搜索按钮可进行课程模糊搜索，考试首页有多种功能如顺序练习、模拟考试等，考试点击后进入倒计时，超时自动交卷，结果分析和记录查看有相应规则。
4.练习管理 ：练习记录收录，错题算错题率，答错题返回答案及解析，可收藏题目，错题记录可进行错题练习。
四、理论题库部分要求
▲1.云平台章节专项训练单元按照技能高考大纲分为 6 大章、82 小节，每小节 10 - 100 道题目，适用于不同年级学生，题目数量不少于2700 道；所有题目皆有解析，要求对题干、题肢、错误答案也进行分析，字数在35万字以上，需提供承诺函。
●2.章节专项训练配有1套（出版社正规出版教学辅导书、练习册及解析书）专用书，与学习网校章节训练题目一一对应。
▲3.云平台综合分类题目按照汽车概论与机械基础、汽车发动机维修、汽车电器维修、汽车底盘维修、汽车维修工基础知识、新能源汽车基础知识等六个模块进行分类，题目数量在 6000 道左右，可实现校内考试和全省联考排名，所有题目皆有解析，对题干、题肢、错误答案也进行分析，字数在 120 万字以上，需提供承诺函。
▲4.所有题目解析的最大依据与标准来源于：主流车型官方《汽车维修手册》、国家及行业颁布的最新相关技术标准与规范、汽车维修领域的专业权威教材与共识，拒绝一句话或重复题干的解析，需提供承诺函。
五、实操微课部分要求
模块一：气缸测量题库
1、气缸测量操作流程指导课程讲解动作规范、操作注意事项及评分标准。
●2、视频拍摄需要两个机位，需要镜头特写及重要部分重点说明。
●3、微视频重点讲解重点和难点。
4、软件中需要电子版操作步骤及原理介绍。
5、涵盖气缸测量答题思路、评分标准、考官工单、桌面标签。
▲6、气缸测量操作题目60道左右，用题目形式对视频每一步操作要点进行详细解答，需提供承诺函。
满足湖北汽修技能高考大纲要求，与SAAS系统云平台软件配套使用。
模块二： 曲轴测量题库
1、曲轴测量操作流程指导课程讲解动作规范、操作注意事项及评分标准。
2、视频拍摄需要两个机位，需要镜头特写及重要部分重点说明。
3、微视频重点讲解重点和难点。
4、软件中需要电子版操作步骤及原理介绍。
5、涵盖曲轴测量答题思路、评分标准、考官工单、桌面标签。
▲6、曲轴测量操作题目60道左右，用题目形式对视频每一步操作要点进行详细解答，需提供承诺函。
要求：满足湖北汽修技能高考大纲要求；与SAAS系统云平台软件配套使用。
模块三：发电机检测题库
1、发电机检测操作流程指导课程讲解动作规范、操作注意事项及评分标准。
●2、视频拍摄需要两个机位，需要镜头特写及重要部分重点说明。
3、微视频重点讲解重点和难点
4、软件中需要电子版操作步骤及原理介绍。
5、拓展题采用题库模式，分为选择题、判断题及问答题，随机组卷考试。
6、涵盖发电机测量答题思路、评分标准、考官工单、桌面标签。
▲7、发电机测量操作题目200道左右，用题目形式对视频每一步操作要点进行详细解答，需提供承诺函。
要求：满足湖北汽修技能高考大纲要求；与SAAS系统云平台软件配套使用。
模块四：同步器拆装与检测题库
1、同步器检测操作流程指导课程讲解动作规范、操作注意事项及评分标准。
▲2、视频拍摄采用两个机位，需要镜头特写及重要部分重点说明，需提供承诺函。
3、微视频重点讲解重点和难点。
4、软件中需要电子版操作步骤及原理介绍。
5、拓展题采用题库模式，分为选择题、判断题及问答题，随机组卷考试。
6、涵盖同步器答题思路、评分标准、考官工单、桌面标签。
▲7、同步器操作题目80道左右，用题目形式对视频每一步操作要点进行详细解答，需提供承诺函。
要求：满足湖北汽修技能高考大纲要求；与SAAS系统云平台软件配套使用。
注意：
1.满足湖北省汽修技能高考大纲要求，每年根据大纲变化升级，更新年限不低于3年。
2.本次采购使用期限须满足3年。

	
	教学专用台式计算机
	一、主机部分
1.CPU：≥10核心，16线程；主频≥2.5GHz，最大动态加速频率≥4.6GHz，L3缓存≥20MB）
2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz，至少提供2个内存插槽，支持最大扩展至32GB
3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD，支持扩展1个3.5英寸机械硬盘
4.光驱：支持拓展9.5mm标准光驱（可选配）
5.前置面板接口：
a.USB接口数量≥6个（其中至少包含1个USB-C接口）
b.耳机接口≥1个（3.5mm）
c.麦克风接口≥1个（3.5mm）
6.后置面板接口：
a.USB接口数量≥4个（USB-A）
b.视频输出接口：HDMI≥1个，VGA≥1个，DP≥1个
c.音频接口≥3个（线路输出、线路输入、麦克风输入）
d.RJ45千兆网口≥1个
7.内置扩展插槽：
a.PCIe x16插槽≥1个（用于独立显卡）
b.PCIe x1插槽≥1个
c.SATA 3.0接口≥2个
d.M.2接口≥2个（其中至少1个用于SSD）
8.网卡：集成千兆有线网卡；内置无线网卡（支持Wi-Fi，可选配蓝牙）
9.声卡：集成高清音频解码器，支持5.1声道输出，可选配内置扬声器
10. 机箱：机箱容积≥15L；前置面板具备开机、重启按钮;标配顶置提手（便于搬运）；机箱颜色：黑色
11. 电源：≥300W 高效电源，通过3C认证
12. 操作系统：预装正版Windows 11 64位操作系统（或国产操作系统，根据采购人需求可选）
13. 质保：整机（主要部件）≥3年有限保修，提供上门服务
二、显示器部分（23.8英寸）
1. 屏幕尺寸：≥23.8英寸，LED背光，16:9宽屏
2. 分辨率：≥1920×1080（Full HD）
3. 刷新率：≥75Hz（或更高）
4. 响应时间：≤7ms（典型值）
5. 亮度：≥250 cd/m²
6. 对比度：≥1000:1
7. 可视角度：水平≥178°，垂直≥178°
8. 色域：sRGB色域覆盖率≥90%
9. 接口：VGA≥1个，HDMI≥1个
10. 外观：三边微边框设计，下边框≤25mm
11. 功能模式：支持标准模式、护眼模式、低蓝光模式等显示模式切换
12. 质保：与主机同期限（≥3年）

	
	98英寸电子白板大屏显示系统
	一、整体规格
本产品为屏幕显示尺寸≥98英寸双系统一体机，采用DLED背光技术，显示尺寸不低于2213.6mm×1305.6mm，物理分辨率不低于4K（3840×2160），整机峰值亮度不低于320cd/m²，动态对比度不低于5000:1，观看视角为水平约178度、垂直约178度，屏幕比例为约16:9，显示色彩约10Bit、16.7M色。
二、触摸性能
触摸输入方式采用内置一体式非外挂设计，触摸感应技术为红外感应识别，支持约20点触控。书写方式支持手指、触摸笔或其他直径不小于5mm的非透明物体，多点触控时直径不小于8mm。光标速度不低于120点/秒，定位精度为90%以上触摸区域误差不超过±2mm，触摸分辨率不低于32767×32767，触摸次数理论无限次，计算机响应时间不超过15ms，系统自动识别，驱动程序免驱安装。
三、系统配置
语言支持简体中文、英语等，可适配所有语言。视频格式支持RM、MPEG2、MPEG4、H.264、RMVB、MOV、MJEG、VC1、FLV等，图像格式支持JPEG、BMP、PNG，音频格式支持MP3、WMA。接口方面，提供USB接口、触摸屏输出接口、HDMI输入接口、RS232串口接口。网络支持自适应以太网，WiFi支持2.4G和5G双频，同时支持蓝牙功能。
四、OPS电脑系统配置
操作系统为国外或国产系统，处理器≥12核心，≥20线程，最大加速率≥4.9GHz；内存不低于8G，硬盘不低于256G固态硬盘。提供不低于6个USB HOST接口，支持自适应以太网，WiFi支持2.4G和5G双频，支持蓝牙功能。具备VGA接口一个（支持1080输出），HDMI输出接口一个（支持1080P输出）。设备配备OPS开关一个，系统重启按键一个（内置）。
五、音频与扬声器
扬声器功率为DC 12V供电，8Ω阻抗，功率为9W至10W（最大）。CVBS音频输出为0.2至1.5V RMS，误差±5%，耳机输出功率不超过850mV RMS。
六、电源与功耗
工作电压为AC 180-240V 50/60Hz，整机功耗在30W至350W之间，待机功耗不超过10W，电源接口采用国标220V两相三线制。
七、结构与材质
外壳材料方面，边框采用铝合金材质，后壳采用钣金材质，前框为黑色。保护玻璃为不低于4mm钢化玻璃，抗震等级达不低于7级。安装形式为壁挂挂墙，散热方式为智能温控散热。
八、环境要求
工作温度范围为0℃至40℃，工作湿度范围为10%至90%（无凝结）。
九、随机附件
随设备提供电源线一条、壁挂支架一套，以及电子说明书、保修卡、合格证。

	
	机房管理系统
	国产50节点授权，支持屏幕监看、文件分发、远程协助等功能

	
	学生电脑桌
	1、尺寸：≥700*600*750mm；
2、桌脚方管规格≥50mm*15mm,壁厚≥1.5mm，网板壁厚≥1.0mm；
3、台面：厚度≥25mmE1优质实木颗粒板。
4、脚套：采用优质耐磨的塑料专用脚套。表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈等工艺；塑粉：选用聚酯塑粉，安全环保，色泽持久；生产工艺：经静电、磷化、热固性粉沫喷涂工艺处理处理。

	
	学生凳
	1、主体为采用钢木结构，凳面为≥25mm厚实木颗粒板；
2、立柱为≥30*30*1.5mm厚冷轧钢管； 
3、横衬为≥20*30*1.2mm厚冷轧钢管。

	
	多媒体讲台套件
	1、多媒体讲台详细要求
材质工艺：
钢木结合一体成型，边缘及拐角均为圆弧设计。柜体采用的高密度优质加厚冷轧钢板，约0.8-1.2。左右安装橡木实木扶手，边缘圆润。柜体工艺，脱脂，酸洗，磷化，防腐防锈处理，静电喷涂，溜平固化，结实耐用。重点部位采用一次冲压成型技术，所有钣金部分尺寸精度及各部件一致性高，所有圆角不小于R3，确保学生安全。
桌面为厚度12mm左右木质耐划台面，防水防火。配备符合人体力学的弧形实木扶手。
柜体颜色根据采购人要求确定。
具体要求：
全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性。
桌面内径深不低于586mm,下柜四面侧板，为拼插结构 ，箱体外径尺寸（长约760mm深约-600mm-高约670mm）。桌体下层内部，采用标准机柜设计，主机位尺寸（长约250mm-深约490mm-高约600mm）。桌体内部可安装放置多媒体设备，或储存环保书写套装墨水瓶等不常用教具。 
讲桌抽屉和桌体柜门用同一把锁匙，开启和关闭。配有备用钥匙，整个讲台只使用一副划轨，减少故障率。
产品配置：
宽大双抽屉，隐藏式抽拉设计，可储物，带锁具，防丢失，抽屉展开尺寸(约400-350mm)。
桌面预留走线孔（敲落式），预留集成接口模块，安装位置。
桌面，柜体四侧，预留有出线孔，敲开即用。
2、椅子详细要求
背筐：双层网面固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手；
脚：钢制脚；
金属材质：钢
面料：网布；
坐垫：高密度海棉，网布，高弹力，防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；条形双层网布，承受不低于100kg
3、扩音器详细要求
音响系统包含三套核心设备：
1. 全频音箱，采用10寸低音+3寸高音二分频设计，额定功率100W，灵敏度96dB，频响106Hz–18kHz，最大声压级118dB，支持多角度安装；
2. 多功能合并式功放，输出功率400W，频响20Hz–20kHz，支持5.1声道输入，具备蓝牙、USB、调频收音及混响功能；3. UHF无线麦克风系统，一拖二设计，频段640–690MHz，100个可调频点，接收距离＞60米，延时＜3ms，信噪比＞85dB，失真度＜0.5%。

	
	千兆交换机
	尺寸与安装：设备尺寸不大于440mm×240mm×44mm，符合标准1U机架式规格。支持机架安装、桌面放置或壁挂安装，外壳采用金属钢壳材质。
固定端口：提供不少于48个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口，以及不少于2个千兆SFP光口（1Gbps）。
指示灯：具备电源指示灯和端口连接/状态指示灯，便于实时监控设备运行状态。
性能指标：交换容量不低于100Gbps，包转发率不低于74.4Mpps。
电源与功耗：支持100-240V AC、50/60Hz宽电压输入，整机最大功耗不超过48W。
防雷能力：端口防雷等级不低于6KV，电源防雷等级不低于6KV。
模式切换：设备配备二段式拨码开关，支持两种工作模式切换；
标准共享模式：所有端口之间均可相互通信，相当于普通交换机。
VLAN隔离模式：开启后，1至46号端口之间相互隔离不能通信，但均能与47至50号端口通信。
环境适应性：
工作温度：0℃至45℃
存储温度：-40℃至70℃
工作湿度：10%至90%（无凝结）
存储湿度：5%至90%（无凝结）

	
	网络布线工程
	51台计算机网络布线，含六类网线、电源布线、插排等，含施工及辅材

	
	考场文化氛围布置
	1、内部环境布置，操作流程图、考场纪律标识、考试流程指引等展板，简约实用，约≥15平方（含KT版、亚克力板）；
2、含墙面瓷砖与乳胶漆铲除约190㎡； 玻璃地簧门≥9.8㎡（含封门洞）
3、强电开关插座≥60个，电流≥10A（含配套的配电箱及空开）； 
4、电源线：4㎡≥200米； 2.5㎡≥200米； 6㎡≥20米； 
5、网线：≥UTP 6类网线≥3箱； 

	
	静电地板
	≥600*600*30mm瓷砖面静电地板，含施工安装

	
	网络机柜
	22U标准网络机柜≥600mm*600mm*1200mm。


（四）商务要求
[bookmark: _Toc8660][bookmark: _Toc1458937]1.合同履行期限：合同签订之日起45天内完成供货及安装、调试，从验收合格之日起3年质保。
2.报价要求：
投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。
对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。
3.付款要求：收到货物且安装调试验收合格后，中标供应商按照采购人的需要完成技术培训后，采购人收到中标供应商开具本项目合同全额增值税发票，按合同金额100%办理支付。
4.投标人提供近三年（2023年4月至投标文件递交截止时间，以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩
5.投标人拟派技术人员具备教育行政部门主办的汽修技能高考培训经验
6.投标人需提供汽修技能高考虚拟仿真和课程软件著作权登记证书
7.投标人提供质量控制和安全文明措施，内容包含但不限于：
（1）提供完整的质量保证体系文件（含组织架构、岗位职责、质量控制流程）；
（2）关键控制措施（如原材料检验、过程检验、成品检验）均有明确的操作标准及责任人；
（3）安全措施涵盖用电、消防、施工、数据安全等，并有应急预案；文明施工方案包含人员管理、场地管理、噪音及垃圾处理等具体措施。
   8.投标人提供工期及进度计划方案，内容包含但不限于：
（1）承诺工期完全满足招标文件要求并提供详细的进度计划表（以日历天为单位，含各阶段起止时间）；
（2）进度计划与工期安排完全衔接对应（如：第X天完成XX工作，累计XX天）；保障措施具体可行（如：人员配置、物资储备、应急预案等）。
9.投标人提供的售后服务方案，方案包含但不限于：
（1）针对学校实训室的培训计划；故障及时响应保障，接到故障通知后到达时间、处理各类故障时间；
（2）售后服务专业技术人员技术保障，备品备件的供应，定期回访机制。
10.投标人提供的安装、调试及验收方案，方案包含但不限于：
（1）针对学校实训室设备的安装布局图、安装布署方案、调试步骤流程；
（2）建议的验收方法或方案，流程可操作，有明确的验收量化标准。


三、第3包：武汉市东西湖职业技术学校数控专业机房建设项目63.9万元。
（一）项目概况
数控专业建设一间标准化教学机房，需要购买管理服务器、实训计算机、主控计算机、接入交换机、机柜、多媒体教学应用软件授权、智慧黑板等设备，以及实训室改造等服务，配套双工位桌椅、教师椅、静电地板等设施，满足50名学生同时开展数控专业教学实践活动。
（二）采购内容清单
	标的序号
	标的名称
	计量
单位
	数量
	要求/备注

	1
	管理服务器
	台
	1
	

	2
	实训计算机
	台
	50
	核心产品
强制节能产品

	3
	主控计算机
	台
	1
	强制节能产品

	4
	接入交换机
	台
	2
	

	5
	机柜
	台
	1
	

	6
	布线及施工服务
	点
	51
	

	7
	多媒体教学应用软件授权
	点
	51
	

	8
	智慧黑板
	台
	1
	强制节能产品

	9
	电容触控笔
	套
	1
	

	10
	扩音系统
	套
	1
	

	11
	集中控制管理平台
	套
	1
	

	12
	桌面式扩音麦克风
	套
	1
	

	13
	日夜型半球型网络摄像机
	套
	4
	

	14
	硬盘录像机（NVR）
	套
	1
	

	15
	监控电脑主机
	台
	1
	强制节能产品

	16
	监控电脑显示器
	台
	1
	强制节能产品

	17
	学生凳
	把
	50
	

	18
	实训椅
	把
	1
	

	19
	双工位桌子
	张
	25
	

	20
	静电地板
	平方
	125
	

	21
	实训室改造
	项
	1
	


备注：（1） 为落实政府采购强制、优先采购节能产品政策的要求，本项目采购标的物中，需实施政府强制采购的节能品目清单产品类别为实训计算机、实训计算机显示屏、主控计算机、主控计算机显示屏、智慧黑板、监控电脑主机，监控电脑显示器，供应商须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中相应认证机构出具的产品认证证书。
★（2）供应商提供承诺函，承诺实训计算机、主控计算机、监控电脑主机满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29号）通知全部*指标（不包括序号183关于CPU和操作系统安全可靠测评要求）。
★（3）供应商提供承诺函，承诺管理服务器（通用服务器）满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）通知全部*指标（不包括序号75关于CPU和操作系统安全可靠测评要求）。
（4）核心产品为实训计算机，提供相同品牌的不同投标人按一家投标人计算，核心产品不足三个品牌会导致废标。


（三）技术、服务要求
	序号
	名称
	性能/配置

	1
	管理服务器
	1、规格：2U通用服务器。
2、处理器：单颗处理器主频≥2.1GHz，≥12核，缓存≥18MB，可选最大可支持至32核处理器，支持≥205W处理器。
3、内存：≥1*32G DDR4 3200MHz内存，最多支持16个TruDDR4 3200MHz内存插槽，最大支持≥1TB内存扩展。
4、硬盘：≥1*960G SSD+1*8T SATA机械硬盘，≥8个2.5英寸热插拔SAS/SATA/NVME硬盘，≥2个内置M.2固态硬盘。
5、阵列卡：支持Broadcom Riad卡、支持JBOD模式和RAID级别0、1、5、10、50和60或0、1、5、6、10、50、60。
6、网卡：双口千兆网卡，支持≥1个OCP 3.0网卡，万兆和25Gb网卡。
7、电源：≥1*600W电源，支持1+1冗余电源，支持550W/800W/1200W 220VAC 80 Plus Platinum。
8、冷却系统：≥四个热插拔风扇，支持N+1冗余。
9、I/O扩展：最多支持≥6个PCIe 4.0插槽。
10、操作系统：≥64位操作系统，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级，支持操作系统备份及还原功能。

	2
	实训计算机
	硬件技术参数：
★1、CPU：内核数≥10，总线程数≥16，基本频率≥2.5GHz，最大睿频频率≥4.7GHz，缓存≥20MB（投标时需注明CPU详细型号，需提供CPU厂家官网截图证明并加盖投标人公章）
★2、芯片组：≥可支持的处理器 PCI Express 端口配置PCIe 5.0: 1x16, PCIe 4.0: 1x4（投标时需注明芯片组详细型号，需提供芯片组厂家官网截图证明并加盖投标人公章）
▲3、内存：≥16G DDR4内存，≥2个内存插槽（需提供产品彩页或者厂家官网截图证明并加盖投标人公章及投标人承诺函）
4、显卡：≥8G D7独立显卡，DP接口≥3个，HDMI接口≥1个。
5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前≥2后≥3共5个音频接口）
▲6、硬盘：≥512GB M.2 PCIe NVMe SSD硬盘，支持扩展≥2个HDD硬盘+2个SSD硬盘
7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡
▲8、扩展槽：≥1个PCIe 16x Gen5、1个PCIe 1x，所有插槽均为出厂标配（提供实物照片及产品彩页证明并加盖投标人公章及投标人承诺函）
▲9、键鼠：原厂USB防水抗菌键盘鼠标（需提供检测报告证明并加盖投标人公章及投标人承诺函）；
▲10、接口：≥11个USB接口（至少包含8个USB3.2 Gen1接口、1个USB3.2 Gen2 Type-C接口），≥1个HDMI1.4、≥1个DP、≥1个RJ-45 端口、≥3个SATA3.0接口（需提供产品彩页截图或者产品实物接口照片证明并加盖投标人公章及投标人承诺函）
11、操作系统：≥64位操作系统，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级，支持操作系统备份及还原功能。
12、电源：≥500W高效电源，能效可达≥82%。
13、显示器：≥23.8英寸超窄边框LED显示器，分辨率≥1920*1080。
▲14、机箱：标准MATX立式机箱，标配除菌风扇（有效去除空气中甲醛等有害物质，净化空气，需提供检测结果为配有空气净化风扇的电脑，24小时内可减少甲醛量为≤39.00mg报告证明并加盖投标人公章及投标人承诺函）；机箱≥15L、顶置电源开关键，方便使用；
▲15、安全功能：（1）支持看门狗功能，可监控系统的运行状态当系统死机时该功能会自动重启系统，以确保计算机可以继续正常运行（提供中文版BIOS设置界面截图）；（2）智能 USB 屏蔽技术，仅识别键盘鼠标，无法识别 USB 读取设备（提供中文版BIOS设置界面截图）；（3）主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，所投产品制造商需提供原厂数据安全擦除软件（提供软件截图），有效防止数据泄露；
16、服务：原厂提供≥3年上门保修服务，厂商承诺：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则提供迟日数对应的月度延保服务；在3年维保时间内，承诺将提供≥1次试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数。
软件技术参数：
1、为实现异构平台混合管理，要求云桌面管理平台支持在Windows或麒麟等国产系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。
2、为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。
▲3、可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。（提供此功能界面截图证明）
▲4、为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（提供此功能界面截图证明）
▲5、为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（提供此功能界面截图证明）
▲6、为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明）
▲7、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。（提供此功能界面截图证明）
▲8、支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（提供此功能界面截图证明）
▲9、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明）
10、可提供网盘功能：支持用户在终端登录网盘，实现数据漫游与数据共享；支持用户将网盘中的文件分享给其他用户，其他用户可通过链接和提取码查看文件。
11、网盘回收站功能：为防止误删重要文件，删除的文件会先保留在回收站，可根据实际情况按需取回。
12、为满足客户单位形象与风格的统一要求，支持系统名称、LOGO、登录背景图等可按需修改成客户单位名称。
13、为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。
▲14、为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。（提供此功能界面截图证明）
15、为简化管理，云桌面管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理。
16、终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。
17、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。
18、为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现异构设备的统一管理。
▲19、当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。（提供此功能界面截图证明）
▲20、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。（提供此功能界面截图证明）

	3
	主控计算机
	★1、CPU：内核数≥20，总线程数≥28，基本频率≥2.1GHz，最大睿频频率≥5.4GHz），缓存≥33MB（投标时需注明CPU详细型号，需提供CPU厂家官网截图证明并加盖投标人公章）
★2、芯片组：≥可支持的处理器 PCI Express 端口配置PCIe 5.0: 1x16, PCIe 4.0: 1x4（投标时需注明芯片组详细型号，需提供芯片组厂家官网截图证明并加盖投标人公章）
3、内存：≥32G DDR4内存，≥2个内存插槽。
4、显卡：≥8G D7独立显卡，DP接口≥3个，HDMI接口≥1个
5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前≥2后≥3共5个音频接口）
6、硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVMe SSD硬盘，支持扩展≥2个HDD硬盘+2个SSD硬盘。
7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡
8、扩展槽：≥1个PCIe 16x Gen5、1个PCIe 1x，所有插槽均为出厂标配。
9、键鼠：原厂USB防水抗菌键盘鼠标；
10、接口：≥11个USB接口（至少包含8个USB3.2 Gen1接口、1个USB3.2 Gen2 Type-C接口），≥1个HDMI1.4、≥1个DP、≥1个RJ-45 端口、≥3个SATA3.0接口。
11、操作系统：≥64位操作系统，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级，支持操作系统备份及还原功能。
12、电源：≥500W高效电源，能效可达82%。
13、显示器：≥23.8英寸超窄边框LED显示器，分辨率≥1920*1080。
14、机箱：标准MATX立式机箱，标配除菌风扇，机箱≥15L、顶置电源开关键，方便使用；

	4
	接入交换机
	1、交换容量:≥336Gbps
2、包转发率:≥51Mpps; 
3、端口:≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP，无风扇自然散热; 
4、可靠性:支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间≤50ms;
5、业务口防雷:业务口防雷可达10KV;
6、长期工作温度:长期工作环境温度范围：≥-5℃~45℃。
7、须提供满足以上技术参数的官网截图证明。

	5
	机柜
	22U标准网络机柜≥600mm*600mm*1200mm须提供符合国家相关标准的第三方检测报告。

	6
	布线及施工服务
	施工及线材:以上设备施工所需全部的辅料,包括弱电线材,PVC槽管、接线板等以及音响、话筒等智能化设施施工所需的所有的线材等

	7
	多媒体教学应用软件授权
	1、教师演示：为提升教师演示的灵活性，支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示；
2、屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等；
3、视频广播：为保障教师机可流畅地播放的视频可同步广播到学生机采用流媒体技术，实现同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持市面常见的媒体音视频格式，包括但不限于Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等，支持视频清晰度包括但不限于720p、1080p；
4、分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字，表情，图片等。
5、视频直播：为达到更形象的教学效果，支持通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机；为快速设置摄像头，支持引导提示客户选择视频设备；
▲6、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用Media Player 直接播放。（提供此功能界面截图证明）
7、语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源包括但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）；
8、教师可与任意一名已登录的学生进行双向语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切换对讲对象；
9、教师可选定一台学生机，由此学生代替教师进行示范教学；
10、教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度；
11、支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生；
12、允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。
13、教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕 ；
14、为方便教师收取作业批改，支持学生把做好的作业直接提交到教师机。教师可选择接收或拒绝学生提交的文件；且教师可限制学生提交文件的数目和大小。
15、支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器，支持通过各种策略限制学生使用程序。
▲16、支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。（提供此功能界面截图证明）

	8
	智慧黑板
	智慧黑板硬件参数：
★1.屏幕显示尺寸86≥寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，须提供产品彩页及官网链接。
2.图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持16:9；亮度≥100cd/㎡；
3.色域覆盖率≥72%NTSC，灰度≥256级。
4.屏幕采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H有效保护屏幕显示画面。
5.采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
6.屏体采用电容触控技术。
7.触摸响应时间不大于8ms，全通道支持≥20点触控及书写，书写延迟≤35ms。
8.整机内置不低于2.0声道扬声器，内置≥2个音响，功率≥30W。
9.智慧黑板整机正面为平面黑板，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。
10.整机内置麦克风阵列数不少于4，拾音距离不少于12m。
11.整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥1300W，拍摄角度≥120度，支持录制≥3840X3104分辨率的视频，支持拍照、二维码识别、巡课、直播等功能。
12.前置实体按键数量不少于6个，可实现电源、调节音量、护眼模式、录屏、调取中控菜单功能，其中录屏功能可将课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。
13.整机前置接口至少1路Type-C、2路USB 3，整机具备1路双通道USB接口，无需占用前置USB接口；
14.内置安卓嵌入式系统，Android 11及以上版本。机身内存≥8G ROM，运行内存≥2G RAM。
15.整机具备锁定触控功能：
16.熄屏状态下，可进行音频播放，有助于语音类教学学生精力更集中，可按键唤醒，长按触屏唤醒。
17.为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏可隐藏双侧边工具栏，可通过前置物理按键等多种方式在任意通道下调出中控菜单。
18.亮度调节：整机支持不少于3种亮度调节模式，在自动模式下，可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。
19.整机系统具备高清≥4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果。
20.整机支持无线传屏，一键实现全屏显示。
21.安卓系统下白板软件支持三角形、正方形、多边形、直线、虚线、箭头等不少于11种常见图形或线条绘制，并可对图形或线条画笔大小、颜色进行调整。
22.一体机采用抽拉式模块化电脑，外部无任何连线，支持快速拆卸。
23. CPU: ≥ 8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥256G SSD。
24.PC模块采用按压式卡扣，无需工具即可快速维护或替换模块。
教学软件技术参数：
一、AI备课系统
1.课件主题匹配：支持输入课件主题，以及选择课件授课场景和授课类型生成课件，支持根据备课进度推荐课件主题，同时支持识别上传云课件、云教案以及本地化文件，让生成的课件内容更精准；
2.课件目标生成：匹配对应的教材版本、年级、主题生成对应的课件目标；
3.课件目标编辑：支持添加、删除、修改教学目标，支持手动编辑输入或人工智能生成对应的教学目标；支持通过人工智能把教学目标生成对应的教学大纲。
▲4.教学大纲生成：支持以思维导图的形式生成三级教学大纲，教学大纲可根据教学设计内容自动生成课堂活动、思维导图、学科工具等；（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
5.教学大纲编辑：支持添加二级、三级主题，可手动编辑教学主题，支持对二级主题进行AI拓展，不少于智能拓展、跨学科、新课标三类拓展方式；支持选择三级子主题节点内容，不少于互动、吸引两类节点内容，以AI生成三级子主题。设计界面支持放大缩小，编辑操作支持撤销、恢复。基于教学大纲生成符合教学目标的课件和教案；
▲6.生成课件和教案：支持基于教学大纲生成教学课件和教学设计，课件内包括教学大纲中设计的课堂活动、思维导图、学科工具等；支持在完整课件的基础上AI生成单页课件，支持手动输入描述以及根据上下文推荐；支持修改大纲节点内容，新增节点时大纲同步生成课件页。教案支持一键复制。支持一键更换课件主题风格，分享课件，演示预览课件；（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
7.课件智能编辑：支持课件页自动排版，可一键更换布局或挑选更多的智能布局模板。
8.智能生成图片：支持一键配图，可输入图片提示词生成对应图片。
9.精品图库搜索：支持图库搜索，搜索列表会自动识别图片标签推荐内容。
10.单人每月完整生成课件频次不低于10次。
二、互动教学教研软件
1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
2、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、课堂活动智能填写，支持选词填空、判断对错等课堂活动。可智能填写支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，快速完成课堂活动的制作，提高老师制作课堂活动的效率。
4、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于150000份的交互动课件。支持按照下载量、课件质量、相关性等每天动态更新课件列表，支持筛选和关键词搜索。课件可同步下载至教师个人云空间。
▲5、软件支持实现信息化集体备课，至少应能实现如下功能：集备研讨、在线批注、稿件编辑、智能稿件对比、生成集备报告等。（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
6、软件支持云教案功能，内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
▲7、软件支持电子化听评课，至少应能实现如下功能：支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件；支持查看评课记录及导出评课报告和听课记录。（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
8、软件支持线上教学直播授课系统，至少应能实现如下功能：
(1)一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。
(2)文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师；
(3)互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。
(4)远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；
(5)远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。
(6)课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
三、数字化教研管理软件功能：
1、支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。
▲2、支持教学检查：管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备课数据。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持数据筛选，支持导出备课组数据：支持导出课程资源和集体备课数据。（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
3、提供数据看板功能，支持学校数据概览、信息化指数、教研活动数据、教师研修情况、学校资源建设等情况的查看。
4、提供行政管理功能，支持对教师进行分组、审核、搜索、导出及信息管理；支持下发学校通知及班级管理等。
5、具备教研管理中心，支持教学设计、教学检查、集体备课管理、听评课管理及班级氛围管理。
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	电容触控笔
	1、笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g；无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室；
2、笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
3、连续书写距离不小于7km；短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出；
4、内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
▲5、支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
6、支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
7、支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能；
8、内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时；
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	扩音系统
	1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.输出额定功率≥ 2x15W。音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
3.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。THD+N≤1%。声频响110Hz-16kHz。距离音箱10米处声压级≥75dB。
功能描述：
4.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
5.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
6.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
7.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告）
8.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。
9.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
10.支持交互智能设备显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。
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	集中控制管理平台
	1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。
2.登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。
3.设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。
4.设备巡视：支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。
▲5.掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
6.批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。
7. 冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
8.弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。
9.网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。
▲10.AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒。（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
11.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。
12.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。
13.设备概览：支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含：使用率、软件使用情况、网址访问情况。
14.设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况。
15.基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。
16.素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。
▲17.护眼及管控：支持设置在特定时间段内，使用超过自定义时长后，自动进入息屏、锁屏的模式。支持分段累积计算设备屏幕使用时长。（需提供带有CNAS或CMA标识的检测报告加盖投标人公章）
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	桌面式扩音麦克风
	电容式，频率响应≥100Hz-16000Hz，低阻抗，单一指向，灵敏度≥-40dB+2dB；供电DC1.5V/3V/48V，有效拾音距离≥10-50cm。
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	日夜型半球型网络摄像机
	1.支持≥1 TOPS算力（须提供彩页及官网链接）
2.支持行为分析; 
3.支持背光自适应、透雾自适应; 
4.采用1/3" CMOS;≥120db超级宽动态，强反差场景还原真实细节; 
5.支持≥30米红外，≥20米白光; 
6.内置麦克风，支持拾音;
7.支持PoE供电； 
8.支持超级编码;
9.≥400万像素。
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	硬盘录像机（NVR）
	1.≥8路网络视频接入，≥64Mbps视频接入带宽； 
2.支持Turbo模式，且在Turbo模式下可扩展至≥12路网络视频接入，提供官网截图证明。
3.支持≥1个HDMI，支持≥1080P高清分辨率输出；
4.支持在预览时间点打标签，通过在回放时打标签，快捷定位并播放重点内容；
5.支持按时间、录像类型、标签、事件查询录像文件；
6.可提供云服务，支持手机APP远程访问；
7.支持人机本地端、Web客户端、iClient 客户端和手机APP客户端多种登录方式；
8.支持录像锁定，保护重要录像在指定周期内不被覆盖；
9.存储容量：≥4TB。

	15
	监控电脑主机
	1.CPU：内核数≥4，总线程数≥4，基本频率≥3.3GHz，最大动态加速率≥4.3GHz），缓存≥20MB（投标时需注明CPU详细型号，需提供CPU厂家官网截图证明并加盖投标人公章）‌‌
2.芯片组：与CPU配套的芯片组；
3.内存：≥8G DDR4；
4.存储：≥512G SSD；

	16
	监控电脑显示器
	显示器：≥23.8英寸超窄边框LED显示器，分辨率≥1920*1080

	17
	学生凳
	方凳：钢木结构，凳面为≥25mm厚实木颗粒板；立柱为≥30*30*1.5mm厚，横衬为≥20*30*1.2mm厚冷轧钢管制作。

	18
	实训椅
	1. 网布：采用高级双层弹力网；
2. 座布：采用高级弹力网布；
3. 背筐：采用白色PP加纤全新料，升降头枕；
4. 海绵：采用高密度海绵；
5. 木板：采用≥12mm的夹层板；
6. 底盘：采用“国标”标准底盘；
7.气杆：采用过SGS检测气杆（采用碳钢基体+基础涂层工艺，屈服强度≥450MPa）；
8.脚架：采用牙尖电镀脚；
9.轮子：万向静音尼龙轮。

	19
	双工位桌子
	1、尺寸：≥1400*600*750mm；
2、桌脚方管规格≥50mm*15mm,壁厚≥1.5mm，网板壁厚≥1.0mm；
3、台面：厚度≥25mmE1优质实木颗粒板。
4、脚套：采用优质耐磨的塑料专用脚套。表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈等工艺；塑粉：选用聚酯塑粉，安全环保，色泽持久；生产工艺：经静电、磷化、热固性粉沫喷涂等工艺处理处理。

	20
	静电地板
	≥600*600*30mm瓷砖面静电地板，含施工安装

	21
	实训室改造
	含墙面/顶面原有乳胶漆、复合地板拆除，墙面/顶面乳胶漆重新粉刷，机房文化装饰（如标语、专业文化展示等）具体要求如下：
包含：
1、 实训室墙面顶面乳胶漆≥300平方（抑制霉菌等级≥0级；耐洗刷性≥1500次不露底；符合室内空气环境检测A+标准；挥发性有机化合物VOC含量≤80g/L;甲醛含量≤50mg/kg;)
2、 实训室复印地板约≥125平拆除及垃圾清运。
3、 实训室文化装饰（如标语、专业文化展示等）≥15平方（含KT版、亚克力板）；
4、 实训室窗帘约25米(类型：全遮光隔热窗帘; 材质：聚酯纤维； 遮光率≥90%；重量≥100g/㎡；配件：含罗马杆、吊环、挂钩等）
5、 实训室照明灯具3套（类型:LED铝扣板灯；瓦数≥36W；光源：大功率芯片+背光透镜；光效：≥5700K白光；电源：高效、内置恒流驱动电源；材质：冷轧板+PC面框）



（四）商务要求
1.合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成安装调试交付使用；3年原厂质保
2.报价要求：投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。
3.付款要求：甲方收到货物且安装调试验收合格，乙方按照甲方的需要完成技术培训后，甲方收到乙方开具本项目合同全额增值税发票，按合同金额100%办理支付。乙方未及时提供增值税发票的，甲方有权延迟付款。
4.服务要求：
（1）服务标准：对采购标的培训、维护技术等售后服务的要求。提供不低于5人次的系统操作培训，要求培训学时不低于18学时，参培人员能够熟练使用所购置设备向学生操作示范，培训合格后由乙方颁发培训结业证书；
（2）服务效率：对采购标的服务响应时间的要求。维护响应时间≤2小时，到场维修时间≤24小时。在武汉有售后服务中心，质保期内定期对设备检查、维修及保养。
5.制造商实力：
（1）所投核心产品（实训计算机）制造商获得国家信息安全测评信息安全服务资质证书
（2）投标人所投核心产品（实训计算机）制造厂商服务体系获得国家信息安全服务资质证
（3）所投核心产品（实训计算机）制造商获得工业和信息化部《工业产品绿色设计示范企业》
（4）所投智慧黑板产品制造商具有由国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的认证证书：1、低碳体系；2、IECQ有害物质体系
（5）为确保师生教学数据隐私安全管理，要求所投集中控制管理平台制造商具有由国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的认证证书：1、云服务信息安全管理体系；2、隐私信息管理体系
（6）所投智慧黑板教学软件制造商具有一定的数据管理能力，须通过DCMM（数据管理能力）认证
6.所投核心产品（实训计算机）整机通过盐雾试验及腐蚀试验评级试验；
7.所投核心产品（实训计算机）制造商实验室具备有效CNAS实验室认可证书；
8.供应商需提供项目服务方案，包括但不限于：项目服务标准；项目实施的各个阶段详细计划；项目实施过程中的管理及保障措施；项目质量管理
9.供应商需提供项目培训方案，包括但不限于：培训时间计划；培训课程；培训人员安排；培训成果验收
10.供应商需提供售后及运维方案，包括但不限于：售后服务体系、售后响应时间；运维服务方案。
11.供应商需提供项目应急方案，包括但不限于：突发状况应急保障措施；系统故障预警实施方案。


第三部分评标方法及评分标准
[bookmark: _Toc10998][bookmark: _Toc1458938]一、评标方法
本项目评标采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
[bookmark: _Toc35]二、评审因素及评分标准
第1包：武汉市东西湖职业技术学校计算机专业教学条件改善更新项目
	评标
项目
	评标分项
	评议打分细则
	分值

	价格部分（50分）
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=（评标基准价／投标报价）×50%×100（保留两位小数）
	50

	商务部分（10分）
	类似业绩
	为保证项目质量，投标人近三年来（2023年5月至今）具备类似成功案例经验，须同时提供相关类似项目业绩证明（包括但不限于标准化考场机房类项目）；
注：业绩证明须提供合同（所提供的合同须提供供货清单页（可以不牵涉金额等相关商业信息）、合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）和中标通知书；
每提供一份完整的证明文件得1分，共3分；未提供或提供资料不完整的，不得分；
	3

	
	服务保障
	为保证“智慧教学终端”的服务保障能力，投标人须提供所投“智慧教学终端”生产厂家依据国标GB/T15496-2017《企业标准体系要求》达到标准化等级服务证书，并根据证书等级按以下标准计分：
达到标准化等级服务5A认证的得3分；4A认证的得2分；3A认证的得1分；提供其他等级或未提供证书不得分。
需提供认证证书，并提供全国认证认可信息公共服务平台：http://cx.cnca.cn/查询结果截图证明并加盖投标人公章。
	3

	
	投入人员
	1.投标人针对本项目拟投入的项目经理具有高级工程师职称或信息系统项目管理师的，得1分。
[bookmark: _GoBack]2.供应商针对本项目拟投入的技术负责人（与项目经理不得为同一人）具有高级工程师职称或信息系统项目管理师的，得1分。
（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。）
	2

	
	质保期
	投标人在满足招标文件基本要求的情况下，承诺质保期、服务标准年限每增加一年得1分，最多得2分。需提供承诺函并加盖投标人公章。
	2

	技术部分（40分）
	重要技术指标
	根据招标文件采购清单及技术参数的要求，投标人所投产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件技术参数、要求的，得19分；标“▲”参数为本项目重要参数指标。每有1项不满足的扣1分，扣完为止。重复参数只评估一次，不做重复计算。
注：投标人应按照招标文件要求提供证明材料，如不满足招标文件要求或未提供证明材料，则视为该项技术指标负偏离。
	19

	
	演示技术指标
	为了验证投标人所提供的产品功能实现及场景还原效果是否满足采购人教学需求，保证项目顺利实施，标“●”参数需提供视频演示以下内容。
（1）功能演示1：
7.等级考试系统（一级WPS）：
一、服务器端功能
●1）导入、更新题库：升级只需要在服务器端更新题库，客户端会在下一次启动时自动下载最新试卷；（提供操作功能视频）以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分。
（2）功能演示2：
7.等级考试系统（一级WPS）：
一、服务器端功能
●4）多科目题库管理：可添加多个科目，练习模式时客户端根据加密狗控制显示多个科目，考试模式时客户端根据预置的学号对应的科目自动下载该科目的试卷；（提供操作功能视频）以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分。
（3）功能演示3：
7.等级考试系统（一级WPS）：
一、服务器端功能
●8）数据备份/还原：对于服务器端的数据可以进行备份存储，必要时也可以还原查看；（提供操作功能视频）以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分。
（4）功能演示4：
7.等级考试系统（一级WPS）：
二、客户端功能
●2）详细的操作讲解（MP4格式，真人讲解）：对上机题的所有步骤进行详细讲解演示，实现自动评分，进行详细的知识点解析，方便学习；（提供操作功能视频）以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分。
（5）功能演示5：
13.AI全向拾音麦：
●16.支持多种类别的噪声抑制，如教室中常见的敲桌子、衣物面料摩擦声等噪声（提供对应降噪算法开、关的噪声抑制效果演示视频，视频中间不允许有任何剪辑）；以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分。
（6）功能演示6：
13.AI全向拾音麦：
●23.可基于室内平面图标示的域精确设置拾音区，并灵活调节拾音区覆盖范围，根据建筑结构，能够满足矩形、方形、梯形或其他与建筑结构匹配的拾音区形状，调节范围可以精确到0.01米（提供拾音区范围、形状调节功能演示视频）；以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分。
（7）功能演示7：
13.AI全向拾音麦：
●27.吸顶麦系统支持配置的保存、导入，预配置多个参数进行切换，方便大规模系统配置和调试（提供调试软件录制视频，视频中间不允许有任何剪辑）；以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分。
（8）功能演示8：
13.AI全向拾音麦：
●31.具备可视化声源定位能力，实时捕捉讲师位置，便于精准定位收音区域（提供功能演示视频）。以上演示内容完整且全部符合要求得1.5分，否则得0分
以上（1）-（8）项演示内容完整且全部符合要求的，每满足1项得1.5分，否则得0分，满分12分。
	12

	
	设备供货进度、运输、保管、安装调试方案
	根据本项目实际特点，投标人应提供成品设备供货及安装调试保障方案，方案包括但不限于以下评审内容：
（1）成品设备供货进度计划；
（2）运输、保管保障方案；
（3）安装调试方案。
评审标准：
（1）完整性：方案涵盖上述四项评审内容，不缺项；
（2）科学性：方案建立在稳固的知识基础和合理的逻辑推理之上，保障策略有效、实用；
（3）合理可行性及针对性：考虑到可能出现的问题并提出有效的解决方案，方案可落地实施。
对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得1分；满足2项的，得0.5分；满足1项的，得0.25分；未提供对应内容的，不得分，满分3分。
	3

	
	验收及培训方案
	根据本项目实际特点，投标人应提供验收及培训方案，方案包括但不限于以下评审内容：
（1）验收指导方案、验收标准；
（2）培训目的及对象、培训计划、培训时间、培训课程；
评审标准：
（1）完整性：方案涵盖上述二项评审内容，不缺项；
（2）科学性：方案建立在稳固的知识基础和合理的逻辑推理之上，保障策略有效、实用；
（3）合理可行性及针对性：考虑到可能出现的问题并提出有效的解决方案，方案可落地实施。
对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得1.5分；满足2项的，得1分；满足1项的，得0.5分；未提供对应内容的，不得分，满分3分。
	3

	
	售后服务保障方案
	根据本项目实际特点，投标人应提供售后服务保障方案，方案包括但不限于以下评审内容：
（1）接到故障通知后到达时间、处理故障时间；
（2）零配件优惠措施、明确质保期后的维修费用、配件及耗材优惠等其他条件内容；
（3）有售后服务人员配置，服务内容、保障措施，发生故障时有替代产品。
评审标准：
（1）完整性：方案涵盖上述三项评审内容，不缺项；
（2）科学性：方案建立在稳固的知识基础和合理的逻辑推理之上，保障策略有效、实用；
（3）合理可行性及针对性：考虑到可能出现的问题并提出有效的解决方案，方案可落地实施。
对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容满足3项评审标准的，得1分；满足2项的，得0.5分；满足1项的，得0.25分；未提供对应内容的，不得分，满分3分。
	3

	总分
	100




第2包：武汉市东西湖职业技术学校汽修虚拟仿真实训室建设项目
	评标
项目
	评标分项
	评议打分细则
	分值

	价格
部分
50分
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=（评标基准价／投标报价）×50%×100（保留两位小数）
	50

	商务
部分
18分
	类似业绩
	投标人提供近三年（2023年4月至投标文件递交截止时间，以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得2分，未提供不得分。需提供类似业绩合同复印件，至少包含同首页、合同关键页、合同盖章页。同一采购人不同业绩可累计得分。
	2

	
	人员配备
	投标人拟派技术人员具备教育行政部门主办的汽修技能高考培训经验，每提供一人得3.5分，最高得7分。（需提供聘书及邀请函等承办方盖章证明文件）
	7

	
	产品知识产权及可靠性
	为更好体现知识产权权益和产品质量,需提供以下产品对应资料：提供汽修技能高考虚拟仿真和课程软件著作权登记证书（复印件并加盖厂商公章）。每提供一份得1分，共5分。
	5

	
	质量控制和安全文明措施
	投标人提供质量控制和安全文明措施，内容包含但不限于：
（1）提供完整的质量保证体系文件（含组织架构、岗位职责、质量控制流程）；
（2）关键控制措施（如原材料检验、过程检验、成品检验）均有明确的操作标准及责任人；
（3）安全措施涵盖用电、消防、施工、数据安全等，并有应急预案；文明施工方案包含人员管理、场地管理、噪音及垃圾处理等具体措施。
评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得2分。
	2

	
	工期及进度计划
	投标人提供工期及进度计划方案，内容包含但不限于：
（1）承诺工期完全满足招标文件要求并提供详细的进度计划表（以日历天为单位，含各阶段起止时间）；
（2）进度计划与工期安排完全衔接对应（如：第X天完成XX工作，累计XX天）；保障措施具体可行（如：人员配置、物资储备、应急预案等）。
评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得2分。
	2

	技术
部分
32分
	技术参数
	评标委员会根据投标文件的响应情况，逐条对照判断所投设备是否满 足招标文件的要求。
1.技术参数中标注有“▲”号参数（20项）项为重要产品性能或功能技术参数项，有一项负偏离扣 0.5分， 直至扣完（需按要求提供相应产品资料如：宣传彩页、检验报告、产品功能截图或原厂出具并加盖公章的证明文件等作为评审依据）。
2.技术参数中没有标注“▲、●”的参数项达不到招标文件要求的， 每有一项负偏离扣 0.2分 ，直至扣完。
采购文件要求提供证明材料的需按要求提供，未提供视为不响应；未要求提供证明材料的，应在《项目技术、服务及商务要求响应、偏离说明表（不含★号条款）》中注明是否满足，未注明视为不满足。
	15

	
	产品功能性展示（技术参数中标注
有“●”号的参数项为该项目的要求提供功能确认视频或图片 ）
	汽修技能高考仿真考试软件：
（1）“二、后台设置部分—5.课程相关管理—创建课程章节”：可创建视频课程（支持第三方和本地上传，指定格式如m3u8）、考试关联、图文教材（文本形式，手动设置时长）、课件形式（支持多种格式）等不同类型的章节内容。（提供视频2分）
（2）“四、理论题库部分要求”：章节专项训练配有1套（出版社正规出版教学辅导书；配备练习册及教师用解析书）专用书，与学习网校章节训练题目一一对应。（提供样书及网校章节训练证明图片5分）
（3）“五、实操微课部分要求—模块一：气缸测量题库”：气缸视频拍摄需要两个机位，需要镜头特写及重要部分重点说明。（提供视频2分）
（4）“五、实操微课部分要求—模块一：气缸测量题库”：气缸微视频重点讲解重点和难点。（提供视频2分）
（5）“五、实操微课部分要求—模块三：发电机检测题库”：发电机视频拍摄需要两个机位，需要镜头特写及重要部分重点说明。（提供视频2分）
	13

	
	售后服务方案
	投标人提供的售后服务方案，方案包含但不限于：
（1）针对学校实训室的培训计划；故障及时响应保障，接到故障通知后到达时间、处理各类故障时间；
（2）售后服务专业技术人员技术保障，备品备件的供应，定期回访机制。
评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得2分。
	2

	
	安装、调试、验收方案
	投标人提供的安装、调试及验收方案，方案包含但不限于：
（1）针对学校实训室设备的安装布局图、安装布署方案、调试步骤流程；
（2）建议的验收方法或方案，流程可操作，有明确的验收量化标准。
评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得2分。
	2





第3包：武汉市东西湖职业技术学校数控专业机房建设项目
	评审内容
	评审标准
	分值

	投标报价（50分）
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=（评标基准价／投标报价）×50%×100（保留两位小数）
	50

	商务部分（12分）
	制造商实力
	（一）评分内容：
为保障正常的教学和考试应用，所投核心产品（实训计算机）制造商获得国家信息安全测评信息安全服务资质证书得3分，未提供认证或者提供过期证书不得分。
（二）评审依据：
1.投标文件中应同时提供证书复印件及“中国信息安全测评中心”官网证书信息查询截图并加盖投标人公章（平台网址：https://www.itsec.gov.cn/fwzz/；
2.未按要求提供证明材料的，该对应评分项不得分。
	2

	
	
	（一）评分内容：
为保障正常的教学和考试应用，投标人所投核心产品（实训计算机）制造厂商服务体系获得国家信息安全服务资质证，获得安全工程类一级及以上认证得2分，二级及以上得1分，三级级及以上得0.5分，最高得2分，不提供不得分。
（二）评审依据：
1.投标文件中应同时提供证书复印件及“中国信息安全测评中心”官网证书信息查询截图并加盖投标人公章（平台网址：https://www.itsec.gov.cn/fwzz/；
2.未按要求提供证明材料的，该对应评分项不得分。
	2

	
	
	（一）评分内容：
为保障产品出厂质量，所投核心产品（实训计算机）制造商获得工业和信息化部《工业产品绿色设计示范企业》的，得2分。                 （二）评审依据：
1.投标文件中应同时提供证书复印件及“中华人民共和国工业和信息化部”官网信息查询截图并加盖投标人公章（平台网址：https://www.miit.gov.cn/；
2.未按要求提供证明材料的，该对应评分项不得分。
	2

	
	
	（1） 评分内容：
所投智慧黑板产品制造商具有由国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的认证证书：
1、低碳体系
2、IECQ有害物质体系
按要求每提供1项认证得1分，最高得2分。
（二）评审依据：
1.投标文件中同时提供证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”官网证书信息查询截图（平台网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）；
2.未按要求提供证明材料的，该对应评分项不得分。
	2

	
	
	（1） 评分内容：
为确保师生教学数据隐私安全管理，要求所投集中控制管理平台制造商具有由国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的认证证书：
1、 云服务信息安全管理体系
2、 隐私信息管理体系
按要求每提供1项认证得1分，最高得2分。
（二）评审依据：
1.投标文件中同时提供证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”官网证书信息查询截图（平台网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）；
2.未按要求提供证明材料的，该对应评分项不得分。
	2

	
	
	（1） 评分内容：
为确保备授课场景下学校师生行为数据有效安全管理，要求所投智慧黑板教学软件制造商具有一定的数据管理能力，须通过DCMM（数据管理能力）认证。通过DCMM三级及以上得2分，通过二级得1分，其他不得分，需提供官网截图及证书复印件并加盖投标人公章。
（二）评审依据：
1.投标文件中应同时提供证书复印件及“全国DCMM评估公共服务平台”官网证书信息查询截图（平台网址：http://www.dcmm.org.cn）；
2.未按要求提供证明材料的，该对应评分项不得分。
	2

	技术部分（38分）
	产品技术规格响应
	投标产品技术规格完全符合招标文件要求得20分。
招标文件中标注“▲”的技术指标（共计28处）为重要功能需求，需逐项按照招标文件要求提供证明文件，如有不满足每项扣0.5分，其它未标注任何符号的一般技术指标如有不满足每项扣0.2分，扣完为止（需按招标文件要求提供证明材料）
	20

	
	
	为保障产品性能稳定，所投核心产品（实训计算机）整机通过抗压测试合格认证得2分（提供权威部门的检测合格证书复印件加盖投标人公章为得分依据）
	2

	
	核心产品
	为体现产品耐用性，所投核心产品（实训计算机）整机通过盐雾试验及腐蚀试验评级试验，获得防腐认证测试合格得2分（提供第三方检验合格证书复印件加盖投标人公章为得分依据）
	2

	
	核心产品
	所投核心产品（实训计算机）制造商实验室具备有效CNAS实验室认可证书，提供相应证明文件得2分，不提供不得分（提供证书复印件加盖投标人公章为得分依据）
	2

	
	项目服务方案
	一、根据供应商提供的项目服务方案进行评审，包括但不限于以下4个方面：
（1）项目服务标准。
（2）项目实施的各个阶段详细计划。
（3）项目实施过程中的管理及保障措施。
（4）项目质量管理
二、评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得4分。
	4

	
	项目培训方案
	一、根据供应商提供的项目培训方案进行评审，包括但不限于以下4个方面：
（1）培训时间计划
（2）培训课程
（3）培训人员安排
（4）培训成果验收
二、评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得4分。
	4

	
	售后及运维方案
	一、根据供应商提供的售后及运维方案进行评审，包括但不限于以下2个方面：
（1）售后服务体系、售后响应时间。
（2）运维服务方案。
二、评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得2分。
	2

	
	项目应急方案
	根据供应商提供的项目应急方案进行评审，包括但不限于以下2个方面：
（1）突发状况应急保障措施。
（2）系统故障预警实施方案。
二、评审标准：
（1）完整性：方案完整，况切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。
对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分；仅满足1项的，得0.5分；其他情况不得分。最高得2分。
	2
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第四部分政府采购合同模版
（根据《政府采购需求管理办法》和《中华人民共和国民法典》相关规定，采购人和成交供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

武汉市东西湖职业技术学校
货物类采购项目


合
同
书


甲方：武汉市东西湖职业技术学校
乙方：

2026年月

武汉市东西湖职业技术学校采购项目
采购合同
合同编号：DXHZX--SB-2026-
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，本着公平、公正、公开的原则，特签订合同如下：
甲方：武汉市东西湖职业技术学校签订时间：2026年月日
乙方：签订地点：武汉市东西湖职业技术学校
甲、乙双方根据武汉市东西湖职业技术学校公开招标竞争性谈判竞争性磋商校内自主招标校内询价采购项目【招标采购文件编号：政府采购管理部门备案编号：】招标结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同。

第一条、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款
	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计：￥元，人民币大写：元整


此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸提供等)、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

乙方所供货物的技术参数严格按照武汉市东西湖职业技术学校公开招标竞争性谈判竞争性磋商校内自主招标校内询价采购项目采购项目【招标采购文件编号：，政府采购管理部门备案编号：】招标结果执行。

第二条、货物质量要求及供方对质量负责的条件：
1.乙方出售的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、产品质量标准以及该产品的出厂标准；还应符合国家和湖北省、武汉市、东西湖区的有关规定。如果甲方专门选择了相关质量标准，则应优先达到甲方要求的标准。
2.供方提供的货物必须是全新的原装货物，表面无划伤、无碰撞。合同范围内全部货物的包装与标志、质量应符合原厂家的标准规定。如发生货物错发、缺件等由乙方负责在7个工作日内按照合同规定的货物型号、规格、数量无偿解决；
3.以甲方签署的货物验收单的日期为货物交货日期；
4.乙方根据甲方要求免费安装、调试完成所有施工内容，费用乙方承担；
5.乙方提供的全部设备及附带的软件、技术服务等不得侵犯他人的知识产权。乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，因乙方侵权造成的法律责任全部由乙方自行承担。
6.乙所提供的货物，涉及定制开发的软件在交付时应包括源代码，且在质保期内甲方有相关平台对接需求时须无条件免费配合。
7.乙所提供的货物涉及的软件部分，涉及安全问题时，无论是否在质保期内，乙方必须免费无条件修复。
第三条、合同的范围、交货时间、地点及方式，货物验收
1.合同的范围：仅指武汉市东西湖职业技术学校公开招标竞争性谈判竞争性磋商校内自主招标校内询价采购项目【招标采购文件编号：，政府采购管理部门备案编号：】招标结果。
2.交付时间：本合同生效后个日历日工作日内交付全部货物。
3.交付地点：甲方指定地点。
4.交付方式：乙方免费送至甲方指定地点并安装调试完成无误。
5.货物验收：
（1）乙方交付前应对货物作出全面检查和产品资料的整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件的依据之一。
（2）甲方应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是数量、相关技术规格与招标文件和投标文件不符的，应及时向乙方提出并要求乙方解决，同时向采购代理机构反映。
（3）验收：
甲方严格按照招标文件所规定的技术要求进行验收。货物交付后试运行期间，乙方都要指定专门技术人员全程跟踪服务，解决出现的所有问题，对提出问题的解决时间最长不得超过三个工作日。全部货物现场开封，货物在现场安装过程中，如发生与约定不符的货物，甲方提出异议，乙方应无条件更换或补发。货物到达甲方地点后完成安装调试，经甲方及聘请的专家签字认可后即为验收合格。

第四条、技术支持与服务
1.乙方应安排具备丰富经验的售后工程师根据甲方的具体使用情况，提供技术支持服务，包括：（1）电话传真咨询顾问服务；（2）电子邮件、咨询服务；（3）远程支持服务；（4）现场服务。乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
本合同所指的货物发生故障，乙方保证小时内排除故障，恢复产品原有的功能。
2.质量保证、售后服务及故障处理
（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，按厂家承诺实行“三包”。
（2）乙方提供本货物的质量保证期为自验收合格之日起年。在质保期内发现因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件，并解决因软件或技术服务原因造成的各项问题。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲方、乙方双方合议定价。
③退货处理：乙方应退还甲方支付的该退货部分的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
（3） 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
（4） 乙方须在质保期内应提供全部货物的免费维护，因人为因素出现的故障（或不可抗力引起的故障）不在免费维护范围内，如需要维护乙方只收货物维修的材料费。
（5） 乙方应提供产品保修卡按产品规定保修期限及内容以及服务厂家的其它承诺条款实行保修，并提供终身维修服务卡。
（6） 本合同所指的货物自验收合格之日起，按照约定的保修期限进行保修；对于超过保修期的货物，甲方有权自主选择除乙方之外的维修单位，如选择乙方负责维修，维修时乙方只能收部件成本费，免收人工费,免收维修费。
3.乙方按照甲方的需要进行技术培训
乙方按照甲方的要求免费对本项目培训不少于名专业人员。
乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。
4.知识产权
乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。
（以上条款以中标方投标文件约定为准，投标文件中未包含的以招标文件和双方约定为准）。
第五条违约行为及违约责任
1.乙方有下列行为将作为违约并承担违约责任：
（1）乙方逾期交付的，应每日按合同金额的万分之五向甲方支付违约金，直至交付为止。逾期超过约定日期30个日历日工作日不能交付的，甲方可单方解除本合同并要求乙方承担合同金额20%的违约金（可与前述逾期交付违约金累加）。约定的违约金不能弥补甲方的实际经济损失的，由乙方另行赔偿。
（2）交付货物（含附带的软件、技术服务等）的规格和技术参数、质量等跟乙方的投标文件中相关承诺存在着不符的，由乙方负责更换、补发，因此造成逾期交付的由乙方承担违约责任。若乙方拒绝更换、补发，或乙方的行为已经严重影响合同履行而不能实现甲方的合同目的的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同金额20%的违约金，约定的违约金不能弥补甲方的实际经济损失的，由乙方另行赔偿。
（3）本次招标货物及各种配件、易损件的价格高于市场平均价的。
（4）不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。
（5）不履行售后服务承诺及相关的附随服务。
（6）没有按本合同的约定提供质量保证期服务的。
（7）提供的货物侵犯了第三方合法权益。
（8）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。
违反本条款第（3）至（8）项时，甲方有权单方终止合同并要求乙方承担合同金额20%的违约金。约定的违约金不能弥补甲方的实际经济损失的，由乙方另行赔偿。
2.甲方有下列行为将作为违约并承担违约责任：
（1）无正当理由拒绝接受乙方交付的货物或拖延验收。违反本条款时，甲方应按应付金额的每日万分之五向乙方支付违约金，但违约金的最高不超过货款的百分之五。
（2）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。违反本条款时，乙方可有权单方面解除本合同，并要求甲方承担因此造成的损失和相关法律责任。
第六条付款方式
甲方收到货物且安装调试验收合格，乙方按照甲方的需要完成技术培训后，甲方收到乙方开具本项目合同全额增值税发票，按合同金额100%即人民币大写整（¥元）办理支付。乙方未及时提供增值税发票的，甲方有权延迟付款。

第七条合同的理解
本合同条款如发生理解分歧，所供货物按武汉市东西湖职业技术学校
公开招标竞争性谈判竞争性磋商校内自主招标校内询价采购项目【招标采购文件编号：政府采购管理部门备案编号：】项目需求内容为准。

第八条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由;在取得有关主管机关证明后，允许延期履行，部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条保密
乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密(包括相关业务信息)，不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方(包括乙方内部与本合同无关的任何人员)，乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。乙方违反本合同所规定的保密义务，应及时采取有效措施消除可能产生的影响，同时应按照本合同总金额的支付违约金2%。

第十条争端的解决
本合同履行过程中如发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效，合同履约期：合同签订后个日历日工作日，合同有效期：同质保期一致（年）一式伍份，甲、乙双方各贰份，另壹份报送监督机构或采购代理机构备案。

（此后无正文）
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