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[bookmark: _Toc14358]一、项目基本情况
1.项目编号：WHJS-2026-GC-022
2.采购计划备案号：420112-2026-02171
3.项目名称：十全路“三微整治”项目
4.采购方式：竞争性磋商
5.预算金额： 260万元
6.最高限价：259.65155万元 
7.合同履行期限：合同签订后60日历天 
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否 
9.是否可采购进口产品：否 
10.本项目（是/否）接受合同分包：否 
11.本项目（是/否）专门面向中小微企业:是 
二、申请人的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同 一合同项下的政府采购活动。 
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 
4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行 为记录名单。 
5.落实政府采购政策需满足的资格要求： 
本项目为专门面向中小企业预留份额的采购项目，符合资格条件的潜在投标人均可参加 。 
6. 本项目的特定资格要求： 
（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，且具有有效的安全生产许可证。
（2）供应商拟派项目经理须为市政公用工程专业二级及以上注册建造师，提供拟派项目经理的注册证（注册单位名称需与投标申请人名称一致）、执业资格证、有效的安全生产考核合格证书（B证）、身份证、劳动合同、拟派项目经理只承担本工程施工、投标时无在建项目的书面承诺函。
（3）供应商针对本项目递交的材料真实有效，若提交虚假材料将自行承担一切法律责任，提供书面承诺函。

[bookmark: _Toc23302]二、采购需求
[bookmark: _Toc447]（一）项目概况
1.项目名称：十全路“三微整治”项目
2.采购方式：竞争性磋商
3.预算金额：260万元，招标控制价为：259.65155万元
4.本项目（是/否）接受联合体投标：否
5.是否可采购进口产品：否
6.本项目（是/否）接受合同分包：否
7.本项目（是/否）专门面向中小微企业：是
8.结算方式：项目完工，经审计结算审核后按审计结算价格全额支付。
9.采购内容：具体详见设计图纸及工程量清单全部内容。
（2） [bookmark: _Toc21161]技术、服务要求
2.1施工内容及要求
1. 施工范围：工程量清单的全部内容。
2. 施工手续由招标人负责办理。
3. 供应商应制定施工期间的安全生产保障措施，并为施工人员购买工伤意外保险。
4. 工程量清单详见附件。
5. 供应商须配备充足的人力、物力资源，编制施工方案、施工组织设计、劳动力安排计划、进度计划，并制定质量保障措施、安全生产保障措施等，确保工程顺利完工。
2.2工程执行标准
1. 按磋商文件范围要求执行；
2. 按现行市政工程及绿化工程设计标准、规范和规程执行；
3. 按现行市政工程及绿化工程施工操作规范及验收规范执行；
4. 按现行市政工程及绿化工程施工质量验收统一标准执行；
5. 按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。
2.3竣工验收
1. 工程质量应达到磋商文件、投标文件及合同约定的标准，验收及质量评定以国家或行业质量检验评定标准为依据；
2. 验收不合格的，中标人需进行整改；整改不到位的，招标人有权拒绝验收，由此造成的一切后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc30507]2.4技术要求
符合工程量清单及国家、地方现行相关规范要求。
（3） [bookmark: _Toc30110]商务要求
服务期（工期）：合同签订后60日历天
服务地点：十全路（甲方指定地点）
报价要求：供应商应根据采购人提供的工程量清单，按照国家现行清单计价规范报价。报价应包含本项目全部内容所需的人工、机械、材料、管理费、利润、风险费用，以及服务人员报酬、社会保险费、培训费、税费等所有相关费用。供应商需充分考虑市场价格因素，对报价准确性负责，任何漏报、错报风险均由其自行承担，采购人不承担报价金额外的任何费用。
质量标准：合格
（4） [bookmark: _Toc23767]评审方法、步骤及标准
4.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。磋商小组由评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审
磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
4.2评审纪律
（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。
（3）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况
（4）采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。
4.3磋商步骤及评审方法
(1) 资格性审查
	[bookmark: _Hlk161711060]序号
	资格要求
	审查内容

	1. 
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（1）企业应提供“营业执照”；
（2）事业单位应提供“事业单位法人证书”；
（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；
（4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；
（5）自然人应提供自然人身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
（1）投标人是法人的，应具有上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。
（2）有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
（1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；
（2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；
（3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；
（4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据；
（5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据；
（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	1. 
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	由供应商在《响应函》中声明

	1. 
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	由供应商在《响应函》中声明

	1. 
	未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	以采购人和采购代理机构在响应文件递交截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。

	1. 
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	支持中小企业发展资格要求：提供《中小企业声明函》，本项目供应商属于监狱企业或者残疾人福利性单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》；
其他政府采购政策需满足的资格要求：                。

	1. 
	本项目的特定资格要求
	（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，且具有有效的安全生产许可证。
（2）供应商拟派项目经理须为市政公用工程专业二级及以上注册建造师，提供拟派项目经理的注册证（注册单位名称需与投标申请人名称一致）、执业资格证、有效的安全生产考核合格证书（B证）、身份证、劳动合同、拟派项目经理只承担本工程施工、投标时无在建项目的书面承诺函。
（3）供应商针对本项目递交的材料真实有效，若提交虚假材料将自行承担一切法律责任，提供书面承诺函。


备注：
资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。
信用信息核查
2.1资格审查当日应当核查供应商信用记录，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。
2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
对于投标文件中有任意一项不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
(2) 符合性检查表

	序号
	审查项名称
	审查内容

	1 
	磋商报价
	（1） 总报价不超过项目（分包）预算金额或最高限价；
（2） 报价不存在缺项、漏项。

	2 
	响应文件编制
	（1）按照竞争性磋商文件要求提供《磋商书》《磋商报价明细表》；
（2）不存在两个或两个以上磋商方案；
（3）按磋商文件要求盖章或签字（签章）。

	3 
	响应的要求
	（1）竞争性磋商文件不接受进口产品时，供应商所投产品不是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的；
（2）提供所投货物（或服务）确定的参数值或功能表述，明确响应竞争性磋商文件采购需求。

	4 
	其他实质性要求
	（1）工期（服务期限）、质保期符合竞争性磋商文件要求；
（2）磋商有效期符合竞争性磋商文件要求；
（3）不存在采购人不能接受的附加条件。

	5 
	围标串标情形
	供应商不存在下列任一情形：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子响应文件。

	6 
	其他无效情形
	不存在法律法规和磋商文件规定的其他无效磋商情形。




(3) 磋商
1.磋商小组所有成员应当集中与资格性和符合性审查合格的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加所有磋商的供应商。
3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，在规定时间内没有提交最后报价的供应商以第一次提交的报价为准，提交最后报价的供应商不得少于3家。
5.已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。
(4) 评审标准及方法
1.本项目采用综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
2.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。满足磋商文件要求（不超过最高限价）且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*价格权值*100。本项目的价格权值为30%。评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
3.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效磋商响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
[bookmark: _Toc30189]4.供应商总得分为商务、技术、价格三种评定因素分项得分后相加，满分为 100分。
评分标准
	评标项目
	评标分项
	分值
	评分细则

	报价部分（30分）
	报价得分
	30
	价格评分的计算方法如下：
1.满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（D），其价格分为满分（30分）；
2.其他合格供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

	商务部分
（14分）
	企业业绩
	6
	供应商2021年至今有类似工程项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分。（提供竣工验收报告、施工合同和中标通知书（如有））

	
	拟投入现场管理团队
	8
	拟派项目团队人员应包括施工员、质量员、材料员、安全员、机械员、标准员、劳务员、资料员等方面专业人员，并具有相关专业资格证书，每个岗位提供 1 人得 1 分（同一岗位人员不重复计分），满分8分。未提供不得分。（提供项目团队人员相关专业资格证书（安全员须提供安全生产考核证）、身份证复印件及在本单位2026年任意一个月的社保缴纳证明材料，提供不全不得分）。

	
技术
部分
(56分)
	重难点分
析
	12
	供应商提供的本项目重难点分析与解决方案，包含但不限于：
1、项目重点分析；
2、项目难点分析；
3、项目重难点应对措施。
评审标准：
（1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当；
（3）科学性：切合采购人实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 3 项评审标准的得4分，仅满足 2 项的得2分，满足 1 项的得 1 分，其他情况不得分。最高得12分。

	
	工期保证
措施
	12
	供应商提供的本项目确保工程工期的技术组织措施，包含但不限于：
1、对项目施工进度计划进行逐级分解，通过阶段性目标的实现保证最终
工期目标的完成；
2、针对不同施工阶段的特点，制定进度管理的相应措施，包括施工组织
措施、技术措施和合同措施等；
3、建立施工进度动态管理机制，及时纠正施工过程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施；
评审标准：
（1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当；
（3）科学性：切合采购人实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 3 项评审标准的得4分，仅满足 2 项的得2分，满足 1 项的得 1 分，其他情况不得分。最高得12分。

	
	质量保证
措施
	9
	供应商提供的本项目确保项目质量技术组织措施，包含但不限于：
1.按照项目具体要求确定质量目标并进行目标分解，保证最终质量目标
的完成；
2.制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施，通过可靠的预防控制
措施（如资源、技术），保证质量目标的实现；
3. 建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理做出相应的规定。
评审标准：
（1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当；
（3）科学性：切合采购人实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 3 项评审标准的得3分，仅满足 2 项的得2分，满足 1 项的得 1 分，其他情况不得分。最高得9分。

	
	


安全保证
措施
	9
	供应商提供的本项目确保安全生产的技术组织措施，包含但不限于：
1.建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责；
2.进行职业健康安全方面的资源配置并建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度；
3.针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措施；对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程和特殊工种的作业应制定专项安全技术措施的编制计划；
评审标准：
（1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当；
（3）科学性：切合采购人实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 3 项评审标准的得3分，仅满足 2 项的得2分，满足 1 项的得 1 分，其他情况不得分。最高得9分。

	
	文明施工
组织措施
	9
	供应商提供的本项目确保文明施工的技术组织措施，包含但不限于：
1.明确的文明施工的技术组织
2.确保工程施工文明进行的计划措施
3.文明施工预案和管理制度
评审标准：
（1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当；
（3）科学性：切合采购人实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 3 项评审标准的得3分，仅满足 2 项的得2分，满足 1 项的得 1 分，其他情况不得分。最高得9分。

	
	合理化建议
	5
	一、评审内容：
根据供应商提供的合理化建议进行评审
二、评审标准：
（1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况；
（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措施方案合理、恰当；
（3）科学性：切合采购人实际情况，叙述清楚、符合客观实际。
对上述评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 3 项评审标准的得5分，满足 2 项的得2分，满足 1 项的得1 分，其他情况不得分。
最高得5分。

	总分
	100分



计分办法:评定得分=商务部分得分十技术部分得分十价格得分供应商的最终得分是所有评委分别对各供应商评分汇总后的算术平均值，各项分值计算时均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

（5） [bookmark: _Toc17234]推荐成交供应商
1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
3.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
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（6） [bookmark: _Toc22043]工程量清单
	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：十全路“三微整治”项目
	标段：十全路“三微整治”项目
	第 1 页  共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	土建绿化部分
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	1
	010103001001
	原有绿化清表
	清杂地表以下30cm
	m2
	587
	
	

	2
	041001001001
	拆除路面
	原有地面破除
	m2
	3894
	
	

	3
	041001003001
	拆除基层
	暂按新建基层考虑，后面据实结算
	m2
	3894
	
	

	4
	040103003001
	余方弃置
	运距按15km考虑；
	m3
	1752.3
	
	

	
	
	道路工程
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	5
	040203007001
	拉丝混凝土地面
	1.200mm厚C30混凝土浇捣路面，表面拉丝面
2.150mm厚6%水泥稳定碎石层密实度95%
3.150mm厚级配碎石垫层
4.破除原有路基碾压密实，密实度95%
5.混凝土路面、多合土养生
	m2
	2665.33
	
	

	6
	040204005001
	伸缩缝
	1.混凝土每隔5m分块做缩缝
2.混凝土纵向长约20米左右或不同构筑物衔接时须做胀缝
3.混凝土缝作法详见图集03J012-1,44
	m
	408
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：十全路“三微整治”项目
	标段：十全路“三微整治”项目
	第 2 页  共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	7
	040203007003
	压光抹平混凝土地面
	1.200mm厚C30混凝土浇捣路面，表面拉丝面
2.150mm厚6%水泥稳定碎石层密实度95%
3.150mm厚级配碎石垫层
4.破除原有路基碾压密实，密实度95%
5.混凝土路面、多合土养生
	m2
	384.67
	
	

	8
	040204001004
	300*300*30烧毛面芝麻黑花岗岩
	1.30厚花岗岩，详见铺装平面
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
3.150mm厚C30混凝土
4.150mm厚6%水泥稳定碎石层密实度95%
5.150mm厚级配碎石垫层
6.破除原有路基碾压密实，密实度95%
6.多合土养生
	m2
	76.24
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：十全路“三微整治”项目
	标段：十全路“三微整治”项目
	第 3 页  共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	9
	040204001002
	600*600*30烧毛面芝麻黑花岗岩
	1.30厚花岗岩，详见铺装平面
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
3.150mm厚C30混凝土
4.150mm厚6%水泥稳定碎石层密实度95%
5.150mm厚级配碎石垫层
6.破除原有路基碾压密实，密实度95%
	m2
	813.76
	
	

	10
	040204001003
	商铺入口坡道
	1.600*650*30厚拉丝面芝麻灰花岗岩
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
3.C30混凝土
	m2
	6.24
	
	

	11
	050201012001
	线性排水沟
	1.5厚成品304不锈钢线性缝隙式盖板
2.1000*300*300成品树脂排水沟U型槽
3.100厚C20混凝土垫层
4.素土夯实，压实系数》0.94
	m
	189
	
	

	12
	010608001001
	钢构件制作
	30*30*3厚热镀锌方管@500
	t
	0.166
	
	

	13
	010902007001
	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管
	DN150 UPVC排水管，就近接入雨水井
	个
	15
	
	

	
	
	垃圾收集亭
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：十全路“三微整治”项目
	标段：十全路“三微整治”项目
	第 4 页  共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	14
	011506001001
	垃圾收集点雨篷
	1、6+1.52pvb+6夹胶钢化玻璃
2、100*100*2镀锌方通
3、厂家专业玻璃卡口件
	m2
	21.69
	
	

	15
	010603003001
	垃圾收集点立柱及横梁
	1.100*100*2镀锌方通
2.30*30*2镀锌方通
3.具体详见垃圾收集点图纸
	t
	0.325
	
	

	16
	011507001001
	1.5厚镀锌钢板
	两边封1.5mm厚镀锌钢板
	m2
	31.1
	
	

	17
	011507001003
	亚克力板封面
	6mm厚亚克力板封面
	m2
	15.55
	
	

	18
	011507003001
	喷绘布
	喷绘布，详见图纸
	个
	3
	
	

	19
	010102001004
	挖基坑土方
	1）土壤类别：综合；
2）人机配合开挖土方；
3）挖土深度：详施工图纸设计；
	m3
	6.83
	
	

	20
	010102007001
	回填方
	1）基坑、基槽原土回填；
2）回填土分层夯实，压实系数≥0.94；
	m3
	5.97
	
	

	21
	010103002004
	余方弃置
	1）余方转运：土方运距按15km考虑；
	m3
	5.97
	
	

	22
	010501001003
	基础垫层
	100厚碎石垫层
	m3
	2.88
	
	

	23
	010502001002
	独立基础
	1）混凝土强度等级：C25 ；
2）混凝土拌和料要求：商品砼；
	m3
	0.39
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：十全路“三微整治”项目
	标段：十全路“三微整治”项目
	第 5 页  共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	24
	010505002003
	基础模板
	1）独立基础模板；
2）模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
3）清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
4）模板及支撑材质由投标人综合考虑
	m2
	3.51
	
	

	25
	04B003
	垃圾收集点垃圾桶
	1.样式包含:有害
2.可回收、其他、厨余垃圾各一套
3.洗手台一套（不锈钢收集容器）
4.暂按6500元/套，结算时据实结算
	组
	3
	
	

	26
	040203007002
	水泥混凝土
	150厚C20混凝土路面
	m2
	14.24
	
	

	27
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1）混凝土强度等级：C25 ；
2）混凝土拌和料要求：商品砼；
	m3
	0.2
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：十全路“三微整治”项目
	标段：十全路“三微整治”项目
	第 6 页  共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	28
	010505005001
	挡水墙模板
	1）挡水墙模板；
2）模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
3）清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
4）模板及支撑材质由投标人综合考虑
	m2
	1.99
	
	

	29
	050201012001
	U型排水沟
	1.250*500*30成品铸铁盖板
2.30*30*3厚热镀锌方管@500
3.1000*300*300成品树脂排水沟U型槽
4.100厚C20混凝土垫层
5.素土夯实，压实系数》0.94
6.DN150 UPVC排水管，就近接入雨水井
	m
	13.56
	
	

	30
	010608001001
	钢构件制作
	30*30*3厚热镀锌方管@500
	t
	0.012
	
	

	31
	010902007001
	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管
	DN150 UPVC排水管，就近接入雨水井
	个
	3
	
	

	
	
	导水槽、车挡、围栏
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	
	
	导水槽
	
	
	
	
	

	32
	010501001001
	混凝土垫层
	1）混凝土强度等级：C25 ；
2）混凝土拌和料要求：商品砼；
	m3
	1.4
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	33
	010505002001
	垫层模板
	1）独立基础模板；
2）模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
3）清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
4）模板及支撑材质由投标人综合考虑
	m2
	7.18
	
	

	34
	010401002001
	导水槽砖墙
	MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑
	m3
	1.83
	
	

	35
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	20厚1：2.5水泥砂浆，压光抹平
	m2
	12.2
	
	

	36
	040504010001
	不锈钢篦子
	1.5厚不锈钢雨篦子
2.下焊Φ1钢丝网一层，孔距2*2
	个
	23
	
	

	37
	010102001003
	挖基坑土方
	1）土壤类别：综合；
2）人机配合开挖土方；
3）挖土深度：详施工图纸设计；
	m3
	14.89
	
	

	38
	010102007002
	回填方
	1）基坑、基槽原土回填；
2）回填土分层夯实，压实系数≥0.94；
	m3
	11.17
	
	

	39
	010103002003
	余方弃置
	1）余方转运：土方运距按1km考虑；
	m3
	3.72
	
	

	
	
	整石车挡
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	40
	011108008003
	车挡
	1.Φ300*900机切面芝麻灰车挡石
2.30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层
	个
	4
	
	

	
	
	定制成品车挡
	
	
	
	
	

	41
	011108008002
	成品车挡护栏
	1.50*80*2镀锌钢管定制成品车挡护栏
2.50*80*2镀锌钢管定制“Z”字型成品车挡护栏
3.详见图纸
	组
	20
	
	

	
	
	铁艺围栏
	
	
	
	
	

	42
	010102001002
	挖基坑土方
	1）土壤类别：综合；
2）人机配合开挖土方；
3）挖土深度：详施工图纸设计；
	m3
	7.6
	
	

	43
	010103002002
	余方弃置
	1）余方转运：土方运距按1km考虑；
	m3
	7.6
	
	

	44
	010502001001
	独立基础
	1）混凝土强度等级：C25 ；
2）混凝土拌和料要求：商品砼；
	m3
	7.6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	45
	010505002002
	基础模板
	1）独立基础模板；
2）模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
3）清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
4）模板及支撑材质由投标人综合考虑
	m2
	101.28
	
	

	46
	011503004001
	成品铁艺栏杆
	1.成品铁艺栏杆
2.成品铁艺栏杆立柱
3.详见图纸
	m
	443
	
	

	47
	010608001001
	铁件安装
	1.10厚不锈钢板预埋
2.4Φ8钢筋与钢板焊接，L=100
	t
	0.184
	
	

	
	
	特色坐凳
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	
	
	特色坐凳一
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	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	48
	050305005001
	特色坐凳一钢板加氟碳漆
	1、2厚镀锌钢板，外喷中黄色氟碳漆
2、30*30*3厚镀锌方钢、50*50*3厚镀锌方钢
3、2厚镀锌穿孔钢板、外喷白色氟碳漆
4、-200*200*10钢板，M12膨胀螺栓固定
5、1.0mm厚镀锌钢板
6、3mm厚白色亚克力背板、LED模块
7、具体做法详见图纸
	个
	3
	
	

	
	
	特色坐凳二
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	49
	050305005002
	特色坐凳二钢板加氟碳漆
	1、2厚镀锌钢板，外喷中黄色氟碳漆
2、1.0mm厚镀锌钢板
3、透光孔10*10打孔@5
4、50*50*3厚镀锌方钢
5、砖砌体，30厚1：3水泥砂浆
6、-200*200*10钢板，M12膨胀螺栓固定
7、C20商品混凝土压顶、模板
8、3mm厚白色亚克力背板、LED模块
9、600*600*15芝麻灰亚光面仿石砖
10、400*600*15厚芝麻灰亚光面仿石砖
11、60*600*15厚芝麻灰亚光面仿石砖
12、直径200*15厚芝麻黑荔枝面仿石砖
13、具体做法详见图纸
	个
	2
	
	

	
	
	特色坐凳组合
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	50
	050305005003
	特色坐凳组合钢板加氟碳漆
	1、2厚镀锌钢板，外喷中黄色氟碳漆
2、2厚镀锌穿孔钢板，外喷白色氟碳漆
3、1mm厚镀锌钢板
4、50*50*3厚镀锌方钢、30*30*3厚镀锌方钢
5、-200*200*10钢板，M12膨胀螺栓固定
6、3mm厚白色亚克力背板、LED模块
7、具体做法详见图纸
	个
	1
	
	

	
	
	小游园组合
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	
	
	土方部分
	
	
	
	
	

	51
	010102001001
	挖基坑土方
	1）土壤类别：综合；
2）人机配合开挖土方；
3）挖土深度：详施工图纸设计；
	m3
	9
	
	

	52
	010103002001
	余方弃置
	1）余方转运：土方运距按15km考虑；
	m3
	9
	
	

	
	
	小游园组合一
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	53
	050305004001
	小游园组合一
	1.940*100*18mm深棕色竹木小波浪板，竹木专用卡口件
2.30*30*4mm厚镀锌角钢@450，M6膨胀螺栓固定
3.通常30*30*4mm厚镀锌方通
4.2mm厚镀锌钢板折弯造型，黄色氟碳漆饰面，自攻螺丝固定
5.50*30*3镀锌钢管
6.100厚C20素混凝土压顶，压顶模板
7.L50*30*4镀锌角钢，L=150，M10化学螺栓
8.2mm厚镀锌钢板外包，黄色氟碳漆饰面
9.砖砌体（MU20烧结砖，M7.5水泥砂浆砌筑）
10.100厚C20素混凝土，模板
11.100厚级配碎石垫层
12.素土夯实，夯实系数》93%
	项
	1
	
	

	54
	011205001001
	2mm厚镀锌钢板折弯造型
	1.2mm厚镀锌钢板折弯造型
2.部位：蹦床网四周、草皮四周
	m2
	2.96
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	55
	050305004005
	彩色PVC长方体转筒
	1.2mm厚镀锌钢板折弯造型，黄色氟碳漆饰面
2.40*20*4mm厚方通，40*20*4mm方通@200
3.C20细石混凝土二次浇筑
4.通长500*8mm厚镀锌钢板
5.212 L=100@200
6.彩色PVC长方体转筒，可360°旋转，环形固定件，价格暂定2000元，后期据实结算
7.φ30不锈钢立柱
	套
	1
	
	

	56
	04B004
	成品蹦床网
	包含蹦床网、配件
详见图纸
	m2
	1.82
	
	

	57
	04B002
	成品攀援绳
	1.Φ100，壁厚3mm，304#白色不锈钢空心球
2.包含绳子、配件等
3.详见图纸
	套
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	58
	010502031001
	坡道
	1.5mm厚镀锌钢板、黄色氟碳漆饰面,150*150*5镀锌钢板@500 212 L=100
2.100厚C20素混凝土、模板
3.100厚级配碎石垫层
4.素土夯实，夯实系数》93%
	m2
	4.24
	
	

	59
	011503003001
	扶手
	Φ30，壁厚4mm，304#白色不锈钢扶手
	m
	5.4
	
	

	60
	010503016001
	细石混凝土
	细石混凝土二次浇筑
	m3
	0.01
	
	

	
	
	小游园组合二
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	61
	050305004006
	小游园组合二
	1.940*100*18mm深棕色竹木小波浪板，竹木专用卡口件
2.30*30*4mm厚镀锌角钢@450，M6膨胀螺栓固定
3.通常30*30*4mm厚镀锌方通
4.2mm厚镀锌钢板折弯造型，黄色氟碳漆饰面，自攻螺丝固定
5.50*30*3镀锌钢管
6.100厚C20素混凝土压顶，压顶模板
7.L50*30*4镀锌角钢，L=150，M10化学螺栓
8.2mm厚镀锌钢板外包，黄色氟碳漆饰面
9.砖砌体（MU20烧结砖，M7.5水泥砂浆砌筑）
10.100厚C20素混凝土，模板
11.100厚级配碎石垫层
12.素土夯实，夯实系数》93%
	项
	1
	
	

	62
	011205001002
	2mm厚镀锌钢板折弯造型
	1.2mm厚镀锌钢板折弯造型
2.部位：草皮四周
	m2
	2.56
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	63
	050305004008
	彩色PVC长方体转筒
	1.2mm厚镀锌钢板外包，黄色氟碳漆饰面
2.60*30*4mm厚镀锌角钢@450，60*30*4mm镀锌角钢，M6膨胀螺栓固定
3.彩色PVC长方体转筒，可360°旋转（带图案），内置转轴，专业厂家深化设计安装，价格暂定2500元，后期据实结算
4.30*30*4mm厚镀锌角钢，M6膨胀螺栓固定
	套
	1
	
	

	64
	010502031002
	坡道
	1.5mm厚镀锌钢板、黄色氟碳漆饰面,150*150*5镀锌钢板@500 212 L=100
2.100厚C20素混凝土、模板
3.100厚级配碎石垫层
4.素土夯实，夯实系数》93%
	m2
	2.44
	
	

	65
	011503003002
	扶手
	Φ30，壁厚4mm，304#白色不锈钢扶手
	m
	3.62
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	66
	050305004009
	休闲桌
	1.2mm厚镀锌钢板拆外包，黄色氟碳漆饰面
2.30*30*4mm厚镀锌方通
3.φ30，壁厚4mm,黄色氟碳漆饰面
	个
	3
	
	

	
	
	小游园组合三
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	67
	050305004010
	小游园组合三
	1.940*100*18mm深棕色竹木小波浪板，竹木专用卡口件
2.30*30*4mm厚镀锌角钢@450，M6膨胀螺栓固定
3.通常30*30*4mm厚镀锌方通
4.2mm厚镀锌钢板折弯造型，黄色氟碳漆饰面，自攻螺丝固定
5.50*30*3镀锌钢管
6.100厚C20素混凝土压顶，压顶模板
7.L50*30*4镀锌角钢，L=150，M10化学螺栓
8.2mm厚镀锌钢板外包，黄色氟碳漆饰面
9.砖砌体（MU20烧结砖，M7.5水泥砂浆砌筑）
10.100厚C20素混凝土，模板
11.100厚级配碎石垫层
12.素土夯实，夯实系数》93%
	项
	1
	
	

	68
	011205001003
	2mm厚镀锌钢板折弯造型
	1.2mm厚镀锌钢板折弯造型
2.部位：草皮四周
	m2
	14.71
	
	

	
	
	小游园组合四
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	69
	050305004012
	小游园组合四
	1.940*100*18mm深棕色竹木小波浪板，竹木专用卡口件
2.30*30*4mm厚镀锌角钢@450，M6膨胀螺栓固定
3.通常30*30*4mm厚镀锌方通
4.2mm厚镀锌钢板折弯造型，黄色氟碳漆饰面，自攻螺丝固定
5.50*30*3镀锌钢管
6.100厚C20素混凝土压顶，压顶模板
7.L50*30*4镀锌角钢，L=150，M10化学螺栓
8.2mm厚镀锌钢板外包，黄色氟碳漆饰面
9.砖砌体（MU20烧结砖，M7.5水泥砂浆砌筑）
10.100厚C20素混凝土，模板
11.100厚级配碎石垫层
12.素土夯实，夯实系数》93%
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	70
	050305004013
	小游园节点四处
	1.2mm厚镀锌钢板折弯造型，黄色氟碳漆饰面，自攻螺丝固定
2.50*30*3镀锌钢管
3.100厚C20素混凝土压顶，模板
4.L50*30*4镀锌角钢，L=150，M10化学螺栓
5.2mm厚镀锌钢板外包，黄色氟碳漆饰面
6.砖砌体（MU20烧结砖，M7.5水泥砂浆砌筑）
7.100厚C20素混凝土，模板
8.100厚级配碎石垫层
9.素土夯实，夯实系数》93%
	项
	1
	
	

	71
	04B005
	成品传声筒
	1.成品传声筒，专业厂家深化设计及安装
2.成品小转盘，专业厂家深化设计及安装
3.暂按6800元/套考虑，后期据实结算
	套
	1
	
	

	
	
	入口景墙
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	72
	04B001
	入口景墙
	因图纸需深化，暂定为40000元，结算时据实结算
	套
	1
	
	

	
	
	3D打印盲道
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	73
	040204001001
	3D打印盲道
	PETG材料3D打印行进盲道
	m2
	115.5
	
	

	
	
	绿化部分
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	74
	050103001001
	榉树
	1、名称：榉树
2、高度：750-800cm
3、冠幅：450-500cm
4、地径(胸径）：20cm
5、养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月；草绳包扎、支撑
6、假植苗，全冠，树形饱满，主干三级分支以上
	株
	16
	
	

	75
	050103001002
	树木修剪
	1、现有树木修剪
2、地径（胸径）15-17
3、高度650-700cm
4、冠幅：400-450cm
	株
	36
	
	

	76
	050102001001
	废弃树木弃置
	运距按1km考虑；
	株
	42
	
	

	77
	050102001002
	移除现有树木
	详见图纸
	株
	6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	78
	050103001003
	亮晶女贞棒棒糖
	1.种类：亮晶女贞棒棒糖
2.高度：200-250cm、冠幅：150-180cm
3.假植苗，全冠，树形饱满，主干三级分支以上
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	株
	1
	
	

	79
	050103003001
	红叶石楠
	1.种类：红叶石楠
2.高度：62-80cm、冠幅：25-30cm、36株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	123
	
	

	80
	050103003002
	金森女贞
	1.种类：金森女贞
2.高度：60-80cm、冠幅：20-25cm、49株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	184
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	81
	050103003004
	小叶黄杨
	1.种类：小叶黄杨
2.高度：20-25cm、冠幅：20-25cm、64株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	74
	
	

	82
	050103003005
	春鹃
	1.种类：春鹃
2.高度：20-25cm、冠幅：20-25cm、81株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	8
	
	

	83
	050103003006
	常绿鸢尾
	1.种类：常绿鸢尾
2.高度：35-40cm、冠幅：20-25cm、49株/m2
3.不露土
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	6
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	项目编码
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	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	84
	050103003007
	安酷杜鹃
	1.种类：安酷杜鹃
2.高度：25-30cm、冠幅：20-25cm、49株/m2
3.不露土，修剪成型后规格
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	26
	
	

	85
	050103003008
	狐尾天门冬
	1.种类：狐尾天门冬
2.高度：25-30cm、冠幅：25-30cm、36株/m2
3.不露土
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	16
	
	

	86
	050103003009
	八仙花弗兰
	1.种类：八仙花弗兰
2.高度：30-35cm、冠幅：30-35cm、64株/m2，2加仑、大盆苗
3.不露土
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	9
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	项目编码
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	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	87
	050103003010
	细叶美女樱（红色）
	1.种类：细叶美女樱（红色）
2.高度：15-20cm、冠幅：10-15cm、64株/m2
3.杯苗，花期4-10月
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	24
	
	

	88
	050103003011
	蓝花鼠尾草
	1.种类：蓝花鼠尾草
2.高度：20-25cm、冠幅：20-25cm、49株/m2
3.3分支以上不露土
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	9
	
	

	89
	050103003012
	矮化翠芦莉
	1.种类：矮化翠芦莉
2.高度：35-40cm、冠幅：20-25cm、49株/m2
3.不露土，修剪成型后规格
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	20
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	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	90
	050103003013
	大吴风草
	1.种类：大吴风草
2.高度：20-25cm、冠幅：20-25cm、25株/m2，1.5加仑，盆苗
3.枝叶饱满，密植不露土
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	21
	
	

	91
	050103003014
	羽扇豆
	1.种类：羽扇豆
2.高度：35-40cm、冠幅：20-30cm、36株/m2
3.修剪成型后规格，不露土
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	3
	
	

	92
	050103003015
	金叶苔草
	1.种类：金叶苔草
2.高度：20-25cm、冠幅：20-25cm、64株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	4
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	计量
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	工程量
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	综合单价
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	93
	050103003016
	银叶菊
	1.种类：银叶菊
2.高度：20-25cm、冠幅：20-25cm、64株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	11
	
	

	94
	050103003017
	迷迭香
	1.种类：迷迭香
2.高度：30-35cm、冠幅：25-30cm、49株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	12
	
	

	95
	050103003018
	玉簪
	1.种类：玉簪
2.高度：20-25cm、冠幅：20-25cm、64株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	8
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	项目编码
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	计量
单位
	工程量
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	综合单价
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	96
	050103003019
	蓝雪花
	1.种类：蓝雪花
2.高度：25-30cm、冠幅：25-30cm、49株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	1
	
	

	97
	050103003020
	果汁阳台
	1.种类：果汁阳台
2.高度：30-35cm、冠幅：25-30cm、49株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	17
	
	

	98
	050103003021
	天堂鸟
	1.种类：天堂鸟
2.高度：45-50cm、冠幅：35-40cm、16株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	9
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	序号
	项目编码
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	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
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	99
	050103003022
	水果兰
	1.种类：水果兰
2.高度：30-35cm、冠幅：25-30cm、49株/m2
3.密植，健壮无病虫害
4.养护期：一级养护、成活养护3个月、保存养护9个月
	m2
	1
	
	

	
	
	装饰井盖
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	100
	010503014001
	装饰井盖
	1.70厚C30细石混凝土
2.L20*20*3热镀锌角钢@160，电焊固定于底板
3.L70*40*5热镀锌钢井盖框
4..L70*40*5热镀锌钢边框
5.钢筋混凝土压顶（内配3Φ8,Φ6@150)
6.8钢筋预埋固定L=300
	套
	65
	
	

	101
	010502011001
	钢筋混凝土压顶
	1）混凝土强度等级：C20 ；
2）混凝土拌和料要求：商品砼；
	m3
	76.64
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	序号
	项目编码
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	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	102
	010505006001
	压顶模板
	1）圈梁模板；
2）模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
3）清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
4）模板及支撑材质由投标人综合考虑
	m2
	91.96
	
	

	
	
	雨污改造
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	103
	04B001
	雨污改造
	现状商铺地下污水管线敷设杂乱，废除错接支管，重新布设污水管接入污水井，因拆除、新建管道无法确认，先暂估为150000元，后期据实结算。
	项
	1
	
	

	
	
	空调格栅及雨棚店招
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	104
	010807005001
	空调格栅
	1.M12*110不锈钢螺栓@500
2.40*40宽2厚橙色铝合金方管
3.15*30宽1.5厚橙色铝合金方管@50
4.L50*5不锈钢角钢
	m2
	81.6
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	综合单价
	合价

	105
	01B001
	店招雨棚
	1.1.5mm不锈钢披水板
2.L50*4镀锌角钢@50《1500mm
3.铝单板连接角码@300mm
4.120*60*4热镀锌钢矩管
5.2.5mm铝板
6.120*60*4热镀锌钢矩管
7.2.5mm铝板
8.泡沫棒、密封胶
9.门头广告字
10.因为工程量不确定，暂按暂估价500m2/元考虑，接算据实结算。
	m2
	238.7
	
	

	
	
	场地硬化及安全围挡
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	106
	01B001
	场地硬化
	因无图纸方案，暂定为5000元，后期据实结算。
	项
	1
	
	

	107
	01B002
	安全围挡
	因无图纸方案，暂定为5000元，后期据实结算。
	项
	1
	
	

	
	
	安装部分
	
	
	
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	
	
	

	108
	031001008001
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
	m
	232.68
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	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	109
	031001008002
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
	m
	34.6
	
	

	110
	031001008003
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
	m
	13.16
	
	

	111
	031002011001
	水表
	1.类型:倒流防止器阀组
2.型号:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.附件配置:倒流防止器*1，闸阀*2，水表*1
	组
	1
	
	

	112
	040504001001
	砌筑井
	1.名称：砖砌水表井
2.其他；详见设计图纸及规范验收要求
	座
	1
	
	

	113
	031002001001
	金属阀门
	1.类型:检修阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
	个
	3
	
	

	114
	031003014001
	给、排水附件
	1.类型:水龙头
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
	个
	3
	
	

	115
	050104002001
	绿地灌溉配件安装
	1.快速取水阀
2.规格：DN25
3.材质：铜质
	个
	9
	
	

	116
	050104002002
	绿地灌溉配件安装
	1.成品圆形阀门箱
2.规格：708
	个
	3
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	117
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:一二类土
2.挖土深度:综合考虑
	m3
	134.61
	
	

	118
	040103001003
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:原土回填夯实
2.密实度:满足设计及验收要求
	m3
	117.78
	
	

	119
	041101001003
	垫层
	1.填方来源:机制砂
2.密实度:密实度:满足设计及验收要求
	m3
	16.83
	
	

	120
	040103003003
	余方弃置
	1.弃料品种:余土弃置，运距投标人综合考虑
	m3
	16.83
	
	

	
	
	排水
	
	
	
	
	

	121
	040501005001
	塑料管
	1.双壁波纹管D200
2.连接方式：胶圈连接
	m
	127.06
	
	

	122
	040501005002
	塑料管
	1.PVC-U DN150
2.连接方式：粘接
	m
	229.64
	
	

	123
	031003014002
	给、排水附件
	1.类型:不锈钢地漏DN50
	个
	3
	
	

	124
	040504001002
	砌筑井
	1.砖砌污水检查井
2.其他:详见设计说明
	座
	5
	
	

	125
	031301002001
	开孔打洞
	1.名称:井壁开孔及封堵
2.规格:DN150
3.结构类型:详见设计图纸说明
	个
	25
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	126
	040101002003
	挖沟槽土方
	1.土类别:一二类土
2.挖土深度:综合考虑
	m3
	214.02
	
	

	127
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:原土回填夯实
2.密实度:满足设计及验收要求
	m3
	128.41
	
	

	128
	041101001002
	垫层
	1.填方来源:机制砂回填
2.密实度:密实度:满足设计及验收要求
	m3
	77.56
	
	

	129
	040103003002
	余方弃置
	1.弃料品种:余土弃置，运距投标人综合考虑
	m3
	85.61
	
	

	
	
	电气
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	130
	031103003001
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:11PE40+6PE25
	m
	41.98
	
	

	131
	031103003002
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:10PE40+5PE25
	m
	15.7
	
	

	132
	031103003003
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:9PE40+5PE25
	m
	19.9
	
	

	133
	031103003004
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:8PE40+5PE25
	m
	17.3
	
	

	134
	031103003005
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:7PE40+5PE25
	m
	18.3
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	135
	031103003006
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:6PE40+3PE25
	m
	41.9
	
	

	136
	031103003007
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:5PE40+3PE25
	m
	21.4
	
	

	137
	031103003008
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:4PE40+3PE25
	m
	23.2
	
	

	138
	031103003009
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:3PE40+3PE25
	m
	26.1
	
	

	139
	031103003010
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:2PE40+2PE25
	m
	23.2
	
	

	140
	031103003011
	通信光(电)缆通道
	1.类型:电缆通道排管
2.规格:PE40+2PE25
	m
	26.9
	
	

	141
	030402011001
	成套配电箱
	1.名称:景观配电箱AL-01
2.安装方式:落地安装
3.100厚C20混凝土垫层，砖砌基础
	台
	1
	
	

	142
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:镀锌角钢40*40*4
	m
	13
	
	

	143
	030410001001
	接地极
	1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5*2500
	根
	3
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	144
	030412001001
	配管
	1.名称:线管
2.材质:PE25
3.配置形式:埋地
	m
	272.34
	
	

	145
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3×4
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1
	m
	1050.14
	
	

	146
	030413012001
	景观灯
	1.名称:挂树特色灯
2.规格:详见设计图纸
	套
	35
	
	

	147
	030506010001
	监控摄像设备
	1.名称:太阳能监控摄像机
2.规格:800万双摄|12倍变焦|80W40A，4G免费流量|太阳能供电 512GB内存卡 
3.安装方式:支架安装
4.暂估价，后期据实结算
	台
	1
	
	

	148
	040205001001
	人(手)孔井
	1.名称：砖砌手孔井
2.其他：详见设计图纸
	座
	13
	
	

	149
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土类别:一二类土
2.挖土深度:综合考虑
	m3
	154.19
	
	

	150
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:原土回填夯实
2.密实度:满足设计及验收要求
	m3
	137.69
	
	

	本页小计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	151
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种:余土弃置，运距投标人综合考虑
	m3
	16.5
	
	

	152
	041101001001
	垫层
	1.填方来源:机制砂
2.密实度:密实度:满足设计及验收要求
	m3
	16.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合计
	

	注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

	
措施项目清单计价表

	工程名称：“十全集市”项目
	标段：“十全集市”项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	
	措施项目
	
	
	

	1.1
	一
	以工程项目整体计算的措施项目
	
	
	

	1.1.1
	041201019001
	安全生产
	
	
	

	1.1.1.1
	04B999
	其中：安全生产责任保险费
	
	
	

	1.1.2
	041201017001
	文明施工
	
	
	

	1.1.3
	041201018001
	环境保护
	
	
	

	1.1.4
	041201016001
	临时设施
	
	
	

	1.1.5
	04B998
	扬尘防治
	
	
	

	1.1.6
	1
	智慧工地
	
	
	

	1.1.6.1
	1.1
	基础项费用
	
	
	

	1.1.6.1.1
	04B997
	人员管理-实名制管理
	
	
	

	1.1.6.1.2
	04B996
	智慧监控-扬尘噪声监测
	
	
	

	1.1.6.1.3
	04B995
	智慧监控-视频监控
	
	
	

	1.1.6.1.4
	04B994
	起重机械-施工升降机安全监控
	
	
	

	1.1.6.1.5
	04B993
	起重机械-塔式起重机安全监控
	
	
	

	1.1.6.2
	1.2
	提高项费用
	
	
	

	1.1.6.2.1
	04B992
	人员管理-证件管理
	
	
	

	1.1.6.2.2
	04B991
	人员管理-工资管理
	
	
	

	1.1.6.2.3
	04B990
	人员管理-培训教育管理
	
	
	

	1.1.6.2.4
	04B989
	智慧监控-车辆出入管理
	
	
	

	1.1.6.2.5
	04B988
	智慧监控-AI行为分析
	
	
	

	1.1.6.2.6
	04B987
	智慧监控-临边、卸料平台预警
	
	
	

	1.1.6.2.7
	04B986
	智慧监控-深基坑监控
	
	
	

	1.1.6.2.8
	04B985
	智慧监控-高支模监控
	
	
	

	本页小计
	
	



	措施项目清单计价表

	工程名称：“十全集市”项目
	标段：“十全集市”项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1.1.6.2.9
	04B984
	智慧监控-水电监控
	
	
	

	1.1.6.2.10
	04B983
	起重机械-吊钩可视化
	
	
	

	1.1.6.2.11
	04B982
	起重机械-钢丝绳监测管理
	
	
	

	1.1.6.2.12
	04B981
	起重机械-塔式起重机安装拆卸安全监控
	
	
	

	1.1.6.2.13
	04B980
	智慧提质-关键工序可视化追溯管理
	
	
	

	1.1.6.2.14
	04B979
	智慧提质-混凝土试块信息化管理
	
	
	

	1.1.6.2.15
	04B978
	智慧提质-信息化实测实量
	
	
	

	1.1.6.3
	1.3
	创新项费用
	
	
	

	1.1.6.3.1
	04B977
	创新项费用
	
	
	

	1.2
	二
	以单位工程分别计算的措施项目
	
	
	

	1.2.1
	1
	房屋建筑与装饰工程
	
	
	

	1.2.2
	2
	仿古建筑工程
	
	
	

	1.2.3
	3
	通用安装工程
	
	
	

	1.2.4
	4
	市政工程
	
	
	

	1.2.4.1
	011601003001
	其他大型机械进出场及安拆
	
	
	

	1.2.5
	5
	园林绿化工程
	
	
	

	1.2.6
	6
	矿山工程
	
	
	

	1.2.7
	7
	构筑物工程
	
	
	

	1.2.8
	8
	城市轨道交通工程
	
	
	

	1.2.9
	9
	爆破工程
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	说明：本表中措施清单项目均以“项”为单位计价。

	注：1.措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。 
2.除招标文件规定或合同另有约定外，“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。
3.招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。
4.安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。
5.编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。



	其他项目清单计价表

	工程名称：“十全集市”项目
	标段：“十全集市”项目
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	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金
额（元）
	结算（确定）金
额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	120000
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	120000
	
	
	


[bookmark: _Toc9785][bookmark: _Toc25418]
[bookmark: _Toc15103]三、合同书格式（参考）
（根据《中华人民共和国政府采购法》和《合同法》等相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）


合同书

项目名称： 
合同编号： 
签订日期：
签订合同地点：
本合同由（采购人）（以下简称“ 甲方 ”）与（中标人）（以下简称“ 乙方 ”）签订。乙方以总金额            万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下服务（工程或货物）：
经双方协商，同意按下列条文执行：
[bookmark: _GoBack]1.本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责 任和义务。
3.乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或 服务），并承担应负的责任和义务。
4. 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：
4-1 磋商文件（项目编号：                     ）；
4-2 中标的投标文件；
4-3 合同书；
4.4 合同条款；
4-5 采购代理机构发出的中标通知书； 
4-6 附件
4.6.1甲方在招标期间发布的所有补充通知；
4.6.2乙方在投标期内补充的所有文件；
4.6.3乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；
4.6.4在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5.合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6.货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文 件的要求及乙方投标文件中的承诺。
7.付款条件。本合同的付款条件按磋商文件规定执行。
8.合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。
9.工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点 在磋商文件中有明确规定。
10.合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。 如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
11.合同的份数。本合同正本一式—份，甲方执—份，乙方执—份；副本一式—份，甲 方执—份，乙方执—份。
12.合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。
甲 方 ：                            乙 方：
单位名称（盖章）：                  单位名称（盖章）：
单位地址：                         单位地址：
法人代表授权人（签字）：           法 人 代 表 授 权 人（签字）：
联系人：                           联系人：
电话：                             电话：
传真：                             传真：
邮政编码：                         邮政编码：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
税号：                             税 号
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