校园安全评估服务--采购需求

一、申请人的资格要求 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）；供应商需提供《中小企业声明函》。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]6、本项目的特定资格要求：/。

二、采购需求

采购需求汇总
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	校园安全评估服务
	C20031000
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（一）项目概况
项目名称:校园安全评估服务
预算金额：39万元
最高限价：39万元
资金来源:财政性资金
合同履行期限:2026年5月-10月。
1.项目背景：为深入贯彻落实安全生产相关法律法规及教育系统安全管理工作要求，切实防范和遏制校园重特大安全事故发生，保障全区教育系统师生员工生命财产安全，维护教育领域安全稳定大局，结合东西湖区教育行业实际，聚焦校园消防、校舍使用、食品安全、实验实训、校车及校园交通、危险化学品、燃气、特种装备等重点领域，组织开展本次重大事故隐患专项排查整治工作。
2.项目实施范围：本次排查整治覆盖东西湖区辖区内部分中小学、幼儿园，涵盖校园内教学区、生活区、实验区、体育活动区、校园交通路网、燃气供应站点、特种装备使用场所等全部功能区域及相关管理环节。
3.项目核心目标：
3.1.全面排查梳理：对照《教育系统重大事故隐患判定指南》，全面排查全区教育领域存在的重大事故隐患，建立隐患清单台账，明确隐患类型、具体位置、风险等级、责任主体及整改时限，实现隐患底数清、情况明、责任实。
3.2.隐患闭环整改：聚焦消防、校舍、食品安全、实验实训等重点环节，推动隐患整改闭环管理，对直接判定类重大事故隐患立行立改，综合判定类隐患按要求限期整改到位，彻底消除安全风险。
3.3.双重预防机制建设：健全教育领域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完善安全管理制度体系，提升校园安全管理标准化、规范化、精细化水平，构建长效安全防护体系。
3.4.本质安全提升：强化全体师生安全意识和应急处置能力，杜绝重特大安全事故发生，为全区教育事业高质量发展提供坚实的安全保障。
4.服务内容：
4.1服务定位
本服务以《教育系统重大事故隐患判定指南》（教发厅函〔2024〕20号）为核心依据，通过购买第三方专业安全评估服务，对辖区内部分中小学、幼儿园开展全覆盖、专业化的重大事故隐患排查与风险评估，建立“检查—判定—反馈—整改—复查—销号”全流程闭环管理机制，切实防范和遏制校园重特大安全事故发生。
4.2服务范围
服务覆盖辖区内部分中小学、幼儿园等教育机构，涵盖以下重点领域：
消防管理：消防安全责任体系、消防设施设备、疏散通道、施工动火管理等
校舍安全：建筑结构安全、临边防护、危房使用、屋顶荷载、大跨度钢结构等
食品安全：食品经营许可、从业人员健康证、食品采购溯源、加工操作规范等
实验实训安全：实验室安全责任体系、危险源管控、实验人员准入、危化品管理等
校车及交通安全：校车标牌及驾驶资格、随车照管、校内人车分离、校门口防冲撞设施等
危险化学品管理：购买、存储、使用、运输、转让、处置全流程合规性
燃气安全：燃气设施设备、管道维护、泄漏报警等
特种设备安全：锅炉、压力容器、电梯等特种设备的定期检测与维护保养
4.3、核心服务内容
（1）全覆盖隐患排查
1.全面“体检式”排查
每学期至少开展1次全覆盖隐患排查，严格对照《教育系统重大事故隐患判定指南》各条款逐项检查，不漏一校、不漏一处。
2.直接判定项重点核查
对以下直接判定为重大事故隐患的情形实施重点核查，一经发现24小时内上报：
消防类：学生宿舍设置在地下室、未设置火灾自动报警系统、明火作业未办理动火审批、电动自行车入楼充电、门窗设置铁栅栏影响逃生等
校舍类：临边栏杆不牢固、使用C/D级危房、擅自改变使用功能、屋顶超荷载堆放、大跨度钢结构未定期评估等
食品类：食堂无食品经营许可证、从业人员无健康证明、进货来源不明、承包经营转包分包等
校车类：使用无标牌校车、无驾驶资格人员驾车、未实施校内人车分离、未设置防冲撞设施等
实验类：实验人员无安全准入、未建立危险源管控方案、违规购买存储危化品、实验室超量存放危险品等
3.综合判定事项核查
对存在任意3条及以上综合判定情形的，综合判定为重大事故隐患，包括：消防车道堵塞、防火间距不足、消防设施不能正常使用、消防控制室无证值班、安全出口被封堵、防火门损坏严重、疏散指示标志缺失等。
（2）隐患分级与风险管控
1.重大隐患判定
按照《判定指南》要求，成立不少于3人的专家工作组（由消防、建筑、电气等领域专家组成），结合现场证据讨论后，对事故隐患作出结论性判定。
2.隐患分级管理
重大隐患：直接判定类或综合判定类隐患，实行挂牌督办，24小时内上报
一般隐患：其他安全隐患，纳入常规整改清单
3.双重预防机制建设
指导学校建立“安全风险分级管控”和“隐患排查治理”双重预防机制：
绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图
建立风险点数据库和隐患排查治理台账
制定“一校一策”风险管控方案
（3）隐患整改跟踪闭环
1.“五落实”整改要求
对发现的重大事故隐患，按照“责任、措施、资金、时限、预案”五落实要求，督促学校限期整改。
2.飞行检查与“回头看”
对已发现重大隐患进行不定期飞行检查和复查，确保整改到位、销号闭环。对未按规范标准要求整改的学校，纳入年度安全考核扣分处理。
3.整改技术支持
为学校提供隐患整改技术咨询，指导制定科学、经济、可行的整改方案，避免“过度整改”或“整改不到位”。
（4）安全培训与能力提升
1.《判定指南》专项培训
面向校长、分管安全副校长及安全专干，开展《教育系统重大事故隐患判定指南》专项解读培训，使管理人员：
熟悉判定标准，知道“查什么”
掌握检查方法，知道“怎么查”
明确整改要求，知道“怎么改”
2.应急演练指导
模拟火灾逃生、校车事故、建筑物坍塌等典型突发事件场景，指导学校开展实战化应急演练，提升师生应急避险能力。
（5）数字化档案管理
1.隐患台账管理
建立“排查—登记—整改—销号”全流程数字化管理系统，实现隐患信息动态更新、实时查询、自动预警。
2.“一校一档”建设
为每所学校建立重大事故隐患专项档案，包括：隐患检查记录、
隐患判定意见、整改通知书及整改报告、复查验收记录、风险分布图及风险告知卡等。
3.安全形势分析
每季度、每年度提交全区教育系统安全形势分析报告，分析隐患分布规律、共性问题、整改成效，为教育主管部门决策提供数据支撑。
四、成果交付
	 成果名称
	 交付时间
	 核心内容

	隐患排查报告
	每次排查后5个工作日内
	逐条引用《判定指南》条款，附现场照片佐证

	重大隐患专报
	发现重大隐患后24小时内
	隐患描述、判定依据、风险等级、整改建议

	季度分析报告
	每季度结束后10日内
	隐患分布规律、整改率、重大隐患清零情况

	年度总报告
	服务期结束后15日内
	共性问题分析、长效机制建议、年度安全评估

	一校一档
	 服务期结束后
	各校重大隐患专项档案、风险分布图



五、服务保障
1.专家团队保障
组建不少于3人的专家工作组，成员涵盖消防工程、建筑结构、电气安全、食品安全等专业领域，持有注册安全工程师、消防工程师、安全评价师等资格证书。
2.应急响应保障
承诺在接到紧急安全隐患报告时，1小时内响应，4小时内抵达现场提供技术支援。
3.独立性保障
供应商不得同时为被评估学校提供隐患整改施工服务，确保评估工作的独立性、客观性、公正性。

（二）采购项目技术规格、参数或服务要求
东西湖区教育领域重大事故隐患重点检查事项清单
一、消防管理重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下任意一条，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	1
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第1款：未建立健全消防安全工作责任体系，落实各级各岗位人员消防安全责任的。
	查阅学校安全工作台账
	符合
不符合
	
	

	2
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第2款：学生宿舍、幼儿园儿童用房设置在地下室或半地下室，幼儿园儿童用房设置在四层及以上的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	3
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第3款：在教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍等人员密集场所违规使用、储存易燃易爆危险品的，或采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级(GB8624)的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	4
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第4款：未按国家工程建设消防技术标准设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓及防烟排烟系统等，或已设置但不符合标准或不能正常使用的；学生宿舍或午休室未安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	5
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第5款：校内施工实施电焊、气焊、切割、使用喷灯等明火作业未办理动火审批手续，未落实现场安全监管的。
	
	符合
不符合
	
	

	6
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第6款，电动自行车(含电池)入楼或私拉乱接电线、飞线充电的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	7
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第7款：校园内的教室、宿舍、图书馆、食堂等各类房屋建筑，在施工前未依法取得消防设计审查合格意见的，或在投入使用前未取得消防验收(备案)合格意见的。校园内的宾馆、饭店、商场(含超市)等公众聚集场所，未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业的。
	查阅建筑相关文件
	符合
不符合
	
	

	8
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第8款：校园内人员密集场所未按规定设置独立的安全出口、安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	9
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第9款：校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的(包括但不限于外窗被铁栅栏、铁丝网等封堵或被广告牌等遮挡等情形）。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	10
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第一项，第10款：实验室内违规存放、使用易燃易爆危险品；存放、使用易燃易爆危险品的实验室设置在建筑的地下室或半地下室。
	现场查看
	符合
不符合
	
	


（二）综合判定（存在以下任意3条及以上，应综合判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	11
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第1款：未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	12
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第2款：建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%。
	
	符合
不符合
	
	

	13
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第3款：未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统外的其他固定消防设施，并定期维护保养检测，不能正常使用的。
	
	符合
不符合
	
	

	14
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第4款：消防控制室值班人员未取得消防设施操作员证书的；或按要求应设而未设专业消防管理人员的。
	查阅消防控制室值班人员消防专业证书
	符合
不符合
	
	

	15
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第5款：安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵。
	
	符合
不符合
	
	

	16
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第6款：按国家工程建设消防技术标准的规定，建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。
	
	符合
不符合
	
	

	17
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第7款：原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。
	
	符合
不符合
	
	

	18
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第8款：防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。
	
	符合
不符合
	
	

	19
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第9款：未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	20
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第10款：高层建筑封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的20%。
	
	符合
不符合
	
	

	21
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第三条第二项，第11款：高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用，影响火灾扑救。
	
	符合
不符合
	
	


二、校舍使用重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	22
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第一项：第1款，建设在地震断裂带、低洼地、滑坡地段、泥石流地区、洪水沟口或泄洪区等自然灾害频发地段。
	
	符合
不符合
	
	

	23
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第一项：第2款，毗邻集贸市场、娱乐场所、殡仪馆、医院太平间、传染病院或医院传染病房等不利于学生身心健康和危及学生安全。
	
	符合
不符合
	
	

	24
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第一项：第3款，与地铁、轻轨、高速公路、城市干道、机场及飞机起降航线安全防护距离不符合有关规定。
	
	符合
不符合
	
	

	25
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第一项：第4款，周边设有输气输油管、各类污染源、高压电设施、生产经营储存有毒有害危险品。
	
	符合
不符合
	
	

	26
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第二项：地基基础经鉴定出现不均匀沉降，或部分承重构件存在损伤、裂缝或变形的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	27
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第三项：存在未经竣工验收或验收不合格即交付使用的。
	查阅建筑相关文件资料
	符合
不符合
	
	

	28
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第四项：擅自改变学校用房使用功能及用途，违规搭建构筑物、分隔房间或临时增加宿舍房间、超原设计标准增设床(铺)位的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	29
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第五项：使用C、D级危房的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	30
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第六项：在校舍屋顶超设计荷载限值堆放物品或增加设备设施的，或在楼内放置超过楼面荷载重量物品的。
	
	符合
不符合
	
	

	31
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第七项：建筑阳台、窗台、楼梯及公共通道等临边栏杆不牢固，以及防护高度未达到相关标准要求的。
	现场查看
	符合
不符合
	
	

	32
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第四条第八项：体育馆、图书馆、活动中心、食堂、会议室、礼堂等大跨度钢结构建筑未按要求进行维护保养和安全评估，或未按照规范要求进行屋顶防水维修作业的。
	
	符合
不符合
	
	



三、食品安全管理重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	33
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第一项：学校食堂、承包经营学校食堂的企业、校外供餐单位、食材供应企业未取得食品经营许可证的。
	查阅食品经营许可证
	符合
不符合
	
	

	34
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第二项：从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明的。
	
	符合
不符合
	
	

	35
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第三项：食品及原料进货来源不明，未落实可追溯机制的。
	查阅相关票据
	符合
不符合
	
	

	36
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第四项：采购不符合食品安全要求的食品、食品原料和食品添加剂的。
	随机抽查
	符合
不符合
	
	

	37
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第五项：食品加工操作不规范、不卫生，可能造成食品污染的。
	现场检查
	符合
不符合
	
	

	38
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第六项：贮存环境不符合要求，导致食品、食品原料变质或受到污染的。
	现场检查
	符合
不符合
	
	

	39
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第七项：未按规定贮存、使用食品添加剂的。
	
	符合
不符合
	
	

	40
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第八项：餐用具不合格、未消毒或使用不合格洗涤剂的。
	随机抽查
	符合
不符合
	
	

	41
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第九项：非食堂从业人员未经允许进入食品处理区的。
	
	符合
不符合
	
	

	42
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第五条第十项：承包经营食堂转包、分包的。
	
	符合
不符合
	
	





四、实验实训管理重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	43
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第一项：未建立健全并落实学校、二级单位和实验室(实训场所)安全管理三级责任体系的。
	查阅资料文件
	符合
不符合
	
	

	44
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第二项：实验人员在未得到安全准入的条件下进入实验室(实训场所)开展实验活动的。
	
	符合
不符合
	
	

	45
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第三项：未建立实验室(实训场所)重要危险源(包括各类剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等有毒有害化学品，各类易燃、易爆、有毒、窒息、高压等危险气体，动物及病原微生物，辐射源及射线装置，同位素及核材料，危险性机械加工装置，强电强磁与激光设备，特种设备等)风险管控方案(包括但不限于实验室分级分类；高风险等级实验室的备案与监督；制定应急预案并定期演练；按等级实施安全检查、安全培训、安全评估、条件保障等管理)的。
	查阅资料文件
	符合
不符合
	
	

	46
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第四项：涉及重要危险源的实验时，未进行安全风险分析及制定相应防护措施的。
	
	符合
不符合
	
	

	47
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第五项：未经主管部门许可擅自建设、使用、转让涉及重要危险源实验室(实训场所)或设备的。
	
	符合
不符合
	
	

	48
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第六项：违规购买、存储、使用、运输、转让或处置重要危险源的。
	查阅资料文件
现场检查
	符合
不符合
	
	

	49
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第七项：在实验室(实训场所)内使用超出其安全许可范围的实验材料、设备或进行超出其安全等级的实验活动的。
	
	符合
不符合
	
	

	50
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第八项：未按法律法规以及行业标准、安全技术规范等规定要求落实重大设施设备(包括存储剧毒、易制爆化学品，危废贮存站，备案生物实验室，涉源场所，特种设备等设施设备)定期环评、检测、监测、维保的。
	查阅资料文件
现场检查
	符合
不符合
	
	

	51
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第九项：实验室(实训场所)内超量存放危险化学品；或大量使用危险气体且无气体浓度报警措施或通风设施不合格；或超规使用危险设备尤其是大型设备的。
	现场检查
	符合
不符合
	
	

	52
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第十项：实验室未按照行业标准落实应急与急救设施设备的，未配置安全防护用品的。
	
	符合
不符合
	
	


五、校车及校园交通安全管理重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	53
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第七条第一项：使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务，或者使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车的。
	查阅相关标牌、证件
	符合
不符合
	
	

	54
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第七条第二项：配备校车的学校、校车服务提供者未指派照管人员随校车全程照管乘车学生的。
	随机抽查
	符合
不符合
	
	

	55
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第七条第三项：未建立完善学校交通安全管理制度，或由校车服务提供者提供校车服务，学校未与校车服务提供者签订校车安全管理责任书，明确各自安全管理责任的。
	查阅相关资料
	符合
不符合
	
	

	56
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第七条第四项：未按照校内功能分区及校内车辆通行需求，分类实施车辆禁行、限行管理的；未实施校内人车分离管理，且学生步行出入口与机动车出入口未在空间或时间上分开设置的。
	
	符合
不符合
	
	

	57
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第七条第五项：未设置校门口车辆缓冲区及防冲撞设施(阻车桩、拒马桩等)的。
	
	符合
不符合
	
	



六、危险化学品管理重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	58
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第三项，直接判定为重大事故 隐患的情形：未建立实验室(实训场 所)重要危险源风险管控方案的。
	查阅资料文件
	符合
不符合
	
	

	59
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第六项，直接判定为重大事故 隐患的情形：违规购买、存储、使用 、运输、转让或处置重要危险源的。
	查阅资料文件、现场检查
	符合
不符合
	
	

	60
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第八项，直接判定为重大事故 隐患的情形：未按法律法规以及行业 标准、安全技术规范等规定要求落实 重大设施设备定期环评、检测、监测 、维保的。
	查阅资料文件、现场检查
	符合
不符合
	
	

	61
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第九项，直接判定为重大事故隐患的情形：实验室(实训场所)内超量存放危险化学品；或大量使用危 险气体且无气体浓度报警措施或通风 设施不合格；或超规使用危险设备尤 其大型设备的。
	现场检查
	符合
不符合
	
	


七、燃气管理重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	62
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第三项，直接判定为重大事故 隐患的情形：未建立实验室(实训场 所)重要危险源风险管控方案的。
	查阅资料文件
	符合
不符合
	
	

	63
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第六项，直接判定为重大事故 隐患的情形：违规购买、存储、使用 、运输、转让或处置重要危险源的。
	查阅资料文件、现场检查
	符合
不符合
	
	

	64
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第八项，直接判定为重大事故 隐患的情形：未按法律法规以及行业 标准、安全技术规范等规定要求落实 重大设施设备定期环评、检测、监测 、维保的。
	查阅资料文件、现场检查
	符合
不符合
	
	

	65
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第九项，直接判定为重大事故隐患的情形：实验室(实训场所)内超量存放危险化学品；或大量使用危 险气体且无气体浓度报警措施或通风 设施不合格；或超规使用危险设备尤 其大型设备的。
	现场检查
	符合
不符合
	
	



八、特种装备重大事故隐患
（一）直接判定（存在以下行为之一的，应直接判定为重大事故隐患）
	序号
	检查内容及依据
	检查方式
	检查结果
	问题描述
	备注

	66
	《教育系统重大事故隐患判定指南》 第六条第八项，直接判定为重大事故 隐患的情形：未按法律法规以及行业 标准、安全技术规范等规定要求落实 重大设施设备定期环评、检测、监测 、维保的。
	查阅资料文件、现场检查
	符合
不符合
	
	




（三）商务要求
服务期：2026年5月-10月
服务地点：采购人指定地点。
付款方式：供应商按要求完成校园安全评估服务，出具完整、规范的安全评估报告及隐患检查清单，经委托方审核确认、验收合格后，委托方分两次支付服务费用，第一次在初检结束后支付中标金额的50%，第二次在全部评估工作结束后支付中标金额的50%。若安全评估工作未达到相关标准、报告内容不完整或不符合委托要求，委托方有权暂缓付款，待服务方整改完善并重新验收合格后，再办理付款手续。
（四）报价要求
1、投标货币：以人民币结算；
2、报价要求：报价为一次性包干总价，包含但不限于：现场排查、资料核查、人员劳务、交通、设备使用、报告编制、隐患清单整理、验收配合、税费等全部相关费用，委托方不再另行支付任何其他费用。
3、投标供应商的报价必须严格满足招标文件中技术要求，合理报价，采购人拒绝恶意的低价竞争，投标供应商的合理低价将被重视，经评标委员会认定恶意低价竞标或明显低于成本的报价将被拒绝。

三、评分细则
	项目
	评标分项
	评标分项及分值
	分值

	价格
20分
	投标报价
	评标基准价的确定：满足招标文件要求报价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100。
	20

	商务
20分
	类似业绩
	供应商近三年（2023年04月至今）承担过类似项目业绩的，每有一个得4分。本项最多得8分。
注：提供合同，以合同签订时间为准，未提供的不得分。
	8

	
	项目人员配备
	有国家注册安全工程师的每名得3分，最高6分。（应提供相关证件加盖公章。）
	6

	
	
	有消防工程师的每名得2分，最高2分。（应提供相关证件加盖公章。）
	2

	
	
	有省安全标准化评审员的每名2分，最高4分。（应提供相关证件加盖公章。）
	4

	技术
60分
	服务方案
	供应商根据文件要求，制定技术服务方案，内容包括但不限于①项目技术手段②作业方法③资料收集④出具报告等四个方面。
根据供应商提供的以上4项内容分别进行评审，单项内容最高得5分，满分20分，单项评审标准如下：
1.内容全面合理，完全响应内容，文字条理清晰的，得5分；
2.内容基本全面合理，可以响应内容，但描述不够明确的，得3分；
3.内容存在少量缺陷，文字条理不够清晰的，得1分；
4.内容可行性低或对应内容缺项不得分。
	20

	
	安全评估标准制定
	根据评估方案制定了具体评分标准的情况打分。（需包含幼儿园、中、小学三类），满分5分，单项评审标准如下：
1.内容完善，合理可行，针对性强5分；
2.内容完善，基本合理，基本可行 3 分；
3.内容欠合理，基本可行 1 分；
4.内容不可行或完全与本项目不符或未提供得 0 分。
	5

	
	对地域特点了解与分析
	对东西湖区域校园特点有分析的得5分，未提供不得分。
	5

	
	质量保证措施
	质量保证措施，内容包括但不限于①技术规范②流程控制③关键节点控制等三个方面。
根据供应商提供的以上3项内容分别进行评审，单项内容最高得5分，满分15分，单项评审标准如下：
1.内容全面合理，完全响应内容，文字条理清晰的，得5分；
2.内容基本全面合理，可以响应内容，但描述不够明确的，得3分；
3.内容存在少量缺陷，文字条理不够清晰的，得1分；
4.内容可行性低或对应内容缺项不得分。
	15

	
	服务承
诺
	供应商根据文件要求，制定服务承诺，内容包括但不限于①人员到位承诺②质量保证承诺③响应时效承诺等三个方面。
根据供应商提供的以上3项内容分别进行评审，单项内容最高得5分，满分15分，单项评审标准如下：
1.内容全面合理，完全响应内容，文字条理清晰的，得5分；
2.内容基本全面合理，可以响应内容，但描述不够明确的，得3分；
3.内容存在少量缺陷，文字条理不够清晰的，得1分；
4.内容可行性低或对应内容缺项不得分。
	15

	总分
	100
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[bookmark: _GoBack]（根据《政府采购法》和《民法典》相关规定，釆购入和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合同书
项目名称：
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）
签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：
经双方协商，同意按下列条文执行：
1.本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和
国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的
责任和义务。
3.乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程
或服务），并承担应负的责任和义务。
4.合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：
4.1采购文件（项目编号：）；
4.2中标的投标文件；
4.3合同书；
4.4合同条款；
4.5分散采购机构发出的中标通知书；
4.6附件；
4.6.1甲方在采购期间发布的所有补充通知；
4.6.2乙方在投标期内补充的所有文件；
4.6.3乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；
4.6.4在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5.合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6.货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见采购
文件的要求及乙方投标文件中的承诺。
7.付款条件。本合同的付款条件按采购文件规定执行。
8.合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。
9.工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地
点在采购文件中有明确规定。
10.合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。
如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
11.合同的份数。本合同正本一式份，甲方执份，乙方执份；副本一式份，甲方执份，乙方执份。
12.合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。
甲方：乙方：
单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：
单位地址：单位地址：
法人代表授权人(签字)：法人代表授权人(签字)：
联系人：联系人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
