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[bookmark: _Hlk147849224]武汉国家网络安全人才与创新基地作为中央网信办批复建设的全国首个国家网络安全人才与创新基地，是国家网络安全发展的重要承载地。网安基地作为我市四大国家级产业新基地之一，承担城市创新发展的新引擎和高质量发展的重要使命。网安基地是东西湖区新型工业化主阵地，新质生产力布局核心区。中国电信大数据中心、网安基地二期基础设施建设等重大项目选址落户，亟需完成网安基地二期泥达湖片控规法定化程序。2021年，《关于申请调整武汉国家网络安全人才培养与创新基地二期1:2000基本生态控制线规划的公示》中提出将网安基地二期发展区从基本生态控制线调出，落实项目选址。该调整规划已批复。2024年8月，武汉市人民政府发布了《关于武汉市基本生态控制线优化方案的批复》（武政〔2024〕14号），网安基地二期调出基本生态控制线。2022年，武汉市东西湖区自然资源和规划局委托武汉市规划研究院编制《东西湖区网安半岛泥达湖片区控制性详细规划导则》。2025年7月30日，武汉市人民政府对《东西湖区网安半岛泥达湖片区控制线详细规划导则》进行了批复，原则同意《东西湖区网安半岛泥达湖片区控制性详细规划导则》，该片区位于径河街道西北部，规划范围东至规划马湾北路、南至双港南路、西至双港一路、北至双港北路，全部位于城市开发边界内，总用地面积约114.75公顷，主导功能为工业商服。
为了承接网安基地的外溢产业以及相关招商项目的选址落户，促进产业集群建设和产业间协调发展，需对网安半岛泥达湖片区进行开发，为实现网安半岛泥达湖片区规划高水平、精细化管控，径河街道办事处委托编制了《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》，泥达湖片区产业组团位于径河街道西北部，规划面积114.75公顷，北至泥达湖，南至四环线，西至昌家河，东至硚孝高速。
根据《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号），国务院及其有关部门、省级人民政府批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区以及设区的市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。在规划审批前，报送相应生态环境主管部门召集审查。因此，武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处组织开展《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》的环境影响评价工作。
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规划范围
规划范围：泥达湖片区产业组团位于径河街道西北部，北至泥达湖，南至四环线，西至昌家河，东至硚孝高速。规划总用地面积约114.75公顷。
发展目标
近期：以“中国电信大数据中心”产业为基础，加速推进产业组团的开发建设，助力权属单位实施落地，早日建成投产，产生效益。
远期：以培育发展大数据、云计算技术相关应用产业为主攻方向和特色，聚合产业、软件、设备等优势，积极引入云计算实验室、“专精特新”小微企业研究院、数据库服务器等有代表性的数据应用和超算产业入园，探索以数据资源为基础的信息服务产业的商业化发展模式。承接南部网安基地一期科研资源，以网络内容审核、头部平台企业应用、算法企业孵化、科创园区相关科研机构为主攻方向和特色，聚合科研、人才等优势，为信息服务产业的团队建设与企业成长提供相关支持。
规划发展定位
规划区是网安基地二期重要组成部分；大数据中心、云计算中心、承接网安创新科技产业培育为核心的产业组团。
用地规划
规划采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）。规划区用地划分至小类，规划区内的城市建设用地主要由工业、商业服务业设施、道路与交通设施和绿地等用地组成。规划以集中建设工业区，统一配套设施，保护规划区及周边地区环境为原则，优化规划区的工业用地布局，解决网络安全基地二期范围内效益差、布局散乱的工业企业逐步进行“并、迁、转”的用地问题。规划区工业用地以大数据中心、云计算中心、网安创新科技板块为主。用地面积77.00公顷，占规划区用地比例为67.10%。规划区总用地面积114.75公顷。
规划空间布局
规划形成“一中心三板块”的产业功能结构。
“一中心”：一心聚活力，提供商务、科技、人才公寓等综合服务；
“三板块”：三区领科技，大数据中心板块、云计算中心板块、网安科技创新板块引领网络安全科技创新产业。
产业发展
规划区为网安基地二期重要组成部分，位于《国家网络安全人才与创新基地产业发展规划》中的”研发孵化组团”。规划区产业发展宜以网络安全产业、人工智能技术、区块链技术等前沿技术产业为主导功能。
规划区紧邻网安基地一期，是国家网安基地重要拓展发展空间，结合网安基地一期现状企业产业发展方向，规划定位为大数据中心、云计算中心、承接网安创新科技产业培育为核心的产业组团。
1、大数据中心（国民经济行业代码为：645、652、397、732）
大数据中心是数字经济时代的核心算力基础设施，也是数据要素存储、处理与流通的关键载体。从产业链来看，大数据中心向上游可带动芯片、光通信、服务器制造等硬件产业发展，向下游可支撑人工智能、工业互联网等新兴应用，产业带动能力突出。随着国家“东数西算”工程深入推进，算力需求持续旺盛，大数据中心产业正迎来高速增长窗口期。
在泥达湖片区，周边网安基地一期已建成中金数谷、中国电信等数据中心，项目内部的中国大数据中心更为片区提供了核心引擎。武汉市明确提出完善“通算+智算+超算”多元算力体系，湖北省设立百亿数据产业基金支持数据中心及算力中心建设。下一步应依托现有数据中心集聚优势，向上游延伸硬件制造配套，向下游拓展数据标注、数据应用服务，构建覆盖“硬件制造—设施运营—数据应用”的全产业链生态，将片区打造为辐射中部的大数据产业高地。
2、云计算中心（国民经济行业代码为：387、391、398、643、651、653、748）
云计算中心是现代数字经济的“发动机”，通过提供弹性算力与平台服务，赋能千行百业数字化转型。云计算产业链处于算力基础设施与行业应用之间的中枢环节，向上承接服务器、网络设备等硬件，向下支撑人工智能、大模型、物联网等应用场景。随着人工智能大模型技术的爆发式增长，云计算服务需求急剧扩大，市场空间广阔。
泥达湖片区周边网安基地一期已布局算力中心、智算中心等多元算力资源，项目内部中国大数据中心可与之形成“算力+云服务”协同。武汉市已完善“通算+智算+超算”多元算力体系，设立算力服务券重点支持中小企业购买云计算服务，湖北省算力互联互通平台也已上线运行。下一步应重点发展云原生应用开发、多云管理等新兴服务能力，对接算力服务券政策吸引创新团队入驻，推动形成以中国大数据中心为算力底座、多元云平台为服务主体的融合集群，将片区建设成为武汉中部算力枢纽的重要功能节点。
3、创新科技产业（国民经济行业代码为：356、642、753、754）
创新科技产业是新质生产力的核心承载领域，涵盖网络内容审核、头部平台企业应用、算法企业孵化及科创园区科研机构等方向。该产业的核心价值在于打通“基础研究—技术攻关—成果转化—企业孵化—产业发展”全链条，能够形成高附加值的创新生态集群。在当前数字经济与实体经济深度融合的背景下，创新科技产业已成为区域高质量发展的战略制高点。
泥达湖片区紧邻网安基地一期，可充分承接其人才、技术及产业溢出效应。基地内拥有武汉大学、华中科技大学两所一流网安学院，已建成金银湖实验室、黄鹤实验室等8大创新平台，集聚企业300余家。2025年揭牌的网谷产业创新研究院实行“先投后股”“股权直投”等市场化机制，为科技成果转化和初创企业孵化提供全周期支撑。下一步应以网谷产业创新研究院为创新策源核心，重点引入网络内容审核、平台型区域总部、算法研发团队等高附加值业态，构建覆盖“种子—苗圃—孵化—加速”全周期的创业服务体系，推动泥达湖片区与网安基地一体化发展，打造“中国网谷”核心创新板块。
专项工程规划
（1）道路交通
规划将产业组团道路分为三级：主干路、次干路和支路。
主干路：柏君路。
次干路：东流港路
支路：双港一路、双港二路、双港三路、马湾路、规划三路、马湾北路、双港北路、双港路、双港南路、马湾南路
各级道路红线宽分别为：主干路40米，次干路30米，支路15-20米。
（2）绿地系统
规划区北侧临郊野游憩型湖泊泥达湖、南侧临东流港，西侧临昌家河，规划区内东流港路、柏君路两侧规划为公园绿地。规划公园绿地面积11.06公顷。
规划区以生产功能为主，东流港路、柏君路两侧规划为景观性公共绿地，双港一路与双港北路交界处规划为防护绿地。规划防护绿地面积0.59公顷。
工业企业厂区绿地率不超过20%，一般应在15%左右，厂区严禁建设花园式工厂。
（3）市政保障
供水：规划区由余氏墩水厂供水，余氏墩水厂供水规模为15万吨/日，经张柏路自来水加压泵站向规划区提供，水源取自汉江。
污水：采用雨、污水分流制，充分利用现状地形、水系，新建雨水管渠，使之成为完整、系统的雨水排水体系。规划雨水管道接入临港路的雨水箱涵中，之后沿雨水箱涵排入南侧东流港河、西侧昌家河。规划区污水主要为生产污水，污水经支管收集后排入东流港路污水管道，水流方向由东向西，至东流港路污水提升泵站，最后排入九通路污水主管，最终排入东西湖污水处理厂处理达标后排放。
供电：由500KV柏泉变电站经220KV大屋岗变电站接入规划区进行供电。规划区范围内配电网采用环状网络。
供气：规划区采用天然气，气源来自柏泉高压调压站，采用中压一级管道供气，输配气干管由东流港路接入，沿双港二路、马湾路等建设中压燃气支管，并设置预留支管和阀门。
环卫：规划区主要生产垃圾类型为工业垃圾。工业垃圾由产生垃圾的企业按类别及规定负责清运转运或处理，没有运力的可委托环卫部门有偿代运。工业垃圾严格按国家规定进行处理，避免环境污染。
[bookmark: _Toc17085][bookmark: _Toc10246]规划协调性分析
本次评价从发展目标与功能定位、产业定位、空间布局、资源利用和环境保护等方面，分析网安半岛泥达湖片区产业组团规划与国家、湖北省、武汉市及区域上位和同层位规划的协调性。
根据分析，《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》规划定位及产业发展方向总体符合《湖北省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《武汉市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》《武汉市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）湖北省实施细则》等规划的要求。 
本规划与武汉市“三区三线”划分情况分析，网安半岛泥达湖片区产业组团规划范围全部位于城镇开发边界范围内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，规划区不涉及风景名胜区、饮用水水源地保护区等环境敏感区。
网安半岛泥达湖片区产业组团不涉及生态保护红线，网安半岛泥达湖片区产业组团规划涉及武汉市生态环境分区管控中的径河街道重点管控单元，后期应严格按照生态环境分区管控的要求加强对径河街道重点管控单元的环境管理。
网安半岛泥达湖片区产业组团规划范围不涉及泥达湖湖泊保护区，涉及泥达湖湖泊控制区，湖泊控制区规划为公园绿地，规划应严格执行《湖北省湖泊保护条例》的要求，禁止在湖泊控制区内从事可能对湖泊产生污染的项目建设和其他危害湖泊生态环境的活动，禁止向湖泊排放未经处理或者处理未达标的工业废水、生活污水，切实保护好泥达湖的生态环境。对现状企业管网和片区管网开发建设严格落实雨污分流，确保各类废水全部收集至污水处理厂集中处理。规划区域内企业自建污水处理设施，处理达到相应纳管标准后经市政污水管网排入东西湖污水处理厂，不涉及排入泥达湖。建议加强片区基础设施建设，确保雨、污分流，全收集全处理，工业废水和初期雨水全部进入污水处理厂处理后入府河，不得排入湖泊。
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc27158][bookmark: _Toc27919]现状调查与评价
[bookmark: _Toc17733][bookmark: _Toc20350]环境质量现状调查与评价
（1）环境空气
根据武汉市生态环境局发布的《2024年武汉市生态环境状况公报》，公布的武汉市环境空气质量达标情况，评价区域2024年达标判定结果为：不达标区。对比《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1“过渡阶段浓度限值”和“浓度限值”，评价区域2024年达标判定结果为：不达标区。
根据东西湖区吴家山空气质量自动监测站（国控点）历年监测数据情况来看，2024年环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）“过渡阶段浓度限值”二级标准，PM2.5、O3存在超标。泾河街道微站2025年环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）“过渡阶段浓度限值”二级标准，PM2.5、PM10存在超标。
根据2026年6月的补充监测结果，规划区域各监测点各点位中TVOC、甲醛、氨、硫酸雾、氯化氢、氯、硫化氢均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，氟化物、砷及其化合物可以满足《环境空气质量标准（GB3095-2026）》附录A限值要求，酚类能满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB3095-2012）标准限值要求。
（2）地表水
2020年~2024年府河太平沙、朱家河口断面现状水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足水环境功能区划要求，同时也满足湖北省《重点流域水生态环境保护规划》重点任务措施清单中府河太平沙、朱家河口2025年水质目标（太平沙为GB3838-2002 Ⅲ类，朱家河口为GB3838-2002 Ⅳ类）。泥达湖现状水质为Ⅲ类，泥达湖水环境逐渐好转。
根据2026年6月的补充监测结果，东流港（位于规划区域南侧350m）断面水质不能满足GB3838-2002 Ⅳ类标准，主要超标因子为总氮，昌家河断面水质不能满足GB3838-2002 Ⅴ类标准，主要超标因子为总氮。水质较差原因可能是周边农业面源污染影响，周边沟渠需加强水体污染治理。后期径河街道应加强区域管网建设，加强环境管控，防止面源污染。
（3）声环境
[bookmark: _Hlk118109955]根据武汉市城区声环境功能区划及现场监测情况：规划区监测点位昼间和夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区的标准限值要求，区域内声环境质量良好。
（4）地下水
规划区地下水未划定功能区，2026年6月网安半岛泥达湖片区产业组团现状监测点位均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
（5）土壤
网安半岛泥达湖片区产业组团及周边建设用地S1、S2、1#~5#点位的土壤环境质量均能满足GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第二类用地筛选值的要求，6#点位的土壤环境质量能满足GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第一类用地筛选值的要求，表明该区域土壤环境质量良好。
（6）生态环境
规划区地处亚热带常绿落叶阔叶混交林地带，规划区域可建设用地以未利用地为主，生态结构较单一。规划区域不涉及生态保护红线、自然保护地等生态敏感区。
[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc29169][bookmark: _Toc27729]区域开发现状及污染源现状
开发利用现状
根据武汉武汉市东西湖区径河街道办事处及园区企业提供资料，结合现场踏勘，规划区域内共3家现状运行工业生产型企业。
现有工业污染源分析
根据现场调查及收集的企业相关资料（企业运行数据等），园区主要污染物排放量VOCS 0.216 t/a，COD 0.1208 t/a，氨氮0.01448 t/a，总氮0.05894 t/a，总磷0.003908 t/a。
[bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc2198][bookmark: _Toc21060]环境基础设施现状
供水现状
网安半岛泥达湖片区产业组团规划范围现有供水用途主要为生活用水和工业用水，现状供水来源为余氏墩水厂，余氏墩水厂位于东西湖区慈惠办事处余氏墩，汉江北岸，慈沙路南侧，水源为汉江，现状供水规模15万吨/天。地区内局部供水干管已经形成，待开发建设区域供水管网未建设。现状供水规模可以满足区域发展需求，经张柏路自来水加压泵站向规划区提供。
排水现状
网安半岛泥达湖片区产业组团规划范围位于东西湖区污水处理厂服务范围，园区内产生的生活污水、生产废水均排入东西湖区污水处理厂处理。东西湖区污水处理厂尾水排放口设置在南十四支沟（北纬30°38'38.02"；东经114°3'21.99"），尾水排放口规模为10万m3/d。尾水经南十四支沟、通航沟、沈家港、夹九支沟等域内渠系，经东流港塔尔头泵站现有排口抽排至府河，沟渠排放长度15.2km。
环卫设施现状
[bookmark: bookmark9]网安半岛泥达湖片区产业组团产生的区生活垃圾采用垃圾袋或垃圾容器存放至生活垃圾收集点，由环卫部门集中运输。垃圾收集后直接运往新沟垃圾焚烧发电厂。
[bookmark: _Toc24126][bookmark: _Toc23351]环境管理现状
[bookmark: bookmark10]经初步调查，网安半岛泥达湖片区产业组团内3家现状运行工业生产型企业，其中2家不需要办理环评、排污许可、突发环境事件应急预案手续，1家暂未办理环评手续、排污许可、突发环境事件应急预案手续。
[bookmark: _Toc461][bookmark: _Toc32710]资源能源开发利用现状调查
根据规划资料，结合现场调查核实，园区规划范围内部分工业用地已建成，土地利用现状主要以工业用地为主，还存在部分其他草地、坑塘等。
网安半岛泥达湖片区产业组团水资源消耗主要为园区工业企业用水、居民生活用水及农田灌溉用水，2024年总用水量约229.61万m3。
规划区域居民能源消耗主要为电力。2025年网安半岛泥达湖片区产业组团现状运营工业企业共消耗能源0.49吨标准煤，其中，能源消费结构中电力占比100%。
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[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc23634][bookmark: _Toc32186]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc6550][bookmark: _Toc3762]大气环境影响分析
本规划大气污染源主要为工业废气，包括SO2、NOx、烟粉尘等基本大气污染物和TVOC、氨、硫酸雾、氟化物、氯化氢其他大气污染物两大类。
[bookmark: bookmark13][bookmark: OLE_LINK18]根据大气环境影响预测结果，规划实施后对区域大气环境影响较小，不会改变周边的大气环境功能，区域规划方案可行。各情景状况下，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC、氨、硫酸雾、氟化物、氯化氢短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。
叠加背景值后，二氧化硫、PM10保证率日平均质量浓度及年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准限值。叠加背景值后TVOC、氨、硫酸雾、氟化物、氯化氢短期浓度符合环境质量标准。
叠加背景值后，情景一、情景二、情景三二氧化氮保证率日平均质量浓度超标，根据东西湖区主要污染物的减排计划，计算得到情景一二氧化氮年平均质量浓度变化率k=-70.47%≤-20%，情景二二氧化氮年平均质量浓度变化率k=-55.89%≤-20%，情景三二氧化氮年平均质量浓度变化率k=-64.68%≤-20%。
叠加背景值后，情景一、情景二、情景三PM2.5保证率日平均质量浓度及年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准限值，根据东西湖区主要污染物的减排计划，计算得到情景一PM2.5年平均质量浓度变化率k=-69.9%≤-20%，情景二、情景三PM2.5年平均质量浓度变化率k=-55.89%≤-20%。
规划实施过程中，严格控制项目准入，入驻企业应优先采取集中供热，无法集中供热的，应采用清洁能源，同时，实行总量控制制度，严格执行本规划环评要求，加强日常环保监管，确保各企业废气达标排放。在规划实施过程中应不断加强大气污染防治，确保企业污染物达标排放，采用清洁能源，削减大气污染物，不断改善环境空气质量。
[bookmark: _Toc3275][bookmark: _Toc27514]地表水环境影响分析
规划实施后，规划区内废水进入东西湖污水处理厂处理，随着规划的实施，区域内工业企业增加，污水及污染物排放量较现状均有所增加。网安半岛泥达湖片区产业组团内工业废水和生活污水排入东西湖污水处理厂，尾水经南十四支沟、通航沟、沈家港、夹九支沟等域内渠系，经东流港塔尔头泵站现有排口抽排至府河。
根据预测分析，正常排放情况下，COD浓度预测值在塔尔头泵站排口下游650处为29.9989mg/L，NH3-N浓度预测值在塔尔头泵站排口下游74处为1.4945mg/L，TP浓度预测值在塔尔头泵站排口下游48m处为0.2997mg/L，可满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准水质标准要求。
根据预测分析，非正常排放情况下，COD浓度预测值在塔尔头泵站排口下游685处为29.9761mg/L，NH3-N浓度预测值在塔尔头泵站排口下游84处为1.4956mg/L，TP浓度预测值在塔尔头泵站排口下游54m处为0.2991mg/L，可满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准水质标准要求。COD在塔尔头泵站排口下游20595m处恢复到背景浓度，NH3-N、TP在塔尔头泵站排口下游府河（朱家河口）断面未恢复到背景浓度。
综合以上分析，规划区污水经东西湖污水处理厂处理尾水达到GB18918-2002一级A标准后由塔尔头泵站排口排放，正常排放情况下排放污水不会改变府河当前的水质管理目标，不会对府河（朱家河口）断面产生影响。
综上所述，规划实施后对地表水体的影响可以接受。后期应进一步加强监督管理及日常维护，保证东西湖污水处理厂设备的正常运行，规划期内网安半岛泥达湖片区产业组团应着重加强园区企业排水管理和污水处理厂排水水质日常监管，严禁超标废水排放。当前东西湖污水处理厂已超负荷运行，建议尽快开展东西湖污水处理厂扩建工程，东西湖污水处理厂无处理能力时，规划区域暂停废水排放企业入驻，确保规划区域废水全收集，并纳入东西湖污水处理厂进行处理后达标排放。
[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc15805][bookmark: _Toc21910]地下水环境影响分析
根据对规划区域饮用水源的调查，区域内使用自来水，地下水开发利用程度较低，无集中式开采利用。因此，目前尚无环境水文地质问题。区域内无集中式饮用水水源地准保护区，也无其它的特殊地下水资源保护区，无地下水环境敏感目标。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目对地下水环境影响的程度，将建设项目分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类。结合本次评价范围内引入产业类型、用地类型及拟引入企业情况，规划区工业用地主导产业主要互联网数据服务、软件和信息技术服务业、科技推广和应用服务业、计算机制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造等产业，涉及的有机溶剂清洗可能会对规划区域地下水环境产生一定的影响。评价范围内计算机制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造生产可能涉及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类建设项目，电子器件制造（C397）产业可能涉及II类建设项目，对地下水环境影响程度较大。因此，本次评价选取电子器件制造产业作为典型产业类型进行预测影响分析。武汉京东方光电科技有限公司为显示器件制造（C3974）企业，位于园区东北侧约440m，本次引用武汉京东方光电科技有限公司源强对地下水进行预测影响分析。
根据污染物浓度随时间变化过程显示，在非正常状态下，污染物迁移距离随时间增加而增大，预测结果均未超标，对地下水影响可接受。
[bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc11882]声环境影响分析
根据网安半岛泥达湖片区产业组团规划布局和土地利用方案，网安半岛泥达湖片区产业组团内噪声源主要包括工业生产噪声、交通噪声和施工生活噪声。其中工业生产噪声、道路交通噪声影响较大。
（1）交通噪声环境影响分析
规划范围内的道路系统由主干路、次干路及支路构成，内部分设了方格网道路，构建起快捷、高效、层次分明的道路交通体系。随着网安半岛泥达湖片区产业组团内企业的增加和道路交通设施的建设，运输原料和产品的重型载重卡车进一步增加，车流量的增加会导致道路交通噪声影响更为突出。因此规划实施过程中应根据道路交通污染特征合理布设线路，并采取相应减噪措施，加强管理，重点做好环境敏感点处的噪声污染防治工作。应严格按照本评价提出的防治措施实施，以确保网安半岛泥达湖片区产业组团域能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中相应功能区的要求。
（2）工业企业噪声影响分析
规划区内的工业生产噪声主要是工业企业在生产过程中使用的工艺性固定式生产设备或辅助生产设备产生的噪声，可能产生噪声的生产设备随行业不同而不同，主要包括空压机、各类泵、鼓风机和排风机、冷却机、冷却塔等，噪声源强在70~105dB(A)之间。
[bookmark: bookmark16]建议后续加强监管，要求产生噪声的企业必须加装相应的减震降噪措施，且不同设备声源距厂界距离需大于夜间噪声影响距离；同时从规划区外平面布置来看，规划区外居民点与规划区最近距离约480米，中间有防护绿地及道路相隔，在控制距离、加强噪声减缓措施、工业企业厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求的前提下，规划区工业企业基本不会对周边敏感目标产生影响。
[bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc2746][bookmark: _Toc28983][bookmark: _Toc3006][bookmark: _Toc11509][bookmark: _Toc22281]（3）施工噪声环境影响分析
网安半岛泥达湖片区产业组团是不断滚动开发的，施工噪声主要来源于区域开发建设的施工工地，噪声设备包括推土机、振捣器、搅拌机等，声级为84~99dB。施工噪声应采取降噪措施，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，避免对敏感点造成影响。
（4）社会生活噪声分析
社会生活噪声主要来源于商业服务设施等。管理部门应加强区域内的噪声源管理，预计区域社会生活噪声不会有较大变化。
[bookmark: _Toc15757][bookmark: _Toc10314]土壤环境影响分析
网安半岛泥达湖片区产业组团规划定位为大数据中心、云计算中心、承接网安创新科技产业培育为核心的产业组团。工业企业厂区内应严格执行分区防渗要求，涉及危险废物暂存的企业，危废暂存间基本按要求设置了六防措施，垂直入渗对土壤环境的影响较小。在工业企业日常生产过程中，当发生突发事故时，包含一些原料、产品、危险物质的固体废物或废水的意外倾泻、污水处理厂失控导致的超标废水未经处理直接外排或外溢，均有可能造成事故周边土壤环境的污染，但是这些事故的发生概率较低，可通过提升环境管理水平而降低发生概率。本轮规划定位为大数据中心、云计算中心、承接网安创新科技产业培育为核心的产业组团。根据前述分析，废气主要污染物为PM10、PM2.5、SO2、NO2、TVOC、甲醛、氨、硫酸雾、氯化氢、氯、硫化氢、氟化物、砷及其化合物、酚类、等，废水主要污染物为COD、氨氮、总氮、总磷等。网安半岛泥达湖片区产业组团应按照本次评价提出的环境管理与环境准入要求，按照相关环保要求做好雨污分流、厂区分区防渗，涉及初期雨水的设置初期雨水收集池，减少地面漫流对土壤环境影响；涉及事故废水排放按要求设置事故池；涉及危废暂存的企业，按相关要求设置危废暂存间，在落实各项防护措施的情况下，垂直入渗对土壤环境影响较小。本次评价主要考虑大气沉降对土壤环境影响。土壤大气沉降影响预测因子选取砷。
根据预测结果，规划远期（2035年）砷在土壤中的累积增量叠加背景浓度后远低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地污染风险筛选值。在考虑淋溶、径流排出及生物降解的情况下，挥发性有机物在土壤中的累积量将更小，因此网安半岛泥达湖片区产业组团排放的挥发性有机物污染物进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内。
规划区域土壤累积影响在环境可承受范围内。根据现状监测结果，园区土壤未出现超标现象，通过进一步加强管理及污染防控，企业的建设不会对周边土壤环境造成污染。后期可进一步加强废水、废气环境管理，落实防渗防漏措施，减少对土壤环境的影响。
[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc4470][bookmark: _Toc5027]固废环境影响分析
规划区固体废物的类别可以分成生活垃圾、工业固体废物两大类，工业固体废物又可分为一般工业固体废物和危险固体废物。
网安半岛泥达湖片区产业组团生活垃圾实行分类管理，在厂区、办公区、居住区设置专用垃圾收集设施，由相关市政环卫部门统一收集后统一送往新沟垃圾焚烧发电厂集中处置。按照《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》和《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》要求，最大限度的实现一般工业固废的综合利用，满足综合利用技术条件和要求。危险废物严格执行各项规范要求，各企业做好危废贮存场所的防风、防雨、防晒、防腐、防渗、防漏等措施。危险废物实行分类、分区暂存，杜绝混合存放，并委托有资质的单位进行转移、处置等。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
在严格落实一般工业固体废物和危险废物、生活垃圾相关环境管理措施的基础上，结合清洁生产审核从源头控制固体废物的产生，实现固体废物的资源循环利用，规划实施能够实现固体废物的安全处理、处置，对区域环境及人体健康影响较小。
[bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc20634][bookmark: _Toc26424]生态环境影响分析
网安半岛泥达湖片区产业组团规划实施后，对区域生态环境影响主要体现在开发区域建设过程中对土地利用方式和生态空间结构的改变所导致的生物生活环境与景观的变化，网安半岛泥达湖片区产业组团现状开发程度较低，后续发展过程中将对城镇开发边界内未利用的建设用地进行开发利用，对已开发利用的用地进行优化调整，规划建设可能改变局部用地的土地利用类型，临时或永久性占地将改变土地原有的生态服务功能。规划实施后，将进行生态绿化，种植本土物种，建设前后区域的生物量损失小，且考虑到园区建成后，自然植被将被人工植被取代，绿化覆盖率会相对提高，因此，对区域开发建设对陆生生态影响较小。
网安半岛泥达湖片区产业组团污水排入东西湖区污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水受纳水体均为府河。为补偿及优化区内水域生态系统，本次评价建议提升污水管网收集效能，完善管网系统，推进东西湖污水处理厂配套管网系统完善工程；实施东西湖污水处理厂“互联互通”，构建“联通互济、多元互补”的安全排水格局。改造管网系统，对建成区雨水管网系统的各类闸门、应急提排区排涝泵站、道路下穿通道排水泵站等老旧设施设备进行更新改造；结合现状市政雨污水管网，完善市政污水管道和雨水管道建设，填补排水设施空白，提升片区排水能力。推进垃圾分类投放、收集、运输和处理系统建设，加强垃圾无害化资源化处理，推进污泥资源化利用等。在规划实施过程中，进一步推进园区内雨市政污水管道和雨水管道建设建设工作，改善区域内水环境质量，尽可能减少水生物种损失。
[bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc16094]环境风险影响分析
网安半岛泥达湖片区产业组团主要的风险事故环境影响包括：危险物质泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放、储运系统、天然气使用等泄漏或火灾造成的环境污染、污染事故排放等。
为减少、杜绝污染废水排入外环境，园区及企业应做好雨污分流，并建立环保应急三级防控体系：①一级防控体系必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施（如备用罐、储液池、隔油池、导流设施、清污水切换设施等），防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。②二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止生产装置（罐区）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。③三级防控体系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在企业内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
为减少废气对外部环境的影响，涉及有毒有害废气排放的企业应配套废气收集处理设施；并对废气收集处理设施定期加强维护，保证污染物的去除效率，使之能够满足达标排放的要求；不允许恶意停止废气处理设施的运转而将废气直接排放。
为减少风险物质泄漏物、污染废水等对土壤、地下水的影响，园区及企业应做好分区防渗工作，对重点风险单元进行防渗处理，设置围堰等拦截设施。
规划区域在采取风险防控措施后，园区风险整体可控。
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[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark21][bookmark: _Toc31890][bookmark: _Toc30280]规划方案综合论证和优化调整建议
[bookmark: _Toc28981][bookmark: _Toc21576]规划方案综合论证
规划目标与发展定位的合理性
[bookmark: _Hlk200546947][bookmark: _Hlk200543804]党的十八大以来，习近平总书记高度重视中部地区高质量发展，作出了一系列重大战略部署，中央发布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》，为开创中部地区崛起新局面勾勒蓝图。湖北是中国具有优势的制造业基地，尤其是近些年制造业成长迅猛，湖北省已成为“中部崛起”的发动机。武汉市作为湖北省省会城市，发挥龙头引领作用，加快武汉城市圈同城化发展，辐射带动全省高质量发展。武汉临空港经济技术开发区和国家网络安全人才与创新产业基地作为中国网谷产业核心承载区，强化其作为网络安全人才与创新产业核心引擎与区域协同枢纽的功能，形成特色引领、多链并进的空间布局，突出片区赛道，实现整体协同，扩大产业承载。国家网络安全与人才创新基地是中国网谷产业高质量发展引领区，网安半岛泥达湖片区产业组团作为网安基地二期重要组成部分，是东西湖区高质量发展核心动力源。
《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》围绕网络安全人才与创新产业，形成大数据中心、云计算中心、承接网安创新科技产业培育为核心的产业组团。聚焦大数据、云计算、超算、网安科创及信息服务产业及其上下游链条，统筹算力设施集聚建设，依托网安基地科创资源孵化算法、平台应用、软件研发类企业，发展云计算、基础软件等数字核心产业。积极引入云计算实验室、“专精特新”小微企业研究院、数据库服务器等有代表性的数据应用和超算产业入园，探索以数据资源为基础的信息服务产业的商业化发展模式。
《湖北省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《武汉市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》《武汉市东西湖区国土空间总体规划（2021—2035年）》等上位规划中，网安半岛泥达湖片区产业组团位于东西湖区径河街道，主要布局国家网络安全与人才创新基地。武汉临空港经济技术开发区和国家网络安全人才与创新产业基地作为中国网谷产业核心承载区，强化其作为网络安全人才与创新产业核心引擎与区域协同枢纽的功能，形成特色引领、多链并进的空间布局，突出片区赛道，实现整体协同，扩大产业承载。国家网络安全与人才创新基地是中国网谷产业高质量发展引领区，网安半岛泥达湖片区产业组团作为网安基地二期重要组成部分，是东西湖区高质量发展核心动力源。综上所述，《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》规划目标和发展定位合理。
规划空间布局环境合理性分析
（1） 与武汉市“三区三线”、《武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》《武汉市东西湖区国土空间总体规划（2021—2035年）》协调性分析
经与武汉市“三区三线”对照，网安半岛泥达湖片区产业组团规划范围全部位于城镇开发边界范围内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，规划区不涉及风景名胜区、饮用水水源地保护区等环境敏感区。
（2） 与湖北省、武汉市生态环境分区管控成果衔接情况
网安半岛泥达湖片区产业组团不涉及生态保护红线，网安半岛泥达湖片区产业组团规划涉及武汉市生态环境分区管控中的径河街道重点管控单元，后期应严格按照生态环境分区管控的要求加强对径河街道重点管控单元的环境管理。
（3） 与长江经济带发展与保护相关要求协调性分析
根据《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）湖北省实施细则》等要求，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，网安半岛泥达湖片区产业组团规划聚焦大数据、云计算、超算、网安科创及信息服务产业及其上下游链条，不涉及上述行业项目。
在落实以上要求后，规划布局符合《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）湖北省实施细则》等要求，具有环境合理性。
（4） 与湖泊保护相关要求协调性分析
根据《湖北省湖泊保护条例》，湖泊流域内建设项目应当符合国家和省产业政策；禁止新建造纸、印染、制革、电镀、化工、制药等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；对已有的污染企业，县级以上人民政府及其有关部门应当依法责令其限期整改、转产或者关闭。网安半岛泥达湖片区产业组团规划范围不涉及泥达湖湖泊保护区，涉及泥达湖湖泊控制区，湖泊控制区规划为公园绿地，规划应严格执行《湖北省湖泊保护条例》的要求，禁止在湖泊控制区内从事可能对湖泊产生污染的项目建设和其他危害湖泊生态环境的活动，禁止向湖泊排放未经处理或者处理未达标的工业废水、生活污水，切实保护好泥达湖的生态环境。对现状企业管网和片区管网开发建设严格落实雨污分流，确保各类废水全部收集至污水处理厂集中处理。规划区域内企业自建污水处理设施，处理达到相应纳管标准后经市政污水管网排入东西湖污水处理厂，不涉及排入泥达湖。建议加强片区基础设施建设，确保雨、污分流，全收集全处理，工业废水和初期雨水全部进入污水处理厂处理后入府河，不得排入湖泊。
在落实以上要求后，规划布局符合《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例》等要求，具有环境合理性。
（5） 周边环境敏感目标的空间位置衔接关系分析
规划区环境空气敏感点主要为规划范围内及周边现状的居住区、学校、医院等，根据预测结果，规划实施后，规划区内企业生产过程中排放的污染物对区域环境有一定影响，但各污染物的贡献值浓度均能达标，不会使区域的环境空气恶化。从内部布局来看，规划区主要规划工业用地，集聚发展工业。从周边敏感点来看，规划区域与周边敏感点以沪蓉高速、硚孝高速、四环线、九通路相隔，距离最近的南侧敏感点约480m，北侧、西侧、东侧敏感点相距较远。随着园区的发展、企业的入驻，考虑到邻避效应影响，确保项目入驻前，防护距离（具体以项目环评确定的防护距离为准）范围内居民点等敏感点已拆迁完毕。
综上，网安半岛泥达湖片区产业组团空间布局具有一定的环境合理性。本次评价已在规划优化调整建议中提出纳入湖北省、武汉市生态环境分区管控、衔接武汉市“三区三线”、《武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，同时在项目入驻时应加强环境管理，保障企业入驻满足防护距离的要求，减少对周边敏感点的环境影响。
基于资源环境承载力的规划规模环境合理性分析
[bookmark: _Hlk200547322]武汉市和东西湖区2024年环境空气质量不能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2026）二级标准；根据武汉市生态环境准入清单，单元内建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域倍量削减替代。执行倍量替代后，区域污染物排放减小，从大气环境容量的角度而言，大气环境容量满足规划区发展要求。本次评价根据《武汉市生态环境保护“十四五”规划》《武汉市生态环境保护“十五五”规划》（征求意见稿），结合《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，加强规划区域总量管控。
根据《武汉市环境状况公报》以及武汉市生态环境局东西湖区分局提供的监测数据进行分析，2024年河流各国控、省控断面水质年均浓度均满足水质目标。
根据计算，在再生水回用率提升、落实区域水环境治理方案执行下，一定程度上削减区域入河污染物总量，东西湖区污水处理厂入河COD、氨氮、总磷污染物总量排放均小于受纳水体水环境容量，均能满足地表水类水标准和水功能区要求。根据东西湖区污水处理厂2024年、2025年在线监测数据显示，2024年氨氮和总氮、2025年总磷存在个别日期超标，其他出水水质指标可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。同时，加强园区企业排水管理和污水处理厂排水水质日常监管，严禁超标废水排放。
综上，地表水及大气环境容量可承载本规划的实施。
基础设施环境合理性分析
本评价分析了规划区供水设施、供气设施、电力工程、污水工程、雨水工程、环卫工程、环境风险防范措施等配套基础设施的环境合理性，经分析，供水设施、供气设施、电力工程、环卫工程具有环境合理性，污水工程建议尽快开展东西湖污水处理厂扩建工程，东西湖污水处理厂无处理能力时暂停废水排放企业入驻，确保规划区域废水全收集处理。雨水工程建议实施初期雨水收集处理工程，加强管网建设。环境风险防范建议加强园区的三级防控体系建设，园区应设置应急事故池及配套设施，园区所有可能外排事故废水的公共雨水排口、污水排口等原则上均应安装闸阀，事故状态下，可及时将事故废水截流在管网内，并通过固定或临时转输设施回抽至就近的事故应急池或废水处理设施。
[bookmark: bookmark23][bookmark: _Toc15974][bookmark: _Toc1718]规划调整建议
规划发展目标优化调整建议
《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》未明确环境保护规划指标体系，建议制定环境保护规划指标体系，并衔接本次评价指标体系，补充环境质量、生态建设、污染控制、资源利用、绿色低碳发展、环境风险防范及环境管理等涉及规划发展的指标，如：工业用水重复利用率、万元工业增加值用水量、单位工业增加值二氧化碳排放量等规划发展指标。
规划布局调整建议
[bookmark: _Hlk200548117]（1）落实湖泊保护要求，强化片区雨污分流及废水管控
规划区北侧涉及泥达湖绿线控制区面积4.15公顷，湖泊控制区规划为公园绿地，规划应严格执行《湖北省湖泊保护条例》的要求，禁止在湖泊控制区内从事可能对湖泊产生污染的项目建设和其他危害湖泊生态环境的活动。禁止向湖泊排放未经处理或者处理未达标的工业废水、生活污水，切实保护好泥达湖的生态环境。对现状企业管网和片区管网开发建设严格落实雨污分流，确保各类废水全部收集至污水处理厂集中处理。规划区域内企业自建污水处理设施，处理达到相应纳管标准后经市政污水管网排入东西湖污水处理厂，不涉及排入泥达湖。建议加强片区基础设施建设，确保雨、污分流，全收集全处理，工业废水和初期雨水全部进入污水处理厂处理后入府河，不得排入湖泊。
（2）结合轨道交通环境影响，优化产业空间布局
轨道交通18号线走廊横穿网安半岛泥达湖片区产业组团中部，列车运营过程中将持续产生振动、低频噪声及电磁干扰影响。本片区规划发展计算机制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造等产业，其部分生产工序对振动、电磁环境敏感度极高，轨道交通带来的不利影响易导致产品良率降低、加工精度失效等问题，建议将计算机制造、电子器件、电子元件及电子专用材料制造等精密制造类项目与重资产生产厂房，布局至地铁隧道、站点及振动影响范围以外区域，有效规避振动、电磁干扰风险；地铁出入口及站点核心区域，优先布局软件和信息技术服务、互联网数据服务、科技推广和应用服务业等办公属性突出、人员流动密集的产业类型。
（3）严格控制规划范围与周边敏感点之间的距离，降低对环境敏感点的影响
随着园区的发展、企业的入驻，考虑到邻避效应影响，确保项目入驻前，防护距离（具体以项目环评确定的防护距离为准）范围内居民点等敏感点已拆迁完毕。后续规划区域新入驻企业在项目入驻前应按照环评中环境防护距离（具体以项目环评确定的防护距离为准）要求落实防护距离内现有居民点等敏感点的拆迁工作。
规划产业调整建议
[bookmark: _Hlk200548162]《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》主导产业定位为大力发展互联网数据服务、软件和信息技术服务业、科技推广和应用服务业，计算机制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造等产业。网安半岛泥达湖片区产业组团规划产业发展方向应严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》《产业转移指导目录（2018年本）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）湖北省实施细则》《环境保护综合名录（2021年）》《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》《省人民政府关于化解产能过剩矛盾的实施意见》（鄂政发〔2014〕20号）等要求及本评价提出的生态环境准入清单要求。
基础设施规划调整建议
[bookmark: _Hlk200548180]基于对规划配套基础设施的环境合理性分析（详见7.1.6章节），网安半岛泥达湖片区产业组团需要进一步完善环境基础设施的规划内容如下：
按照环保设施先行的原则，建议加快规划区内市政道路、雨污管网、配套燃气管网等，确保企业入驻前，企业可以使用清洁能源，配套的雨污水收集管网建成，企业废水可排入东西湖污水处理厂进行处理。
建议尽快开展东西湖污水处理厂扩建工程，东西湖污水处理厂无处理能力时暂停废水排放企业入驻，确保规划区域废水全收集，并纳入东西湖污水处理厂进行处理后达标排放。
建议园区设置初期雨水收集处理设施，加强管网建设，确保在任何情况下规划区污水、初期雨水和事故废水均不排入湖泊。
建议规划区编制突发环境风险应急预案，加强园区的三级防控体系建设，园区应设置应急事故池及配套设施，园区所有可能外排事故废水的公共雨水排口、污水排口等原则上均应安装闸阀，事故状态下，可及时将事故废水截流在管网内，并通过固定或临时转输设施回抽至就近的事故应急池或废水处理设施。
细化生态环保规划内容，明确环境目标与管控指标
建议依据本次评价分析的各环境要素功能区划与环境敏感区、规划协调性分析结论、规划实施不良环境影响减缓对策措施与协同减碳建议、环境管理与环境准入等相关内容，完善生态保护规划内容。
结合近年来新增环境管理要求，并以落实和促进区域环境目标可达为目标，从环境质量、生态建设、污染控制、资源利用、绿色低碳发展、环境风险防范及环境管理等七个方面提出网安半岛泥达湖片区产业组团环境管控及指标要求，可作为网安半岛泥达湖片区产业组团环境保护规划内容的参考依据。
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[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc32712][bookmark: _Toc28089]不良环境影响减缓对策措施与协同降碳建议
[bookmark: _Toc17022][bookmark: _Toc4717]资源节约利用措施
建立以电力和天然气为主的清洁能源体系。在工业企业推行清洁生产，减少工业生产中的物料、能源使用量，加强物质的循环使用能力，减少有毒有害物质的排放，最大限度的提高可再生资源的利用率，不同工艺流程间横向耦合，资源共享，变污染负效益为资源正效益。
[bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc8330][bookmark: _Toc22838]碳减排
规划实施过程中，网安半岛泥达湖片区产业组团应强化对碳排放减排工作的重视，实现低碳生产模式的大规模宣传与推广，在园区范围内实现低碳生产的全覆盖，优化资源配置；对规划区内的产业集聚优势进行深度挖掘，开发其最大利用价值，挖掘其共生潜力；优化产业结构，构建循环经济产业链；提升效能技术水平，促进对生产废物的回收利用效果，实现对资源消耗、碳排放的有效控制；确保国家“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”目标的实现。
[bookmark: bookmark27][bookmark: _Toc16222][bookmark: _Toc17420]环境风险防范措施
规划区应严格执行《突发环境事件应急管理办法》（环保部第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）和《关于发布<湖北省突发环境事件应急预案备案行业名录（2023年版）>的通知》（鄂环办函〔2023〕47号）的有关规定和要求，做好区域内的突发环境事件应急工作。
规划区内企业应开展环境风险评估，确定企业环境风险等级，制定或完善企业突发环境事件应急预案，组织做好环境应急预案备案及修订工作。
对于生产过程中存储使用化学品物质的风险企业，应制定风险应急预案，应加强风险管理，将化学品物质存在于专用易燃品仓库内，在满足生产要求的前提下，尽量减少贮存量。化学品存储及使用场所四周设置截流渠，其应通往废水收集池，防止消防水外溢。设置泄漏物质、消防水、污染雨水的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施，制定完善的应急措施，有效防止事故情况下污水扩散至外环境。
[bookmark: bookmark28][bookmark: _Toc20486][bookmark: _Toc4558]大气污染预防与控制措施
从源头控制规划区废气污染物排放种类及规模，提高产业准入门槛，对区域污染物排放实施总量控制。同时，入驻企业严格落实各项废气污染物防治措施，合理布局企业及厂区平面布置，优化环境防护距离设置，减少对周边敏感区的“邻避”效应。在产业组团建设中，鼓励发展高科技产品制造，在源头上减少废水和特征大气污染物的产生。鼓励企业采用低挥发性的原辅材料、密闭化的生产工艺以及高效节能的公用设施，将污染物消除在产生环节，从而降低末端治理的压力和园区整体的环境风险。规划区应加强机动车污染管控，构建绿色低碳交通体系；严格控制扬尘污染。通过采取以上措施，可以有效减少规划区域大气污染物的排放，改善区域大气环境质量。加强新污染物治理，严格源头管控，强化过程控制，深化末端治理，防范新污染物产生。
[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc31304]地表水污染预防与控制措施
为确保规划产生的污水达标排放水环境质量的持续改善，应参照《武汉市生态环境保护“十五五”规划》（征求意见稿）《东西湖区生态环境保护“十五五”规划》（初稿）《武汉市生态环境保护“十四五”规划》《武汉市水生态环境保护规划（2023—2025年）》《武汉市水污染防治规划》《工业园区水污染问题排查整治工作指南（试行）》《武汉市大气和水环境质量达标提升攻坚三年行动方案（2023—2025年）》等相关要求，采取以下地表水污染预防与控制措施。建议尽快开展东西湖污水处理厂扩建工程，规划区域加快管网的铺设进度，确保项目入驻前污水可纳入东西湖污水处理厂进行处理后达标排放。入驻企业严格落实各项水污染物防治措施，加大工业废水重复利用率，减少面源污染排放。
[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc29842][bookmark: _Toc15336]地下水及土壤污染预防与控制措施
规划区入驻企业按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，防止地下水、土壤受到污染。严格控制和预防地下水及土壤污染，强化建设用地环境风险管控，增强地下水、土壤环境污染应急能力，加强地下水、土壤环境质量跟踪监测和管理。
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc29957]噪声污染预防与控制措施
规划区域通过对建筑施工噪声、交通运输噪声、工业企业运营期噪声加强控制，从源头上选用低噪声设备，在传播途径上采取降噪隔声等措施，在临近敏感区合理调整噪声源布局等方式减少噪声污染，从而确保区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》中相应标准要求。
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc15542][bookmark: _Toc21028]固废污染预防与控制措施
固体废物的污染主要通过水、大气或土壤介质影响生物圈，给人类身体健康带来危害。因此对固体废物污染的控制，关键在于解决好特别是危险废物的处理、处置和综合利用问题。首先需要从污染源头进行控制，其次需要强化对危险废物污染的控制，实行从产生到最终无害化处置全过程的严格管理。最后需要提高全民对固体废物污染环境的认识，做好宣传研究和教育工作。
[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc20629][bookmark: _Toc23058]生态环境保护措施
生态保护措施主要包括：加强宣传监督，开展截污控污工程，削减污染物排放量；在开发过程中，会面临土地占用、土壤环境扰动和侵蚀、植被破坏、野生动物生境扰动等问题。因此，在园区建设中应注意贯彻“和谐共生、可持续发展”的规划原则，积极保护和优化本地区的生态环境，做好生态修复工作。
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[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc31314][bookmark: _Toc16864]环境管理与环境准入

为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。通过环境保护主动优化区域发展，根据环境容量和环境敏感程度，充分发挥环保的引导调控作用，建立资源利用上线、环境质量底线、生态保护红线、生态环境准入负面清单的生态环境分区管控体系。以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”为基础，充分考虑武汉市及东西湖区经济社会发展现状，优化规划区域空间布局及产业结构，强化资源保护，促进合理利用。同时，兼顾区域生态环境、地理区位、资源禀赋、规划区现有产业布局等因素，围绕规划区功能定位、发展方向及国家产业政策要求，衔接湖北省、武汉市生态环境分区管控要求，建立环境准入负面清单，从源头优化产业布局，促进产业结构调整，推动环境质量改善，加快推进生态文明建设和经济发展绿色化，提出网安半岛泥达湖片区产业组团清单式管理试点工作成果框架要求。
具体内容包括生态空间清单、环境质量底线清单、污染物排放总量管控限值清单、资源利用上线、环境准入条件清单等。本次评价制定的生态环境分区管控目的是推进园区现代化环境治理体系，建立以生态环境分区管控为核心的生态环境分区管控体系，以改善生态环境质量和提升区域资源环境承载能力为底线，统筹优化园区生态、城镇、工业、农业等功能空间布局，强化环境约束，优先保障生态环境质量持续改善。同时，随着绿色发展理念深化、生态文明建设推进、环境保护要求提升、社会经济技术进步等因素变化，生态环境分区管控相关管理要求需逐步完善、动态更新。
（1）衔接湖北省、武汉市生态环境分区管控最新发布成果，不一致处以最新发布成果为准。
（2）生态环境分区管控方案实施期内，符合下列情形之一的，可以对生态环境分区管控方案中相关联的内容进行动态更新。1）法律法规有新规定的；2）生态保护红线、饮用水水源保护区、自然保护地等依法依规调整的；3）国民经济和社会发展规划、国土空间规划、重大战略、生态环境保护目标等发生变化的；4）其他经论证后确需更新的情形。生态环境分区管控方案调整更新后按新的要求执行。
[bookmark: bookmark35][bookmark: _Toc11896][bookmark: _Toc28581]结论
在严格落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》总体上符合长江大保护、《武汉市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》《武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《武汉市东西湖区国土空间总体规划（2021—2035年）》等的相关要求。
规划实施后，区域内废气、废水及固废排放量将增加，大气、水污染物总量减排和环境质量改善的压力将增加。另外，规划区域雨污管网、燃气等基础设施不完善，规划区域不涉及泥达湖蓝线、绿线和湖泊保护区，规划范围涉及湖泊控制区，规划区域具有一定生态敏感性。规划区域应严格执行《湖北省湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例》等相关管控要求，充分考虑本评价提出的各项建议，严格环境准入要求，按照国家、省要求实施规划区主要污染物排放总量控制。坚持废气治理、废水处理、固废处置等环保基础设施建设先于项目投入使用原则，确保不会污染和破坏规划区及周边生态环境。
区域的开发活动应秉承控规提出的生态环境保护建议和环境保护与治理措施，引入先进的环境管理和污染防治技术；加快实施环保基础设施建设；集约利用土地，提高土地效用；加强区域突发环境风险联防联控；规划区入驻项目开展环评工作时，可根据相关文件要求适当简化评价内容，并重点关注本评价要求需重点关注的内容。
综上所述，从资源环境、区域经济发展、产业定位及规划布局综合评价，《网安半岛泥达湖片区产业组团开发建设规划》总体可行。规划的完善和实施过程中应充分采纳环境主管部门和本评价提出的各项建议，加强环境管理及风险防控要求，关注各项环境保护规划和措施的落实。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编或规划方案发生调整时应重新开展环境影响评价工作。
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